Seção 7 Reprodução da imagens no cartão de memória SD
Ao acionar uma hora e data indicada na janela de lista de registros, a página “Ao vivo” passará à página “Reprodução”.
Quando imagens associadas com a hora e a data acionadas encontram-se no cartão de memória SD, a primeira delas será exibida.
O formato exibido varia dependendo do “Formato de gravação” do cartão de memória SD.
IMPORTANTE
•
O Intervalo de atualização pode ficar mais lento durante a reprodução e o descarregamento.
•
Quando muitas imagens estão gravadas no cartão de memória SD, pode levar tempo para exibir as imagens na página “Reprodução”.
•
Mesmo quando o tamanho das imagens gravadas no cartão de memória SD for “QVGA”, “800x600” ou “1280x960”, as imagens serão exibidas no tamanha VGA na página “Reprodução”. Ao selecionar “16:9” como relação de aspecto, as imagens serão exibidas em tamanho de captura de imagem “640x360”, mesmo ao selecionar-se “320x180”, “1280x720”, ou “1920x1080”. Portanto, as imagens podem aparecer com resolução mais baixa na opção de “Reprodução”.
•
Ao reproduzir imagens com a seleção do registro de erro FTP na listra de registros, as imagens podem não ser reproduzidas na ordem que foram gravadas no cartão de memória SD caso tenham sido gravadas no cartão de memória SD sendo o valor selecionado para a configuração “Intervalo de transmissão” na guia [Envio FTP img] “1min” ou menos.