19.4 Reinicialização dos ajustes/ Reinicialização da câmera [Redefinir]
Clique na guia [Redefinir] da página “Manutenção”. (→9.1 Como exibir o menu de configuração, 9.2 Como operar o menu de configuração)
Os ajustes e os dados HTML da câmera podem ser inicializados e a reinicialização da câmera podem ser realizados nesta página.
[Voltar ao padrão (exceto as configurações de rede)]
Clique no botão [Executar] para reinicializar os ajustes ao padrão. Note que os ajustes de rede não serão reinicializados.
É impossível operar a câmera durante cerca de 3 minutos após a inicialização.
[Carregar os arquivos padrão HTML (menu de configuração).]
Clique no botão [Executar] para reinicializar os arquivos HTML ao padrão.
É impossível operar a câmera durante cerca de 3 minutos após a inicialização.
[Voltar a configuração padrão e carregar o arquivo HTML padrão.]
Clique no botão [Executar] para reinicializar os ajustes da câmera e os arquivos HTML ao padrão. Note que os ajustes de rede não serão reinicializados.
É impossível operar a câmera durante cerca de 3 minutos após a inicialização.
[Reinicializar]
Clique no botão [Executar] para reinicializar a câmera. É impossível operar a câmera durante cerca de 2 minutos após a reinicialização da câmera.
[Atualização de Posição]
A posição da câmera pode ser atualizada. Quando a câmera se moveu da posição inicial correta/posição predefinida durante o uso normal, ou quando tenha sido inadvertidamente movida ao ligar a alimentação da câmera, utilize esta função para corrigir a posição da câmera.
É impossível operar a câmera durante o processo de atualização de posição (cerca de 2 minutos).
IMPORTANTE
•
A direção da câmera pode ser alterada acidentalmente ao instalar a câmera. Ao registrar posições predefinidas após a instalação, recomendamos realizar a atualização das posições.
Nota
•
A função de notificação permite aos usuários notificar os erros para os destinos especificados em “Notificação por e-mail” - “Endereço de e-mail de destino” e “Protocolo Panasonic de notificação de alarme” - “Endereço do servidor de destino” na guia [Notificação] da página “Alarme”quando ocorre um erro, como não ter nenhum cartão de memória SD inserido após reinicializar ou a inserção de um cartão de memória SD bloqueado. (→13.9 Configuração dos ajustes relativos à notificação por e-mail [Notificação] e 13.10 Configuração dos ajustes relativos ao protocolo de alarme Panasonic [Notificação])
•
:
Para inicializar a configuração de rede (→17.1 Configuração dos ajustes da rede [Rede]), desligue a alimentação da câmera, e depois ligue novamente a alimentação após de colocar o interruptor INITIAL SET em ON. A câmera será inicializada após cerca de 6 minutos e os ajustes, incluindo as configurações de rede, serão inicializados. Não desligue a alimentação durante a inicialização. Uma vez que a inicialização estiver concluída, desligue a alimentação e coloque o interruptor INITIAL SET em OFF.
:
Para inicializar os ajustes de rede (→17.1 Configuração dos ajustes da rede [Rede]), desligue e então ligue a câmera, mantendo pressionado o botão INITIAL SET da unidade, e mantenha pressionado o botão INITIAL SET durante cerca de 5 segundos. Aguarde cerca de 6 minutos após a liberação do botão. A câmera será inicializada e os ajustes incluindo os ajustes de rede serão inicializados. Não desligue a alimentação da unidade durante cerca de 6 minutos imediatamente após ligar a alimentação.