10.2 Configuração dos ajustes de Internet [Internet]
Clique na guia [Internet] da página “Básico”. (→9.1 Como exibir o menu de configuração, 9.2 Como operar o menu de configuração)
Os ajustes relativos à função UPnP(encaminhamento automático de porta), DDNS (Viewnetcam.com), e ajustes de rede para a Internet podem ser configurados nesta página.
[UPnP(encaminhamento automático de porta)]
Selecione “Ligado” ou “Desligado” para determinar se a função de encaminhamento pela porta do roteador será utilizada ou não.
Para utilizar esta função, o roteador em uso deve suportar as funções UPnP e esta função deve ser habilitada.
•
Padrão: Desligado
Nota
•
Devido ao autoencaminhamento pela porta, o número da porta pode ocasionalmente ser trocado. Quando o número for trocado, é necessário trocar os números de porta registrados no computador e gravadores, etc.
•
A função UPnP está disponível quando a câmera estiver conectada à rede IPv4. IPv6 não é suportado.
•
Para verificar se o autoencaminhamento pela porta está adequadamente configurado, clique na guia [Estado] na página “Manutenção” e verifique se a opção “Habilitar” está exibida para “Estado” de “UPnP”. (→19.3 Verificação do status [Estado])
Quando “Habilitar” não for exibida, refira-se ao item “Impossível acessar a câmera via Internet” na seção Seção 23 Guia de Solução de Problemas.
•
Quando o ajuste “UPnP(encaminhamento automático de porta)” for trocado, o ajuste “Encaminhamento de porta automático” em “UPnP” na guia [Rede] da página “Rede” também é trocada para o mesmo ajuste.
[Área]
Selecione a região onde a câmera está instalada. Se a câmera é usada fora do Japão, selecione “Global”. Se a câmera é usada no Japão, selecione “Japão”.
Japão/Global
[Serviço]
Selecione “Viewnetcam.com” ou “Desligado” para determinar o uso ou não do serviço “Viewnetcam.com”.
Selecionar “Viewnetcam.com” e clicar no botão [Definir], a janela de registro para “Viewnetcam.com” será exibida em uma nova janela aberta.
Siga as instruções na tela para registrar-se em “Viewnetcam.com”.
Referir-se à 17.4.3 Procedimento para registrar informações para o serviço “Viewnetcam.com” ou o site web de “Viewnetcam.com” (http://www.viewnetcam.com/) para mais informações.
•
Padrão: Desligado
Nota
•
Quando o ajuste “DDNS” for trocado, o ajuste “DDNS” na guia [DDNS] da página “Rede” também será trocado para os mesmos parâmetros.
[Configuração de rede recomendada para internet]
Os ajustes recomendados para conexão à Internet são realizados nesta seção.
Clicando no botão [Definir], uma caixa de diálogo mostrando como os ajustes a seguir serão trocados será exibida.
Clique no botão [OK] após verificar os ajustes para trocar os ajustes para os valores exibidos.
–
Guia [JPEG/H.264] na página “Imagem/Áudio”
[JPEG]
[Tamanho da imagem]:
VGA/640x360
VGA/640x360/800x600
[H.264(1)]/[H.264(2)]
[Modo internet (em HTTP)]: Ligado
[Prioridade de transmissão]: Melhor desempenho
[Máx. taxa de transferência(por cliente)*]: Máx. 1024 kbps, Min. 128 kbps
[H.264(1)]
[Tamanho da imagem]:
VGA/640x360
VGA/640x360/800x600
[H.264(2)]
[Tamanho da imagem]: QVGA/320x180
–
Guia [Rede] na página “Rede”
[Universal]
[Tamanho Max. para pacote RTP]: Limitada(1280 bytes)
[HTTP tamanho de segmento máximo (MSS)]: Limitada(1280 bytes)