16.1 Configuração dos ajustes relativos ao servidor de e-mail [E-mail]
Clique na guia [E-mail] na página “Servidor”. (→9.1 Como exibir o menu de configuração, 9.2 Como operar o menu de configuração)
Os ajustes relativos ao servidor de e-mail utilizado para enviar o e-mail de alarme podem ser configurados nesta página.
IMPORTANTE
•
Quando um terminal que recebe e-mails não for compatível com a codificação UTF-8, é impossível receber e-mails de alarme corretamente.
[Endereço de Servidor SMTP]
Insira o endereço IP ou o nome do host do servidor SMTP utilizado para enviar e-mails.
•
Número disponível de caracteres: 1 - 128 caracteres
•
Caracteres disponíveis: Caracteres alfanuméricos, dois pontos (:), ponto (.), sublinhado (_) e hífen (-).
[Porta SMTP]
Insira o número da porta para a qual os e-mails serão enviados.
•
Números disponíveis de porta: 1-65535
•
Padrão: 25
Os números de porta a seguir estão indisponíveis já que são utilizados automaticamente pelo sistema.
20, 21, 23, 42, 53, 67, 68, 69, 80, 110, 123, 161, 162, 443, 995, 10669, 10670
[Endereço de servidor POP]
Quando a opção “POP antes de SMTP” for selecionada para “Tipo”, insira o endereço IP ou o nome do host do servidor POP.
•
Número disponível de caracteres: 1 - 128 caracteres
•
Caracteres disponíveis: Caracteres alfanuméricos, dois pontos (:), ponto (.), sublinhado (_) e hífen (-).
IMPORTANTE
•
Quando inserir o nome do host para “Endereço de Servidor SMTP” ou “Endereço de servidor POP” é necessário configurar os ajustes DNS na guia [Rede] da página “Rede”. (→17.1 Configuração dos ajustes da rede [Rede])
[Autenticação]
•
Tipo
Selecione o método de autenticação para enviar e-mails entre as seguintes opções.
–
Nenhum: Não é necessário apagar qualquer autenticação para enviar e-mails.
–
POP antes de SMTP: É necessário primeiramente apagar a autenticação do servidor POP para utilizar o servidor SMTP para enviar e-mails.
–
SMTP: É necessário apagar a autenticação do servidor SMTP para enviar e-mails.
–
Padrão: Nenhum
Nota
•
Quando o método de autenticação para enviar e-mails não for conhecido, consulte o administrador da rede.
•
Nome do Usuário
Insira o nome do usuário para acessar o servidor.
–
Número disponível de caracteres: 0 - 32 caracteres
–
Caracteres indisponíveis: " & : ; \
•
Senha
Insira a senha para acessar o servidor.
–
Número disponível de caracteres: 0 - 32 caracteres
–
Caracteres indisponíveis: " &
[Endereço de E-mail do remetente]
Insira o endereço de e-mail de um remetente.
O endereço de e-mail inserido será exibido na linha “De” (remetente) dos e-mails enviados.
•
Número disponível de caracteres: 3 - 128 caracteres
•
Caracteres disponíveis: Caracteres alfanuméricos, o caractere (@), o ponto (.), o sublinhado (_) e o hífen (-).