9.3 Da janela do menu de configuração
Botão [Config.]
Exibe a página “Config.”.
Botão [Ao vivo]
Exibe a página “Ao vivo”.
Botão [Básico]
Exibe a página “Básico”. A configuração básica, tal como a hora, a data e o título da câmera, e a configuração relacionada ao cartão de memória SD pode ser ajustada na página “Básico”. (→Seção 10 Configuração dos ajustes básicos da câmera [Básico])
Botão [Imagem/Áudio]
Exibe a página “Imagem/Áudio”. Os ajustes relativos à qualidade da imagem, tamanho da imagem capturada, etc. das imagens da câmera JPEG/H.264 podem ser configurados na página “Imagem/Áudio”. (→Seção 11 Configuração dos ajustes relativos a imagens e áudio [Imagem/Áudio])
Botão [Multi-telas]
Exibe a página “Multi-telas”. As câmeras cujas imagens são exibidas em uma tela múltipla podem ser registradas na página “Multi-telas”. (→Seção 12 Configuração dos ajustes de tela múltipla [Multi-telas])
Botão [Alarme]
Exibe a página “Alarme”. Os ajustes relativos às ocorrências de alarme como, por exemplo, ajustes para a ação de alarme na ocorrência de alarme, a notificação da ocorrência de alarme e os ajustes da área VMD podem ser configurados na página “Alarme”. (→Seção 13 Configuração dos ajustes e alarme [Alarme])
Botão [Avançado]
Exibe a página “Avançado”. Os ajustes relativos à notificação XML, destinos de informações sobre o rastreamento automático e os ajustes relativos ao rastreamento automático podem ser configurados na página “Avançado”. (→Seção 14 Configuração dos ajustes relativos ao reconhecimento de imagens [Avançado])
Botão [Usuários]
Exibe a página “Usuários”. Os ajustes relativos às autenticações e às limitações para usuários e computadores para o acesso à câmera podem ser configurados na página “Usuários”. (→Seção 15 Configuração dos ajustes relativos à autenticação [Usuários])
Botão [Servidor]
Exibe a página “Servidor”. Os ajustes relativos ao servidor de e-mail, o servidor FTP e o servidor NTP para os quais os acessos à câmera podem ser configurados na página “Servidor”. (→Seção 16 Configuração dos ajustes dos servidores [Servidor])
Botão [Rede]
Exibe a página “Rede”. Os ajustes de rede e os ajustes relativos ao DDNS (DNS Dinâmico), SNMP (Simple Network Management Protocol [Protocolo de Gerenciamento de Rede Simples]) e à transmissão periódica para FTP (File Transfer Protocol [Protocolo de Transferência de Arquivos]) podem ser configurados na página “Rede”. (→Seção 17 Configuração dos ajustes de rede [Rede])
Botão [Agenda]
Exibe a página “Agenda”. Na página “Agenda”, é possível designar as zonas horárias para permitir a recepção da entrada de alarme ou para permitir a ativação da função de apagamento VMD. (→Seção 18 Configuração dos ajustes relativos às programações [Agenda])
Botão [Manutenção]
Exibe a página “Manutenção”. A verificação do registro do sistema, atualização do firmware, verificação do estado e inicialização dos ajustes podem ser realizadas na página “Manutenção”. (→Seção 19 Manutenção da câmera [Manutenção])
Título da câmera
O título da câmera cujos ajustes estão sendo configurados no momento será exibido.
Página de configuração
As páginas de cada menu de configuração serão exibidas. Há guias para alguns menus de configuração.