13.10 Configuração dos ajustes relativos ao protocolo de alarme Panasonic [Notificação]
Clique na guia [Notificação] na página “Alarme”. (→9.1 Como exibir o menu de configuração, 9.2 Como operar o menu de configuração)
Os ajustes relativos ao protocolo de alarme Panasonic podem ser configurados nesta seção.
Protocolo Panasonic de notificação de alarme
[Protocolo Panasonic de alarme]
Selecione “Ligado” ou “Desligado” para determinar a emissão ou não da notificação por protocolo de alarme Panasonic de acordo com os ajustes nas caixas de verificação “Alarme” e “Diag.” de “Destino da notificação” abaixo.
–
Quando um alarme for detectado (“Alarme”)
–
Quando uma notificação da capacidade restante no cartão de memória SD foi provida (“Diag.”)
–
Quando o cartão de memória SD ficou cheio (“Diag.”)
–
Quando o cartão de memória SD não pode ser reconhecido (“Diag.”)
•
Padrão: Desligado
Nota
•
Ao selecionar a opção “Ligado”, a notificação da ocorrência de alarme é emitida para os endereços de servidores de destino registrados em ordem (a partir do endereço IP 1 primeiro, ao endereço IP 8 por último).
[Dados adicionais da área de alarme (VMD/seguir movimento)]
Determine se as notificações serão enviadas ou não para os números de área de alarme VMD e números de área de alarme de alarme de rastreamento automático com o protocolo Panasonic de alarme selecionando Ligado/Desligado.
•
Padrão: Desligado
[Porta de destino]
Selecione uma porta de destino para o protocolo de alarme Panasonic entre as seguintes.
•
Faixa disponível: 1 - 65535
•
Padrão: 1818
Os números de porta a seguir estão indisponíveis já que são utilizados automaticamente pelo sistema.
20, 21, 23, 25, 42, 53, 67, 68, 69, 80, 110, 123, 161, 162, 443, 995, 10669, 10670
[Quantidade de novas tentativas]
Selecione um tempo de novas tentativas para o protocolo de alarme Panasonic.
•
Faixa disponível: 0-30
•
Padrão: 2
Destino da notificação
[Endereço 1] - [Endereço 8]
Insira o endereço IP de destino ou nome do host do protocolo de alarme Panasonic entre as seguintes opções. Até 8 endereços de destino podem ser memorizados.
•
Caixa de verificação [Alarme]: Quando a caixa de verificação for verificada, a notificação do alarme Panasonic será emitida na ocorrência de um alarme.
•
Caixa de verificação [Diag.]: Quando a caixa de verificação for selecionada, a notificação por meio do protocolo Panasonic de alarme será realizada nos seguintes casos.
–
Quando uma notificação da capacidade restante no cartão de memória SD foi provida
–
Quando o cartão de memória SD ficou cheio
–
Quando o cartão de memória SD não pode ser reconhecido
•
[Endereço do servidor de destino]: Insira o endereço de destino do servidor ou o nome do host.
–
Caracteres disponíveis: Caracteres alfanuméricos, dois pontos (:), ponto (.), sublinhado (_) e hífen (-).
Para apagar o endereço de destino do servidor registrado, clique no botão [Excluir] correspondente ao endereço de destino do servidor desejado.
[Cooperação de Seguir movimento]
Selecione se a cooperação de rastreamento automático é executada.
Quando a “Cooperação de Seguir movimento” é definida para “Ligado”, a notificação de alarme é efetuada somente quando o número de “Área de alarme” definido em alarme de rastreamento automático conforma com o número da área de alarme. Outras notificações além do alarme de rastreamento automático não são implantadas. Ao utilizar cooperação de rastreamento automático, defina “Alarme de Seguir movimento” para “Ligado(Na área de pré-configuração de alarme)” nas configurações de rastreamento automático. (→11.6.6 Configure os ajustes relativos à rastreamento automático (menu de configuração “Seguir movimento”))
[Área de alarme]
•
Faixa disponível: 1-4
•
Padrão: 1
IMPORTANTE
•
Quando inserir o nome do host de “Endereço do servidor de destino”, os ajustes DNS na guia [Rede] da página “Rede” devem ser configurados. (→17.1 Configuração dos ajustes da rede [Rede])
•
Confirme se os endereços IP de destino estão corretamente registrados. Quando um destino registrado não exista, as notificações podem se retardar ou não chegar a se receber.