Seção 20 Número de usuários que podem acessar simultaneamente a unidade
O número máximo de usuários que podem acessar simultaneamente à unidade é de 14, incluindo os usuários que recebem imagens H.264 e os usuários que recebem imagens JPEG. (Quando “Ligado” é selecionado para “Ativação” de “Fluxo prioritário” na guia [Sistema] da página “Usuários”.) O número de usuários que podem acessar simultaneamente à unidade pode mudar de acordo com o ambiente da rede e as configurações da câmera. Leve em consideração o seguinte.
•
Quando “Desligado” é selecionado para “Ativação” de “Fluxo prioritário”, um máximo de 12 usuários podem acessar simultaneamente à unidade.
•
Se a opção “Taxa de quadros” for selecionada para “Prioridade de transmissão” em “H.264(1)” ou “H.264(2)” na guia [JPEG/H.264] da página “Imagem/Áudio”, o número de usuários que podem acessar simultaneamente à unidade poderá ser reduzido.
•
Se a definição de “Máx. taxa de transferência(por cliente)*” é aumentada em “H.264(1)” ou “H.264(2)” na guia [JPEG/H.264] da página “Imagem/Áudio”, o número de usuários que podem acessar simultaneamente à unidade poderá ser reduzido.
•
Se “Controle de banda (taxa de bits)” na guia [Rede] da página “Rede” é restrito, o número de usuários que podem acessar simultaneamente à unidade poderá ser reduzido.

Número de usuários que podem acessar simultaneamente a unidade | Aumentar |  | Reduzir | Conexões de H.264: cerca de 10 pessoas
“Prioridade de transmissão” em “H.264(1)” ou “H.264(2)” na guia [JPEG/H.264] | Taxa de bits constante/Melhor desempenho |  | Taxa de quadros | Taxa de quadros
“Máx. taxa de transferência(por cliente)*” em “H.264(1)” ou “H.264(2)” na guia [JPEG/H.264] | 64kbps |  | 14336kbps * | 1536kbps *
“Controle de banda (taxa de bits)” na guia [Rede] | Ilimitado |  | 64kbps | Ilimitado

Nota
•
Quando a opção “Multicast” for selecionada para “Tipo de transmissão” em “H.264(1)” ou “H.264(2)” na guia [JPEG/H.264] da página “Imagem/Áudio”, somente o primeiro usuário que acedido para monitoração de imagens H.264 será incluído no número máximo. O segundo e os subsequentes usuários que monitoram as imagens H.264 não serão incluídos no número máximo.
•
Quando “Ligado” é selecionado para “Ativação” de “Fluxo prioritário” na guia [Sistema] da página “Usuários”, devido a que a largura de banda de rede é constantemente reservada para “Fluxo prioritário”, o número de usuários que podem acessar simultaneamente a unidade pode ser reduzido.
•
Quando “HTTPS” é selecionado para “HTTPS” - “Conexão” na guia [Rede] da página “Rede”, o número de usuários que podem acessar simultaneamente à unidade poderá ser reduzido.