11.6.2 Definição das áreas de máscara
Quando a opção “Desligado” for selecionada para “Super Dynamic(SD)” e “Compensação de luz de fundo (BLC)”, é possível compensar a luz de fundo mascarando as áreas mais brilhantes.
1.
Exibe o menu de configuração “Ajuste de imagem”. (→11.6 Configuração dos ajustes relativos a imagens e as posições predefinidas [Imagem/Posição])
2.
Clique no botão [Começar] da “Área de Privacidade”.
→
As bordas serão exibias e a imagem exibida na guia [Imagem/Posição] será dividida em 48 (6x8).
3.
Clique nas áreas divididas a serem mascaradas.
→
As áreas clicadas serão mascaradas e se tornarão brancas. Para cancelar a máscara, clique na área novamente.
4.
Clique no botão [Fim] após completar as áreas de máscara.
→
As bordas na imagem exibida na guia [Imagem/Posição] irão desaparecer.
IMPORTANTE
•
A área de privacidade pode ficar desalinhada quando a configuração de “Modo de captura de imagem” ou “Formato da imagem” de JPEG/H.264 é mudada. Certificar-se de verificar a configuração após mudar a configuração do “Modo de captura de imagem”.
•
A área mascarada pode ficar desalinhada quando “Extra zoom ótico” for configurado. Certificar-se de verificar a configuração após mudar a configuração do “Extra zoom ótico”.
Nota
•
Quando o botão [Voltar] for clicado, o mascaramento de todas as áreas mascaradas será cancelado.