17.4.1 Configuração do serviço DDNS (Exemplo do serviço “Viewnetcam.com”)
A.
Servidor DNS
B.
Internet
C.
Provedor
D.
Servidor de serviço “Viewnetcam.com”
E.
Local remoto
Endereço global modificado.
O provedor contratado aloca o endereço global para o roteador (ou câmera). O endereço global não é estático, mas dinâmico.
“*****.viewnetcam.com” e o endereço global atual são automaticamente registrados.
Se o usuário estiver inscrito em “Viewnetcam.com”, o “nome de domínio” exclusivo (exemplo: *****.viewnetcam.com) será alocado. O servidor da funcionalidade “Viewnetcam.com” gerencia automaticamente o nome de domínio da câmera e o endereço global do roteador (ou câmera) quando uma câmera notificar automaticamente o servidor de serviço do endereço global.
Endereço global atual automaticamente registrado via “*****.viewnetcam.com”.
O servidor da funcionalidade “Viewnetcam.com” registra o endereço global e o nome de domínio do roteador (ou câmera) no servidor DNS.
Endereço global obtido via URL (Nome de domínio).
Ao inserir o URL (incluindo o nome de domínio) no navegador de Internet quando do acesso à câmera via Internet, o servidor DNS identifica o endereço global registrado do roteador (ou câmera).
Acesso utilizando o endereço global atual
O endereço global identificado é utilizado para acessar o roteador (ou câmera) para monitorar imagens.
Nota
•
Consulte o provedor contratado quer o endereço IP atual seja estático ou não.
•
Dependendo do provedor, os endereços locais podem ser alocados. Nesse caso, o serviço DDNS é indisponível. Consulte o provedor do contrato para informações adicionais.
[Área]
Selecione a região onde a câmera está instalada. Se a câmera é usada fora do Japão, selecione “Global”. Se a câmera é usada no Japão, selecione “Japão”.
Japão/Global
[Serviço]
Selecione o serviço DDNS para determinar a utilização ou não do DDNS.
•
Desligado: Não utiliza a função DDNS.
•
Viewnetcam.com: Utiliza o serviço “Viewnetcam.com”.
•
Atualização do DNS dinâmico: Utiliza Atualização do DNS dinâmico (em conformidade com RFC2136) sem a cooperação do DHCP.
•
Atualização do DNS dinâmico (DHCP): Utiliza Atualização do DNS dinâmico (em conformidade com RFC2136) com a cooperação do DHCP.
•
Padrão: Desligado
Nota
•
Quando utilizar Atualização do DNS dinâmico (em conformidade com RFC2136), consulte o administrador da rede para cooperar ou não com DHCP.