15.2 Configuração dos ajustes relativos à autenticação do host [Autent. do host]
Clique na guia [Autent. do host] na página “Usuários”. (→9.1 Como exibir o menu de configuração, 9.2 Como operar o menu de configuração)
Os ajustes de restrição dos computadores (Endereço IP) para acessara câmera podem ser configurados nesta página.
[Autent. do host]
Selecione “Ligado” ou “Desligado” para determinar se o host será autenticado ou não.
•
Padrão: Desligado
Nota
•
Quando “Autent. do host” seja mudado para “Ligado”, você precisará registrar com antecedência o endereço IP do computador dos ajustes da câmera como administrador.
[Endereço IP]
Insira o endereço IP do computador autorizado a acessar a câmera. O nome do host não pode ser inserido como endereço IP.
Nota
•
Quando a opção “endereço IP/máscara de sub-rede” for inserida, é possível restringir os computadores em cada sub-rede. Por exemplo, quando a opção “192.168.0.1/24” for inserida e “2. Controle da câmera” for selecionado para o nível de acesso, os computadores cujo endereço IP for entre “192.168.0.1” - “192.168.0.254” podem acessar a câmera com o nível de acesso “2. Controle da câmera”.
•
Quando o endereço IP já em uso for inserido e o botão [Definir] for clicado, as informações respectivas de host serão sobrepostas.
•
Especifique o endereço IP (endereço local) usado na rede local.
[Nível de acesso]
Selecione o nível de acesso do host entre as seguintes opções.
1. Administrador/ 2. Controle da câmera/ 3. Apenas ao vivo
Consulte a 15.1 Configuração dos ajustes relativos à autenticação do usuário [Autent. do usuário] para informações adicionais sobre o nível de acesso.
•
Padrão: 3. Apenas ao vivo
[Autenticação de Host]
No menu resultante de “Autenticação de Host”, o host registrado pode ser selecionado e o endereço IP do host selecionado pode ser verificado.
O endereço IP registrado será exibido com o nível de acesso.
(Exemplo: 192.168.0.21 [1])
Para apagar o host registrado, clique no botão [Excluir] depois de selecionar o endereço IP a ser apagado.