16.2 Configure os ajustes relativos ao servidor FTP [FTP]
Clique na guia [FTP] na página “Servidor”. (→9.1 Como exibir o menu de configuração, 9.2 Como operar o menu de configuração)
Os ajustes relativos ao servidor FTP utilizado para transmitir as imagens de alarme podem ser configurados nesta página.
[Endereço do servidor FTP]
Insira o endereço IP do nome do host do servidor FTP.
•
Número disponível de caracteres: 1 - 128 caracteres
•
Caracteres disponíveis: Caracteres alfanuméricos, dois pontos (:), ponto (.), sublinhado (_) e hífen (-).
IMPORTANTE
•
Quando inserir o nome do host para “Endereço do servidor FTP”, é necessário configurar os ajustes DNS na guia [Rede] da página “Rede”. (→17.1 Configuração dos ajustes da rede [Rede])
[Nome do Usuário]
Insira o nome do usuário (nome de login) para acessar o servidor FTP.
•
Número disponível de caracteres: 1 - 32 caracteres
•
Caracteres indisponíveis: " & : ; \
[Senha]
Insira senha para acessar o servidor FTP.
•
Número disponível de caracteres: 0 - 32 caracteres
•
Caracteres indisponíveis: " &
[Porta de Controle]
Insira um número de porta de controle a ser utilizado para o servidor FTP.
•
Números disponíveis de porta: 1-65535
•
Padrão: 21
Os números de porta a seguir estão indisponíveis já que são utilizados automaticamente pelo sistema.
20, 23, 25, 42, 53, 67, 68, 69, 80, 110, 123, 161, 162, 443, 995, 10669, 10670
[Modo FTP]
Selecione “Passivo” ou “Ativo” para o modo FTP.
Normalmente, selecione “Passivo”. Quando for impossível conectar após selecionar “Passivo”, tente conectar após a seleção de “Ativo”.
•
Padrão: Passivo