13.4 Configuração dos ajustes relativos Gravando em H.264 [Alarme]
Clique na guia [Alarme] na página “Alarme”. (→9.1 Como exibir o menu de configuração, 9.2 Como operar o menu de configuração)
A configuração relativa aos dados H.264 de gravação no cartão de memória SD quando um alarma é detectado pode ser ajustada nesta opção. Para operar a gravação, é necessário ajustar a configuração relativa ao cartão de memória SD e aos dados de vídeo. (→10.3 Ajuste da configuração relativa ao cartão de memória SD [Cartão de memória SD])
Gravando em H.264 (cartão de memória SD)
[Pré Alarme]
Determina se a gravação de pré-alarme será realizada ou não.
Utilizar/ Não utilizar
•
Padrão: Não utilizar
[Duração da gravação pré alarme]
Defina a duração para salvar dados de imagem no cartão de memória SD antes da ocorrência dum alarme.
1s/ 2s/ 3s/ 4s/ 5s/ 8s/ 10s/ 15s/ 20s/ 25s/ 30s/ 40s/ 50s/ 60s/ 90s/ 120s
•
Padrão: 5s
Nota
•
As definições de “Duração da gravação pré alarme” só estão disponíveis quando “20MB” está selecionado para “Tamanho máximo de arquivo” na guia [Cartão de memória SD].
•
Quando “2MB” está selecionado para “Tamanho máximo de arquivo”, a “Duração da gravação pré alarme” não pode ser configurada e uma quantidade cerca de 1 MB de dados é gravada antes de a ocorrência dum alarme.
[Duração da gravação pós alarme]
Ajustar a duração para gravar os dados de imagem no cartão de memória SD após a ocorrência dum alarme.
10s/ 20s/ 30s/ 40s/ 50s/ 60s/ 120s/ 180s/ 240s/ 300s
•
Padrão: 30s
* O tempo de gravação real pode às vezes ser mais longo do que a duração selecionada nesta configuração.
[Tamanho de gravação por alarme:]
Capacidade do cartão de memória SD usado para gravar dados de vídeo quando da ocorrência dum alarme. A capacidade real pode ser diferente.
IMPORTANTE
•
Para gravar dados H.264, é necessário selecionar “Utilizar” para o “Cartão de memória SD” na guia [Cartão de memória SD]. Além disso, é necessário selecionar “H.264(1)” ou “H.264(2)” para o “Formato de gravação”. (→10.3 Ajuste da configuração relativa ao cartão de memória SD [Cartão de memória SD])