13.8 Configuração dos ajustes relativos à detecção de áudio [Detecção de áudio]
Clique na guia [Detecção de áudio] na página “Alarme”. (→9.1 Como exibir o menu de configuração, 9.2 Como operar o menu de configuração)
Os ajustes relativos à detecção de áudio podem ser configurados nesta seção. Quando o nível de detecção de áudio configurado for excedido, a ação de alarme será executada.
O nível de detecção de áudio pode ser ajustado em 10 níveis.
A fim de utilizar a detecção de áudio, as definições de áudio devem ser configuradas. (→11.7 Configuração dos ajustes relativos ao áudio [Áudio])
IMPORTANTE
•
O botão de indicação de ocorrência de alarme será exibido quando o som for detectado pela função de detecção de áudio. (→1.2 Da página “Ao vivo”)
•
O botão de indicação de ocorrência de alarme também será exibido quando da recepção de uma entrada de alarme de um alarme no terminal ou um alarme de comando.
•
A notificação poderá ser retardada em alguns ambientes de rede, mesmo quando o “Tempo real” é selecionado para o “Modo de atualização de estado de alarme” na guia [Básico] da página “Básico”. (→10.1 Ajuste da configuração básica [Básico])
•
A função de detecção de áudio não é projetada para ser usada em situações que exigem alta confiabilidade. A Panasonic não se responsabilizar por quaisquer acidentes ou danos que possam ocorrer.
Pré-visualização
Exibe uma pré-visualização das configurações e do estado atual de detecção de áudio.
[Detecção de áudio]
Selecione “Ligado” ou “Desligado” para determinar se a detecção de áudio será ou não utilizada.
•
Ligado: Realiza a detecção de áudio.
•
Desligado: Não realiza a detecção de áudio.
•
Padrão: Desligado
Nota
•
O nível do volume aplicado quando a detecção de áudio é executada pode ser alterado em “Volume de entrada de Microfone (Câmera para o PC)” na guia [Áudio] da página “Imagem/Áudio”. (→11.7 Configuração dos ajustes relativos ao áudio [Áudio])
[Nível de detecção de áudio]
Selecione o nível no qual a câmera determina que exista som na área ao redor da câmera durante a detecção de som.
Se apenas deseja detectar sons altos, elevar o nível de detecção de áudio, se também deseja detectar os sons baixos, reduzir o nível de detecção de áudio.
Configuração do nível de detecção de áudio
Botão de indicação de ocorrência de alarme
Botão de entrada de microfone
Tela de pré-visualização
Nível de detecção de áudio
O nível de volume atual
Faixa de volumes a serem detectados
1.
Verifique o nível de detecção de áudio e o nível de volume atual na tela de pré-visualização.
→
O nível do volume configurado em “Volume de entrada de Microfone (Câmera para o PC)” na guia [Áudio] da página “Imagem/Áudio” é exibido na pré-visualização.
2.
Ajuste o “Nível de detecção de áudio” com o controle deslizante de modo que é mais baixo do que o nível de volume que deseja detectar.
3.
Ajuste o “Volume de entrada de Microfone (Câmera para o PC)” na guia [Áudio] da página “Imagem/Áudio” conforme for necessário. (→11.7 Configuração dos ajustes relativos ao áudio [Áudio])
→
As configurações e o estado atual de detecção de áudio são exibidos na parte inferior da tela de pré-visualização. Se o volume vai acima do nível de detecção de áudio, uma barra vermelha, que indica que o som foi detectado, é exibida.
Se forem necessários ajustes adicionais, repita a partir do passo 2.
Nota
•
“Detecção de áudio” somente pode ser utilizada quando “Entrada de Microfone” ou “Interativo (simultâneo)” está selecionado para “Transmissão / Recepção de áudio” na guia [Áudio] da página “Imagem/Áudio”. (→11.7 Configuração dos ajustes relativos ao áudio [Áudio])
•
Ruído ou outros sons indesejados na área circundante podem ser erroneamente detectados.
•
Apenas o volume do som determina se o som é detectado ou não, e o tipo de som não importa.