5.1 Transmissão da imagem de alarme quando da ocorrência dum alarme (transmissão de imagem de alarme)
Uma Imagem de alarme pode ser transmitida quando da ocorrência dum alarme ao servidor FTP. Para transmitir imagens de alarme a um servidor FTP, é necessário ajustar a configuração previamente.
A configuração para o servidor FTP pode ser ajustada na guia [FTP] da página “Servidor”. (→16.2 Configure os ajustes relativos ao servidor FTP [FTP])
A função de transmissão de imagem de alarme pode ser ativada/desativada na seção “Imagem de alarme” da guia [Alarme] da página “Alarme”. (→13.3 Configuração dos ajustes relativos à imagem de alarme [Alarme])
Nota
•
Dependendo da velocidade de linha ou do tráfego, o número de imagens transmitidas pode não atingir o número de imagens configurado para transmissão.
•
As imagens de alarme que não puderam ser transmitidas ao servidor FTP quando da ocorrência dum alarme não serão gravadas no cartão de memória SD. Contudo, as imagens que não puderam ser transmitidas através da transmissão periódica de imagem FTP serão gravadas.