11.1 Configuração dos ajustes relativos ao modo de captura de imagem [JPEG/H.264] (SW598A/SW598APJ/SC588A)
Clique na guia [JPEG/H.264] na página “Imagem/Áudio”. (→9.1 Como exibir o menu de configuração, 9.2 Como operar o menu de configuração)
[Modo de captura de imagem]
Selecionar um modo de captura de imagem entre as seguintes opções.
2 mega pixel [16:9]/1,3 mega pixel [16:9]/1,3 mega pixel [4:3]
•
Padrão: 2 mega pixel [16:9]
IMPORTANTE
•
As posições das áreas podem ficar desalinhadas se a definição de “Modo de captura de imagem” é mudada quando a definição de área de privacidade (→11.6.2 Definição das áreas de máscara) é configurada. Portanto, recomendamos configurar a definição de área de privacidade pós configurar o “Modo de captura de imagem”.
Nota
•
Ao selecionar “Ligado” Para “VIQS” e o valor de configuração para a relação de aspecto for mudado de “4:3” a “16:9”, certificar-se de que o valor de configuração VIQS não exceda a faixa máxima designada.