11.4 Configuração dos ajustes relativos a imagens H.264 [JPEG/H.264]
Clique na guia [JPEG/H.264] na página “Imagem/Áudio”. (→9.1 Como exibir o menu de configuração, 9.2 Como operar o menu de configuração)
Configure os ajustes relativos à imagem H.264 como, por exemplo, “Máx. taxa de transferência(por cliente)”, “Tamanho da imagem”, “Qualidade de imagem”, etc. nesta seção. Refira-se à 11.3 Configuração dos ajustes relativos às imagens JPEG [JPEG/H.264] para os ajustes relativos às imagens JPEG.
H.264(1)/H.264(2)
[Transmissão H.264]
Selecione “Ligado” ou “Desligado” para determinar se as imagens H.264 serão ou não transmitidas.
•
Ligado: Transmite imagens H.264.
•
Desligado: Não transmite imagens H.264.
•
Padrão: Ligado
Nota
•
Quando a opção “Ligado” for selecionada para “Transmissão H.264” em “H.264(1)” ou “H.264(2)”, a exibição de imagens H.264 ou JPEG na página “Ao vivo” se tornará possível.
•
Quando a opção “Ligado” for selecionada para “Transmissão H.264” em “H.264(1)” e “H.264(2)”, as imagens H.264 serão visíveis utilizando outros dispositivos com cada ajuste.
•
Quando a opção “Ligado” for selecionada para “Transmissão H.264” em “H.264(1)” ou “H.264(2)”, o intervalo de transmissão das imagens JPEG poderá se tornar ocasionalmente maior.
[Modo internet (em HTTP)]
Selecione a opção “Ligado” quando transmitir imagens H.264 via Internet. É possível transmitir imagens H.264 sem trocar os ajustes do roteador de banda larga configurados para a transmissão de imagens JPEG.
•
Ligado: Imagens e áudio H.264 serão transmitidos utilizando a porta HTTP. Consulte a [Porta HTTP] para informações adicionais sobre os ajustes do número de porta HTTP.
•
Desligado: Imagens e áudio H.264 serão transmitidos utilizando a porta UDP.
•
Padrão: Desligado
Nota
•
Quando a opção “Ligado” for selecionada, somente a “Porta Unicast (AUTO)” estará disponível para “Tipo de transmissão”.
•
Quando a opção “Ligado” for selecionada, algum tempo pode decorrer para iniciar a exibição de imagens H.264.
•
Quando a opção “Ligado” for selecionada, as imagens H.264 podem não ser exibidas dependendo do número de usuários acessando simultaneamente e a disponibilidade de dados de áudio, etc.
•
Quando a opção “Ligado” for selecionada, somente o acesso IPv4 estará disponível.
[Tamanho da imagem]
Selecione o tamanho da imagem capturada entre as seguintes opções.
Quando a opção “2 mega pixel [16:9]” for selecionada para “Modo de captura de imagem”
H.264(1): 1920x1080/640x360/320x180
H.264(2): 640x360/320x180
Quando a opção “1,3 mega pixel [16:9]” for selecionada para “Modo de captura de imagem”
1280x720*1/640x360/320x180
Quando a opção “1,3 mega pixel [4:3]” for selecionada para “Modo de captura de imagem”
1280x960*1/VGA/QVGA
Quando a opção “16:9” for selecionada para “Formato da imagem”
1280x720/640x360/320x180
Quando a opção “4:3 (VGA)” for selecionada para “Formato da imagem”
1280x960/VGA/QVGA
Quando a opção “4:3 (800x600)” for selecionada para “Formato da imagem”
1280x960/800x600/QVGA
•
Padrão:
–
H.264(1): 1920x1080
–
H.264(2): 640x360
–
H.264(1): 1280x720
–
H.264(2): 640x360
[Prioridade de transmissão]
Selecione uma prioridade de transmissão para imagens H.264 entre as seguintes.
•
Taxa de bits constante: As imagens H.264 serão transmitidas com a taxa de bits selecionada para “Máx. taxa de transferência(por cliente) *”.
•
Taxa de quadros: As imagens H.264 serão transmitidas com a taxa de quadros selecionada para “Taxa de quadros*”.
•
Melhor desempenho: De acordo com a largura de banda de rede, as imagens H.264 serão transmitidas com a taxa de bits variando entre máxima e mínima ajustadas para “Máx. taxa de transferência(por cliente)*”.
•
VBR avançada: As imagens H.264 serão transmitidas com a taxa de quadros selecionada para “Taxa de quadros*”. Imagens são transmitidas de forma que a taxa de transmissão média durante o período especificado para o “Período tempo de controle” torna-se a taxa de bits selecionada para a “Máx. taxa de transferência(por cliente)*”.
•
Padrão: Taxa de quadros
Nota
•
Quando a opção “Taxa de quadros” ou “VBR avançada” for selecionada para “Prioridade de transmissão”, o número de usuários acessando simultaneamente a câmera pode ser mais limitado (tornar-se inferior a 10).
[Taxa de quadros*]
Selecione uma taxa de quadros para imagens H.264 entre as seguintes.
1fps/ 3fps/ 5fps*/ 7,5fps*/ 10fps*/ 12fps*/ 15fps*/ 20fps*/ 30fps *
•
Padrão: 30fps *
Nota
•
Quando a opção “Taxa de quadros” ou “VBR avançada” for selecionada para “Prioridade de transmissão”, este ajuste estará disponível.
•
A “Taxa de quadros*” será limitada por “Máx. taxa de transferência(por cliente)*”. Por esta razão, a taxa de quadros pode ser inferior ao valor especificado quando qualquer valor acompanhado de um asterisco (*) for selecionado.
[Nível tolerável de sincr.]
Selecionar o quanto a taxa de bits pode exceder a “Máx. taxa de transferência(por cliente)*” a partir das seguintes opções.
Alto/Médio/Baixo
Padrão: Baixo
Nota
•
Esta configuração é disponível somente ao selecionar-se “VBR avançada” para “Prioridade de transmissão”.
•
Dependendo da taxa de bits de H.264 usada, a taxa de bits de sincronização pode mudar somente em um máximo de cerca de x4 para “Alto”, x2,5 para “Médio”, e x1,5 para “Baixo”.
[Período tempo de controle]
Selecionar o período de tempo no qual a taxa de bits será controlada a partir dos seguintes. Imagens são transmitidas de forma que a taxa de transmissão média durante o período especificado torna-se a taxa de bits selecionada para a “Máx. taxa de transferência(por cliente)*”.
1h/6h/24h/1 semana
Padrão: 24h
Nota
•
Esta configuração é disponível somente ao selecionar-se “VBR avançada” para “Prioridade de transmissão”.
[Máx. taxa de transferência(por cliente)*]
Selecione uma taxa de bits H.264 por cliente entre as seguintes. Quando a opção “Melhor desempenho” for selecionada para “Prioridade de transmissão”, ajuste as taxas de bits máxima e mínima.
64kbps/ 128kbps*/ 256kbps*/ 384kbps*/ 512kbps*/ 768kbps*/ 1024kbps*/ 1536kbps*/ 2048kbps */ 3072kbps*/ 4096kbps */ 6144kbps */ 8192kbps*/ 10240kbps*/ 12288kbps*/ 14336kbps*
•
Padrão:
–
H.264(1): 4096kbps *
–
H.264(2): 1536kbps *
* A faixa de taxas de bits que podem ser configuradas para as taxas de bits H.264 difere dependendo do ajuste em “Tamanho da imagem”.
•
QVGA, VGA, 320x180, e 640x360: 64kbps - 4096kbps *
•
800x600: 128kbps* - 4096kbps*
•
1280x960 e 1280x720: 256kbps* - 8192kbps *
•
1920x1080: 512kbps* - 14336kbps*
Nota
•
Quando a opção “14336kbps” for selecionada, o número de usuários que podem acessar imagens H.264 será limitado a “1”. (Somente um único usuário pode acessar imagens H.264.)
•
A taxa de bits H.264 é limitada por “Controle de banda (taxa de bits)” na guia [Rede] da página “Rede” (→17.1 Configuração dos ajustes da rede [Rede]). Por esta razão, a taxa de bits pode ser inferior ao valor quando qualquer valor com um asterisco (*) na direita for selecionado.
[Qualidade de imagem]
Selecione a qualidade da imagem H.264 entre as seguintes.
Baixo(Prioridade de Movimento)/ Normal/ Fino (prioridade à qualidade de imagem)
•
Padrão: Normal
Nota
•
Quando a opção “Taxa de bits constante” ou “Melhor desempenho” for selecionada para “Prioridade de transmissão”, este ajuste estará disponível.
[Intervalo de atualização]
Selecione um intervalo (Intervalo I-frame; 0,2 – 5 segundos) para atualizar as imagens H.264 exibidas.
Se utilizar sob ambiente de rede com ocorrências de erro frequentes, reduza o intervalo para H.264 para diminuir as distorções da imagem. Contudo, o intervalo de atualização pode ser superior ao valor ajustado.
0,2s/ 0,25s/ 0,33s/ 0,5s/ 1s/ 2s/ 3s/ 4s/ 5s
•
Padrão: 1s
[Tipo de transmissão]
Selecione o tipo de transmissão das imagens H.264 entre as seguintes opções.
•
Porta Unicast (AUTO): Até 14 usuários podem acessar uma única câmera simultaneamente. “Unicast porta1(Imagem)” e “Unicast porta2(Áudio)” serão automaticamente selecionadas quando da transmissão de imagens e áudio da câmera. Quando for necessário fixar o número de porta para transmissão de imagem H.264 como, por exemplo, quando utilizar em um ambiente LAN em particular, recomenda-se selecionar “Porta Unicast (AUTO)”.
•
Porta Unicast (MANUAL): Até 14 usuários podem acessar uma única câmera simultaneamente. É necessário selecionar “Unicast porta1(Imagem)” e “Unicast porta2(Áudio)” manualmente para transmitir imagens e áudio da câmera.
É possível fixar o número da porta do roteador utilizado para a transmissão da imagem H.264 via Internet ajustando “Porta Unicast (MANUAL)” (→17.1 Configuração dos ajustes da rede [Rede]). Consulte as instruções de operação do roteador em uso.
•
Multicast: Um número ilimitado de usuários pode acessar uma única câmera simultaneamente. Preencha o campo de entrada de “Endereço Multicast”, “Porta Multicast” e “TTL/HOPLimite Multicast” quando transmitir imagens H.264 com multicast. Consulte a 1.1 Monitoração de imagens de uma única câmera para informações adicionais sobre o número máximo de acessos simultâneos.
•
Padrão: Porta Unicast (AUTO)
[Unicast porta1(Imagem)]*2
Insira o número de porta unicast (utilizado para transmitir imagens da câmera).
•
Números disponíveis de porta: 1024 – 50000 (Somente números pares estão disponíveis.)
•
Padrão:
–
H.264(1): 32004
–
H.264(2): 32014
[Unicast porta2(Áudio)]*2
Insira o número da porta unicast (utilizada para transmitir o áudio da câmera).
•
Números disponíveis de porta: 1024 – 50000 (Somente números pares estão disponíveis.)
•
Padrão:
–
H.264(1): 33004
–
H.264(2): 33014
[Endereço Multicast]*3
Insira o endereço IP multicast. As imagens e o áudio serão transmitidos para o endereço IP designado.
•
Endereço IPv4 disponível: 224.0.0.0 - 239.255.255.255
•
Endereço IPv6 disponível: Endereço multicast começando com “FF”
•
Padrão:
–
H.264(1): 239.192.0.20
–
H.264(2): 239.192.0.21
Nota
•
Insira um endereço IP multicast após verificar os endereços multicast disponíveis.
[Porta Multicast]*3
Insira o número da porta multicast (Utilizada para transmitir imagens da câmera).
•
Números disponíveis de porta: 1024 – 50000 (Somente números pares estão disponíveis.)
•
Padrão: 37004
Nota
•
Quando o áudio for transmitido a partir da unidade, o número de porta a ser utilizado será o número da porta multicast mais “1000”.
[TTL/HOPLimite Multicast]*3
Insira um valor para “TTL/HOPLimite Multicast”.
•
Valores disponíveis: 1-254
•
Padrão: 16
IMPORTANTE
•
Quando transmitir uma imagem H.264 via rede, a imagem transmitida ocasionalmente pode não ser exibida dependendo dos ajustes de um servidor proxy ou um firewall. Neste caso, consulte o administrador da rede.
•
Quando duas ou mais placas de interface de rede estiverem instaladas no computador em uso, as placas não utilizadas para recebimento de imagens devem ser invalidadas ao exibir imagens utilizando a porta multicast.
[Exibição ao Vivo mais suave no navegador (carregando)]
Realize os ajustes para a exibição de imagens da câmera no software visualizador.
•
Ligado: As imagens serão temporariamente armazenadas no computador e exibidas mais suavemente.
•
Desligado: As imagens serão exibidas em tempo real e não serão armazenadas no computador.
•
Padrão: Desligado
[Fluxo de vídeo de visualização inicial no navegador]
Configure o tipo de imagens que são exibidas inicialmente na página “Ao vivo”.
H.264: Exibe inicialmente as imagens H.264 na página “Ao vivo”.
JPEG: Exibe inicialmente as imagens JPEG na página “Ao vivo”.
Padrão: H.264
Nota
•
Mesmo quando “H.264” está selecionado, se “Desligado” é selecionado para “Transmissão H.264”, somente as imagens JPEG são exibidas.
*1
Não é possível ajustar esta configuração simultaneamente tanto para H.264(1) como para H.264(2).
*2
É necessário designar o número de porta unicast quando a opção “Porta Unicast (MANUAL)” for selecionada para “Tipo de transmissão”.
*3
É necessário designar o endereço IP multicast quando a opção “Multicast” for selecionada para “Tipo de transmissão”.