10.5.2 Como registros e imagens são gravados dependendo da configuração de “Manual/Agenda”

Guia [Registro] | Guia [Cartão de memória SD] | Registros e imagens associadas
--- | --- | ---
Manual/Agenda: Salvar registros (Logs) | Cartão de memória SD | Gravar ação de disparo | Sobrescrever
Ligado | Utilizar | Manual/Agenda | Ligado | • Registros: Até 5.000 registros são guardados. Quando da gravação de mais de 5.000 registros, os registros mais antigos serão sobrescritos pelos mais novos registros. Se “JPEG” está definido para “Formato de gravação”, quando mais de 5.000 registros são arquivados, as imagens associadas aos registros antigos são apagadas. Se “H.264(1)” ou “H.264(2)” está definido para “Formato de gravação”, quando mais de 5.000 registros são arquivados, as imagens mais antigas são sobrescritas independentemente de sua associação com os registros. • Imagens: Serão gravadas. Quando a capacidade restante do cartão de memória SD fica insuficiente, as imagens mais antigas serão sobrescritas pelas imagens mais novas.
Desligado | • Registros: Até 5.000 registros são guardados. Quando mais de 5.000 registros são arquivados, nenhum outro registro mais será. Mesmo quando a capacidade disponível do cartão de memória SD tiver terminado e não for suficiente para gravar imagens, o arquivamento dos registros continuará sendo executado até atingir 5.000 registros. • Imagens: Serão gravadas. Quando a capacidade disponível do cartão de memória SD tiver terminado, a gravação de imagens será impossibilitada. Mesmo quando a capacidade disponível do cartão de memória SD for suficiente, imagens associadas com registros continuarão a ser gravadas até que o número de registros arquivados atinja 5.000.
Outra que não “Manual/Agenda” | - | • Registros: Não serão gravada. • Imagens: Não serão gravada.
Não utilizar | - | - | • Registros: Não serão gravada. • Imagens: Não serão gravada.
Desligado | Utilizar | Manual/Agenda | Ligado | • Registros: Não serão gravada. • Imagens: Serão gravadas. Quando a capacidade restante do cartão de memória SD fica insuficiente, as imagens mais antigas serão sobrescritas pelas imagens mais novas. *Para exibir imagens no cartão de memória SD, é necessário copiá-las primeiramente ao computador. (→10.4 Acesso a cópias de imagens gravadas no cartão de memória SD com o computador [Imagens no cartão de memória SD])
Desligado | • Registros: Não serão gravada. • Imagens: Serão gravadas. Quando a capacidade disponível do cartão de memória SD tiver terminado, a gravação de imagens será impossibilitada. *Para exibir imagens no cartão de memória SD, é necessário copiá-las primeiramente ao computador. (→10.4 Acesso a cópias de imagens gravadas no cartão de memória SD com o computador [Imagens no cartão de memória SD])
Outra que não “Manual/Agenda” | - | • Registros: Não serão gravada. • Imagens: Não serão gravada.
Não utilizar | - | - | • Registros: Não serão gravada. • Imagens: Não serão gravada.

Nota
•
Se “H.264(1)” ou “H.264(2)” é selecionado para “Formato de gravação”, e “Manual” ou “Agenda” é selecionado para “Gravar ação de disparo”, “Ligado” será definido para “Manual/Agenda” - “Salvar registros (Logs)” na guia [Registro]. Neste caso, “Desligado” será definido para “Alarme” - “Salvar registros (Logs)” na guia [Registro].