6.1 Ao selecionar “JPEG” como “Formato de gravação” do cartão de memória SD
O histórico dos seguintes registros será exibido na forma de lista.
•
Registro de alarmes: Os registros de ocorrências de alarme, tais como a hora e a data de ocorrência e o tipo de alarme, serão exibidos.
•
Registro Manual/Agenda: Os registros arquivados quando da gravação manual de imagens ou durante o período da programação no cartão de memória SD serão exibidos.
•
Registro de erro de transferência FTP: Os registros arquivados quando da falha da função de transmissão periódica de imagem FTP serão exibidos.
Cada lista de registros pode ser exibida somente ao selecionar-se “Ligado” para “Salvar registros (Logs)” na guia [Registro] da página “Básico” (→10.5 Configuração dos ajustes relativos aos registros [Registro]), respectivamente.
1.
Exibe a página “Ao vivo”. (→1.1 Monitoração de imagens de uma única câmera)
2.
Clique no botão [Lista].
→
A lista de registros será exibida numa nova janela aberta (janela de lista de registros).
Número de registros listados
IMPORTANTE
•
Somente um único usuário pode operar a janela da lista de registros. Os outros usuários não podem acessar a janela da lista de registros.
Nota
•
Ao selecionar “Não utilizar” para o “Cartão de memória SD”, a lista de “Registro Manual/Agenda” e a lista de “Registro de erro de transferência FTP” não serão exibidas.
3.
Acionar o tipo de registro desejado sob “Registro” para exibir a lista de registros.
→ A lista de registros do tipo de registro selecionado será exibida.
Nota
•
Quando quaisquer imagens são gravadas no cartão de memória SD, podem ser exibidas com o acionar de Hora e Data. (→10.3 Ajuste da configuração relativa ao cartão de memória SD [Cartão de memória SD])
Da janela da lista de registros
Número de registros listados
O número total de registros do tipo de registro selecionado e o número do registro exibido no topo da lista serão indicados.
Nota
•
Lançar o número de registro desejado e acionar a tecla [Enter] do teclado. O registro do número designado será indicado no topo da lista de registros.
Botão [Superior]
Clique neste botão para exibir o registro listado no topo.
Botão [Pág. anter.]
Clique neste botão para exibir a página anterior da lista de registros.
Nota
•
Ao manter o botão do rato pressionado com o ponteiro do rato sobre o botão [Pág. anter.], o número do registro exibido será diminuído. Ao soltar o botão do rato, o número de registro parará de ser diminuído, e o número de registro exibido no momento em que o botão do rato é solto corresponderá ao topo da página correntemente exibida.
Botão [Próx. pág.]
Clique neste botão para exibir a página seguinte da lista de registros.
Nota
•
Ao manter o botão do rato pressionado com o ponteiro do rato sobre o botão [Próx. pág.], o número do registro exibido será aumentado. Ao soltar o botão do rato, o número de registro parará de ser aumentado, e o número de registro exibido no momento em que o botão do rato é solto corresponderá ao topo da página correntemente exibida.
Botão [Último]
Clique neste botão para exibir o registro listado no fundo.
[Data e hora]
A hora e a data que cada registro foi arquivado serão indicadas.
Nota
•
Ao selecionar a opção “Desligado” para o “Formato de exibição de hora” (→10.1 Ajuste da configuração básica [Básico]), a hora e a data de ocorrência de alarma serão exibidas no formato de 24 horas.
•
O horário de gravação dos registros é seguinte.
•
Registro de alarmes: A hora e a data de ocorrência de alarme serão arquivadas como um registro.
•
Registro Manual/Agenda: A hora e a data quando da gravação de imagens no cartão de memória SD iniciadas manualmente ou durante o período programado serão arquivadas como um registro. Quando da gravação sequencial de imagens, os registros serão arquivados à hora cheia a cada hora (12:00, 1:00, 2:00, etc.). Contudo, dependendo do objeto fotográfico e da configuração utilizada, os registros podem ser arquivados em períodos de mais de uma hora.
•
Registro de erro de transferência FTP: Os registros serão arquivados a cada hora.
[Evento]
O tipo de evento será exibido. Os tipos de evento serão exibidos somente quando da exibição da lista de registros de alarme.
•
TRM1: Alarme por alarme lançado ao Terminal 1
•
TRM2: Alarme por alarme lançado ao Terminal 2
•
TRM3: Alarme por alarme lançado ao Terminal 3
•
VMD: Alarme por alarme VMD
•
COM: Alarme por alarme de comando
•
AT: Alarme por alarme de rastreamento automático
•
AUD: Alarme por alarme de detecção de áudio
[Cartão de memória SD]
A capacidade disponível e a capacidade original do cartão de memória SD serão exibidas.
As descrições exibidas são as mesmas que as exibidas para a “Capacidade restante” na guia do [Cartão de memória SD]. (→Informações do cartão de memória SD)
Botão [Excluir]
Clique neste botão para apagar a lista de registros correntemente exibida.
Ao usar o cartão de memória SD, as imagens associadas com a lista de registros também serão apagadas.
IMPORTANTE
•
Quando há muitas imagens gravadas no cartão de memória SD, apagar todas pode levar várias horas. (Por exemplo, para apagar 2 GB de dados, cerca de 2 horas podem ser necessárias.) Em tal caso, é melhor formatar o cartão de memória SD. Observar que a formatação do cartão de memória SD faz com que todas as imagens sejam apagadas. (→Informações do cartão de memória SD)
•
No processo de apagamento, somente os registros serão gravados, e é impossível gravar as imagens novamente.
•
Não desligar a alimentação da câmera durante o processo de apagamento. Quando a alimentação da câmera é apagada durante o processo de apagamento, algumas imagens podem permanecer no cartão de memória SD. Neste caso, clique no botão [Excluir] na mesma janela da lista de registros utilizada para apagar os registros.
Botão [Download]
Clique neste botão para descarregar todos os registros da lista de registros selecionada como um arquivo ao computador.
Botão [Fechar]
Clique neste botão para fechar a janela da lista de registros.