2.1 Monitoramento de Imagens em um telefone celular
É possível acessar a unidade utilizando um telefone celular via Internet e monitorar imagens (somente JPEG) da unidade na tela do telefone celular. Também é possível atualizar as imagens para exibir a última imagem.
IMPORTANTE
•
Quando a janela de autenticação for exibida, insira o nome do usuário e a senha. O nome de usuário e a senha padrão são os seguintes.
Nome do Usuário: admin
Senha: 12345
Para aumentar a segurança, troque a senha para o usuário “admin”. (→15.1 Configuração dos ajustes relativos à autenticação do usuário [Autent. do usuário])
•
Se o telefone celular em uso não for compatível com a codificação UTF-8, é impossível exibir a tela corretamente.
Nota
•
É necessário configurar os ajustes de rede do telefone celular previamente para estabelecer a conexão à Internet e monitorar imagens da câmera. (→Seção 17 Configuração dos ajustes de rede [Rede])
1.
Acessar “http://endereço IP/mobile”*1 ou “http://Nome do host registrado no servidor DDNS/mobile” por meio de um telefone celular.
→
As imagens da câmera serão exibidas.

Funções | Definição das funções
--- | ---
panoramização/inclinação*2 | Controla a direção da câmera. A câmera realizará o movimento de pan ou tilt para cada direção pressionando a tecla correspondente.
Controle do zoom*2 | É possível realizar operações de zoom da câmera pressionando “*” ou “#”.
Controle de atualização | Acionar a tecla “5” ou o botão [Manual Refresh] para atualizar as imagens da câmera. Clique no botão [Auto Refresh] para atualizar as imagens da câmera em intervalos de 5 segundos. Ao acionar novamente a tecla “5” ou o botão de [Manual Refresh], o modo de atualização da câmera retornará ao de atualização manual. IMPORTANTE • A transmissão será realizada periodicamente ao selecionar-se “Auto Refresh” para a imagem da câmera. Verificar o contrato do plano do telefone celular antes de utilizar esta função. • Dependendo do telefone celular em uso, a “Auto Refresh” pode não ser disponível.
Controle da resolução | Troca o tamanho da imagem capturada pressionando a tecla “0”.
• Imagem na relação de aspecto de “4:3” | Comuta o tamanho da imagem capturada entre 320x240 (padrão) e 640x480.
• Imagem na relação de aspecto de “16:9” | Comuta o tamanho da imagem capturada entre 320x180 (padrão) e 640x360.
• Imagem no formato da imagem de “4:3 (VGA)” | Comuta o tamanho da imagem capturada entre 320x240 (padrão) e 640x480.
• Imagem no formato da imagem de “4:3 (800x600)” | Comuta o tamanho da imagem capturada entre 320x240 (padrão) e 640x480.
• Imagem na relação de aspecto de “16:9” | Comuta o tamanho da imagem capturada entre 320x180 (padrão) e 640x360.
Controle da qualidade da imagem | É possível trocar a qualidade da imagem entre “Qualidade 1” e “Qualidade 2”. (→11.3 Configuração dos ajustes relativos às imagens JPEG [JPEG/H.264])
Posição inicial*2 | A câmera se moverá para a posição inicial (→[Posição inicial]). A posição inicial será exibida somente quando estiver estabelecida.
Posição predefinida (Preset)*2 | A câmera se moverá para a posição predefinida designada para exibir imagens pressionando a tecla dial correspondente ao canal desejado. (Os números da tecla dial não serão exibidos para Predefinição N º5 ou superior. Somente identificações predefinidas serão exibidas para eles.)(→11.6.3 Configuração dos ajustes relativos às posições predefinidas (menu de configuração “Posições predefinidas (Preset)”))
Controle AUX*2 | Controla o terminal AUX. Estes botões serão exibidos somente quando a opção “Saída AUX” for selecionada para “Terminal 3” no menu de configuração. (→13.1 Configuração dos ajustes relativos à ação de alarme [Alarme])

Nota
•
Alguns telefones celulares não podem mudar o tamanho da imagem capturada mesmo quando a resolução é alterada pelo controle de resolução.
•
Quando o número da porta HTTP é mudado de “80”, inserir “http://endereço IP: (dois pontos) + número da porta/mobile””*1 na caixa de endereço do navegador. Ao utilizar a função DDNS, acessar “http://nome de host registrado no servidor DDNS: (dois pontos) + número da porta/mobile”.
•
Ao selecionar a opção “HTTPS” para “HTTPS” - “Conexão” na guia [Rede] da página “Rede”, lançar o seguinte.
“https://endereço IP: (dois pontos) + número de porta/mobile” ou “https://Nome do host registrado no servidor DDNS: (dois pontos) + número de porto/mobile”
•
Quando a janela de autenticação for exibida, lançar o nome do usuário dum administrador ou usuário e a senha. Dependendo do telefone celular em uso, a inserção da senha pode ser exigida cada vez que a tela for trocada.
•
É impossível transmitir/receber áudio utilizando um telefone celular.
•
Dependendo do telefone celular em uso, tamanhos de imagens maiores podem não ser exibidos. Neste caso, a seleção de “9 baixo” para a “Configuração de qualidade de imagem” de “JPEG” (→11.3 Configuração dos ajustes relativos às imagens JPEG [JPEG/H.264]) pode ocasionalmente solucionar este problema.
•
Dependendo do telefone celular em uso ou seu plano de contrato, pode ser impossível acessar.
*1
O endereço IP é o endereço WAN IP global do roteador que pode ser acessado via Internet.
*2
Ao ajustar a “Autent. do usuário” a “Ligado” (→15.1 Configuração dos ajustes relativos à autenticação do usuário [Autent. do usuário]), somente usuários com nível de acesso “1. Administrador” ou “2. Controle da câmera” serão exibidos.