17.3 Acesso à câmera utilizando o protocolo HTTPS
1.
Inicie o navegador de Internet.
2.
Insira o endereço IP da câmera na caixa de endereço do navegador.
•
Exemplo de inserção: https://192.168.0.10/
IMPORTANTE
•
Quando o número de porta HTTPS “443” for alterado, insira “https://endereço IP da câmera +: (dois pontos) + número de porta” na caixa de endereço do navegador.
(Exemplo: https://192.168.0.11:61443)
•
Quando a câmera estiver em uma rede local, configure os ajustes do servidor proxy do navegador de Internet (em [Opções da Internet…] em [Ferramentas] da barra do menu) para bypass o servidor proxy para o endereço local.
3.
Acionar a tecla [Enter] no teclado.
→
A página “Ao vivo” será exibida.
Quando a janela de alerta de segurança for exibida, instale o certificado de segurança. (→17.3.1 Instalação do certificado de segurança)
Quando a opção “Ligado” for selecionada para “Autent. do usuário”, a janela de autenticação será exibida antes das imagens ao vivo aparecerem para o lançamento do nome de usuário e da senha.
IMPORTANTE
•
Quando a câmera for acessada utilizando o protocolo HTTPS, o intervalo de atualização e a taxa de quadros das imagens poderão ser reduzidos.