10.1 Ajuste da configuração básica [Básico]
Clique na guia [Básico] na página “Básico”. (→9.1 Como exibir o menu de configuração, 9.2 Como operar o menu de configuração)
A configuração básica, tal como, por exemplo, título da câmera, hora e data, etc. pode ser ajustada nesta opção.
[Título da câmera]
Insira o título da câmera. Clique no botão [Definir] após inserir o título da câmera. O título inserido será exibido no campo do título da câmera.
•
Número disponível de caracteres: 0 - 20 caracteres
•
Caracteres indisponíveis: " &
•
Padrão: Varia como segue dependendo do modelo em uso.
WV-SW598A /WV-SC588A /WV-SW397B /WV-SC387A
[Data/hora]
Insira a hora e a data atuais. Quando a indicação “12h” for selecionada para “Formato de exibição de hora”, “AM” ou “PM” pode ser selecionado.
•
Faixa disponível: Jan/01/2010 00:00:00 - Dec/31/2035 23:59:59
IMPORTANTE
•
Utilize um servidor NTP quando um ajuste de hora e data mais preciso for necessário para a operação do sistema. (→16.3 Configuração dos ajustes relativos ao servidor NTP [NTP])
[Formato de exibição de hora]
Selecione o formato de exibição da hora entre “24h”, “12h” e “Desligado”. Insira a hora atual que reflete este ajuste quando inserir a hora e a data atuais em “Data/hora”. Para ocultar a hora e a data, selecione “Desligado”.
•
Padrão: 24h
[Formato de visualização da Data/Hora]
Selecione um formato de exibição de data/hora. Quando a opção “2013/04/01 13:10:00” for ajustada para “Data/hora” após selecionar “24h” para “Formato de visualização da Data/Hora”, a hora e a data serão exibidas respectivamente como segue.
•
DD/MM/AAAA: 01/04/2013 13:10:00
•
MM/DD/AAAA: 04/01/2013 13:10:00
•
DD/Mmm/AAAA: 01/Abr/2013 13:10:00
•
AAAA/MM/DD: 2013/04/01 13:10:00
•
Mmm/DD/AAAA: Abr/01/2013 13:10:00
•
Padrão: Mmm/DD/AAAA
[NTP]
Quando a opção “NTP>>” for clicada, a guia [NTP] da página “Servidor” será exibida. (→16.3 Configuração dos ajustes relativos ao servidor NTP [NTP])
[Fuso horário]
Selecione uma zona correspondente ao local onde a câmera será utilizada.
•
Padrão: (GMT +09:00) Osaka, Sapporo, Tokyo
[Horário de Verão]
Selecione “Entrada”, “Saída” ou “Auto” para determinar a aplicação ou não do horário de verão. Configure este ajuste se o horário de verão estiver em vigor na região em que a câmera está sendo utilizada.
•
Entrada: Aplica o horário de verão. Um asterisco (*) será exibido no lado esquerdo da hora e data exibida.
•
Saída: Não aplica o horário de verão.
•
Auto: Aplica o horário de verão de acordo com os ajustes estabelecidos em “Data/Hora inicial” e “Data/Hora final” (mês, semana, dia da semana, hora).
•
Padrão: Saída
[Data/Hora inicial] [Data/Hora final]
Quando a opção “Auto” for selecionada para “Horário de Verão”, selecione a hora e a data para a hora de início e para a hora de fim (mês, semana, dia da semana, hora).
[Título da câmera na tela]
Selecione “Ligado” ou “Desligado” para determinar se o título da câmera será exibido ou não na tela. Quando a opção “Ligado” for selecionada, o grupo de caracteres inserido para “Titulo da câmera na tela (0-9, A-Z)” será exibido na posição selecionada em “OSD”.
•
Padrão: Desligado
[Titulo da câmera na tela (0-9, A-Z)]
Insira um conjunto de caracteres a ser exibido na imagem.
•
Número disponível de caracteres: 0 - 20 caracteres
•
Caracteres disponíveis: 0-9, A-Z e os símbolos a seguir.
! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; = ?
•
Padrão: Nenhum (em branco)
[OSD] - [Posição]
Selecione a posição em que a hora e a data e o conjunto de caracteres serão exibidos na imagem da página “Ao vivo”.
•
Esquerdo Superior: As informações serão exibidas no canto esquerdo superior da área principal na página “Ao vivo”.
•
Esquerdo Inferior: As informações serão exibidas no canto esquerdo inferior da área principal na página “Ao vivo”.
•
Direito Superior: As informações serão exibidas no canto direito superior da área principal na página “Ao vivo”.
•
Direito Inferior: As informações serão exibidas no canto direito inferior da área principal na página “Ao vivo”.
•
Padrão: Esquerdo Superior
[OSD] - [Tamanho de caractere]
Selecione o tamanho da cadeia de caracteres digitada para ser exibida na posição do OSD selecionada na tela da página “Ao vivo”.
•
Grande: O tamanho de caracteres será grande.
•
Médio: O tamanho de caracteres será o tamanho padrão.
•
Pequeno: O tamanho de caracteres será pequeno.
•
Padrão: Médio
[Exibição de status Brilho]
Selecione “Ligado” ou “Desligado” para determinar se o status do brilho das imagens será exibido ou não na página “Ao vivo” quando o ajuste do brilho for realizado.
•
Padrão: Ligado
[Indicador]
Determine se os indicadores a seguir serão ou não utilizados.
–
Indicação de conexão
–
Indicação de acesso
–
Indicador ao vivo
•
Ligado: Todos os indicadores serão ativados de acordo com o status.
•
Ligado(Acesso): Somente o indicador de imagem ao vivo será aceso quando imagens forem visualizadas.
•
Desligado: Todos os indicadores serão desativados.
•
Padrão: Ligado
Nota
•
Indicador LINK (laranja): Esta indicação acende quando a comunicação com o dispositivo conectado está disponível.
•
Indicação de acesso (verde): Esta indicação acende quando do acesso a uma rede.
•
Indicador ao vivo (Vermelho/Laranja/Verde): O indicador ao vivo será aceso ou piscar como segue dependendo do status da câmera.

Status de Operação | Status do Indicador
--- | ---
Quando a alimentação estiver ativada | Antes que a conexão da rede seja estabelecida | Acende na cor laranja → Apagado → Pisca na cor laranja → Acende na cor laranja
Quando a conexão da rede estiver estabelecida | Acende na cor laranja → Apagado → Pisca na cor laranja → Pisca em verde → Aceso em verde
Durante a espera ou conexão (Cabo não conectado) | Acende na cor laranja
Durante a espera ou conexão (Cabo conectado.) | Acende em verde
Durante o processo de atualização | Pisca na cor laranja
Durante a inicialização | Acende na cor laranja → Apagado → Pisca na cor laranja → Acende na cor laranja
Erro de encaminhamento pela porta causado pela função UPnP | Pisca na cor laranja (em intervalos de 2 segundos (ativado por 1 segundo / desativado por 1 segundo))
Problema na câmera | Pisca em vermelho
Falha na gravação de dados no cartão de memória SDHC/SD | Acende em vermelho

[Modo de atualização de estado de alarme]
Selecione um intervalo na notificação do status da câmera entre os indicados a seguir.
Quando as condições da câmera mudam, a indicação de ocorrência de alarme, o botão [AUX] ou a indicação das condições de gravação SD serão exibidas para notificar as condições da câmera.
•
Sequencial(30s): Atualiza o status a cada 30 segundos e fornece notificação do status da câmera.
•
Tempo real: Fornece notificação do status da câmera quando o status tiver sido modificado.
•
Padrão: Tempo real
Nota
•
Dependendo do ambiente de rede, a notificação pode não ser fornecida em tempo real.
•
Quando várias câmeras estão utilizando o mesmo “Porta de recepção de estado de alarme”, mesmo que “Tempo real” é selecionado para o “Modo de atualização de estado de alarme”, a notificação de status não é fornecida em tempo real. Neste caso, alterar as definições de “Porta de recepção de estado de alarme”.
[Porta de recepção de estado de alarme]
Quando selecionar “Tempo real” para “Modo de atualização de estado de alarme”, determine o número da porta para a qual a notificação de modificação do status será enviada.
•
Números disponíveis de porta: 1 - 65535
•
Padrão: 31004
Os números de porta a seguir estão indisponíveis já que são utilizados automaticamente pelo sistema.
20, 21, 23, 25, 42, 53, 67, 68, 69, 80, 110, 123, 161, 162, 443, 995, 10669, 10670
[Instalação automática]
Determine a instalação ou não do software visualizador desta câmera.
•
Ligado: Instala o software visualizador a partir da câmera automaticamente.
•
Desligado: O software visualizador não pode ser instalado a partir da câmera.
•
Padrão: Ligado
IMPORTANTE
•
É impossível exibir imagens e receber/transmitir áudio entre a câmera e o computador quando o software visualizador “Network Camera View 4S” não estiver instalado no computador.
•
O número de instalações do software visualizador pode ser verificado na guia [Atualização] da página “Manutenção”. (→19.2 Atualização do firmware [Atualização])
[Idioma]
Defina o idioma para exibição inicial quando a câmera for acessada, entre os seguintes.
Auto/Inglês/Japonês/Italiano/Francês/Alemão/Espanhol/Chinês/Russo
•
Auto: O idioma utilizado pelo navegador é automaticamente selecionado. Se o idioma utilizado pelo navegador não é suportado pela câmera, o Inglês é selecionado.
•
Padrão: Auto
O idioma exibido na página “Ao vivo” também pode ser alterado. (→1.2 Da página “Ao vivo”)
[Saída de monitor]
Define o método de saída do monitor.
NTSC/PAL
Padrão: NTSC