17.2.5 Configuração do protocolo de conexão
1.
Selecione “HTTP” ou “HTTPS” para “Conexão” para determinar o protocolo utilizado para acessar a câmera.
•
HTTP: Somente a conexão HTTP está disponível.
•
HTTPS: Somente a conexão HTTPS está disponível.
2.
Designe o número da porta HTTPS a ser utilizada para “Porta HTTPS”.
•
Números disponíveis de porta: 1 - 65535
•
Padrão: 443
Os números de porta a seguir estão indisponíveis já que são utilizados automaticamente pelo sistema.
20, 21, 23, 25, 42, 53, 67, 68, 69, 80, 110, 123, 161, 162, 554, 995, 10669, 10670, 59000 - 61000
3.
Clique no botão [Definir].
→
A câmera será reinicializada e será impossível acessá-la utilizando o protocolo HTTPS. (→1.1 Monitoração de imagens de uma única câmera, 2.1 Monitoramento de Imagens em um telefone celular, 2.2 Monitoramento de imagens em um terminal móvel)
Nota
•
A câmera será reinicializada após a troca do ajuste da conexão.
•
Quando utilizar o certificado autoassinado:
Se a câmera for acessada utilizando o protocolo HTTPS pela primeira vez, a janela de advertência será exibida. Nesse caso, siga as instruções do tutorial para instalar o certificado autoassinado (de segurança). (→17.3.1 Instalação do certificado de segurança)
•
Quando utilizar o certificado do servidor:
Instale previamente o certificado raiz e o certificado intermediário no navegador em uso. Siga as instruções da CA para a obtenção e instalação destes certificados.
•
Quando a câmera for acessada utilizando o protocolo HTTPS, o intervalo de atualização e a taxa de quadros das imagens poderão ser reduzidos.
•
Quando a câmera for acessada utilizando o protocolo HTTPS, algum tempo poderá decorrer para que as imagens sejam exibidas.
•
Quando a câmera for acessada utilizando o protocolo HTTPS, as imagens poderão ser distorcidas ou o áudio poderá ser interrompido.
•
O número máximo de usuários acessando simultaneamente varia dependendo do tamanho máximo da imagem e do formato de transmissão.