11.7 Configuração dos ajustes relativos ao áudio [Áudio]
Clique na guia [Áudio] na página “Imagem/Áudio”. (→9.1 Como exibir o menu de configuração, 9.2 Como operar o menu de configuração)
Os ajustes relativos ao áudio podem ser configurados nesta página.
Nota
•
As imagens e o áudio não serão sincronizados. Portanto, as imagens e o áudio nem sempre corresponderão.
•
O áudio pode ser interrompido dependendo do ambiente de rede.
[Modo de áudio]
Selecione o modo de comunicação utilizado para a transmissão/recepção de dados de áudio entre a câmera e o computador entre as seguintes opções.
•
Desligado: Não recebe/transmite áudio entre a câmera e o computador. Portanto, os ajustes e controles relativos ao áudio serão invalidados.
•
Entrada de Microfone: O computador recebe os dados de áudio da câmera. O áudio pode ser ouvido com imagens no computador. As imagens e o áudio não serão sincronizados.
•
Saída de áudio: Os dados de áudio do computador serão transmitidos para a câmera. O áudio pode ser ouvido pela caixa acústica conectada à câmera.
•
Interativo (não simultâneo): A recepção e a transmissão estarão disponíveis. Contudo, os dados de áudio não poderão ser transmitidos e recebidos simultaneamente.
•
Interativo (simultâneo): A recepção e a transmissão estarão disponíveis simultaneamente.
•
Padrão: Desligado
Nota
•
Ruídos poderão ser gerados dependendo das condições de uso. Se ruídos forem gerados, impeça o som gerado pelo computador de entrar no microfone do computador.
•
Quando a opção “Multicast” for selecionada para “Tipo de transmissão” na guia [JPEG/H.264] da página “Imagem/Áudio”, a “Saída de áudio” ficará indisponível durante o monitoramento de imagens H.264. Para habilitar a “Saída de áudio”, clique no botão [JPEG] na página “Ao vivo”.
•
“Gravação de áudio” e “Detecção de áudio” somente funcionam quando “Entrada de Microfone” ou “Interativo (simultâneo)” está selecionado para “Transmissão / Recepção de áudio”.
[Formato de codificação de áudio]
Selecione o formato de codificação de áudio entre G.726 e G.711.
•
Padrão: G.726
Nota
•
G.711 está disponível somente quando a opção “Entrada de Microfone” for selecionada para “Transmissão / Recepção de áudio”.
[Taxa de bits de áudio]
Selecione “16kbps” ou “32kbps” para a taxa de bits de áudio para transmitir/receber dados de áudio.
•
Padrão: 32kbps
Nota
•
Quando utilizar “Controle de banda (taxa de bits)” (→17.1 Configuração dos ajustes da rede [Rede]) com uma taxa de bits pequena, selecione “16kbps” para “Taxa de bits de áudio” se quiser priorizar o intervalo de atualização de JPEG ou a prioridade de transmissão de H.264.
•
[Taxa de bits de áudio] estará indisponível quando a opção “G.711” for selecionada para “Formato de codificação de áudio”.
[Volume de entrada de Microfone (Câmera para o PC)]
Selecione um nível de volume no computador para a escuta do áudio transmitido pela câmera.
•
Microfone Alto: O nível de volume será alto. Este ajuste será aplicado quando o áudio for inserido na câmera utilizando um microfone.
•
Microfone Médio: O nível de volume será médio. Este ajuste será aplicado quando o áudio for inserido na câmera utilizando um microfone.
•
Microfone Baixo: O nível de volume será baixo. Este ajuste será aplicado quando o áudio for inserido na câmera utilizando um microfone.
•
Linha Alta: O nível de volume será alto. Este ajuste será aplicado quando o áudio for inserido na câmera utilizando a entrada de linha.
•
Linha Média: O nível de volume será médio. Este ajuste será aplicado quando o áudio for inserido na câmera utilizando a entrada de linha.
•
Linha Baixo: O nível de volume será baixo. Este ajuste será aplicado quando o áudio for inserido na câmera utilizando a entrada de linha.
•
Padrão: Microfone Médio
Nota
•
Estas definições estão relacionadas com as definições de volume de “Gravação de áudio” e “Detecção de áudio”.
[Intervalo de entrada de Microfone (Câmera para o PC)]
Selecione um intervalo para recepção do áudio entre as seguintes opções.
20ms/ 40ms/ 80ms/ 160ms
•
Padrão: 40ms
Nota
•
Quando um intervalo mais curto for selecionado, o tempo de retardo será menor. Quando um intervalo maior for selecionado, a interrupção do áudio poderá ser reduzida mesmo que o tempo de retardo seja maior. Selecione o intervalo de acordo com o ambiente da rede.
[Volume de saída de áudio (PC para a câmera)]
Selecione um nível de volume na câmera para a escuta do áudio transmitido do computador.
Alto/ Médio/ Baixo
•
Padrão: Médio
[Intervalo de saída de áudio (PC para a câmera)]
Selecione um intervalo para a transmissão do áudio entre as seguintes opções.
160ms/ 320ms/ 640ms/ 1280ms
•
Padrão: 640ms
Nota
•
Quando um intervalo mais curto for selecionado, o tempo de retardo será menor. Quando um intervalo maior for selecionado, a interrupção do áudio poderá ser reduzida mesmo que o tempo de retardo seja maior. Selecione o intervalo de acordo com o ambiente da rede.
•
O áudio pode ser temporariamente interrompido e ruídos podem ser ouvidos quando múltiplos usuários estiverem acessando a câmera simultaneamente. Talvez seja possível reduzir a interrupção ou ruído ajustando um intervalo maior para “Intervalo de saída de áudio (PC para a câmera)”.
•
O áudio poderá não ser ouvido dependendo do ambiente da rede.
[Porta de saída de áudio (PC para a câmera)]
Insira o número da porta de transmissão (o número da porta na câmera utilizada para receber os dados áudio transmitidos pelo computador).
•
Números disponíveis de porta: 1024-50000 (somente números pares estarão disponíveis.)
•
Padrão: 34004
Nota
•
O número da porta de transmissão inserido para “Porta de saída de áudio (PC para a câmera)” será utilizado somente quando a opção “Porta Unicast (MANUAL)” for selecionada para “Tipo de transmissão” (→11.4 Configuração dos ajustes relativos a imagens H.264 [JPEG/H.264]).
Quando a opção “Desligado” for selecionada para “Transmissão H.264” (→11.4 Configuração dos ajustes relativos a imagens H.264 [JPEG/H.264]) ou quando a opção “Porta Unicast (AUTO)” ou “Multicast” for selecionada para “Tipo de transmissão”, não é necessário inserir o número da porta de transmissão.
[Nível de permissão de áudio trans./recep.]
Selecione um nível de acesso para transmissão/recepção de áudio entre as seguintes opções.
1.Somente Nível 1/ 2. Nível 2 ou superior/ 3. Todos os usuários
•
Padrão: 3. Todos os usuários
Nota
•
Consulte a Seção 15 Configuração dos ajustes relativos à autenticação [Usuários] para informações adicionais sobre o nível de acesso.