11.6.9 Configuração da definição de VIQS (menu de configuração “VIQS”)
Clique no botão [Configurações>>] do item “VIQS” na guia [Imagem/Posição] na página “Imagem/Áudio”. (→11.6 Configuração dos ajustes relativos a imagens e as posições predefinidas [Imagem/Posição])
A função VIQS pode alterar o tamanho dos dados de imagens antes de enviá-los realizando operações tais como aumentar a resolução de pontos de monitoramento importantes na imagem e reduzindo a resolução de outras áreas.
VIQS pode ser utilizado para ajustar as operações de sistemas de monitoramento para adaptá-los aos seus ambientes de instalação realizando operações tais como a redução da quantidade de dados armazenados em gravadores e da largura de banda utilizada durante o envio de imagens. VIQS está disponível apenas para imagens H.264 e somente pode aumentar a resolução de um máximo de 40% de uma imagem.
Até 8 posições predefinidas podem ser configuradas utilizando os números de posição 1 a 8, e até 2 áreas VIQS podem ser definidas para cada posição predefinida.
Ao cerificar as imagens após ajustar a configuração VIQS, exibir as imagens H.264 na página “Ao vivo”.
Área VIQS
[Selecione a posição de Pré-posicionamento (Preset)]
Para configurar uma área VIQS, selecione o número da posição predefinida da área VIQS que você deseja configurar e depois clique no botão [Começar].
Para configurar uma área VIQS fora das áreas predefinidas, selecione “exceto as posições predefinidas”.
[Centro]
Especifica uma área VIQS para o centro da tela.
[Excluir]
Exclui a área VIQS. Clique no botão [Definir] para apagar a área VIQS.
[VIQS(H.264(1))]
Selecione “Ligado” ou “Desligado” para determinar se a função VIQS será ou não ativada para as imagens (H.264(1)) transmitidas.
•
Padrão: Desligado
[VIQS(H.264(2))]
Selecione “Ligado” ou “Desligado” para determinar se a função VIQS será ou não ativada para as imagens (H.264(2)) transmitidas.
•
Padrão: Desligado
Configuração da área VIQS
A área VIQS é especificada pelos seguintes passos abaixo.
1.
Arrastar o mouse sobre a tela de forma a especificar a área (até 2 áreas).
→
A área especificada é ajustada à área “1(Branco)” e o seu contorno é exibido.
As áreas são ajustadas em ordem de número de área a partir do número 1. A cor ao lado do número de área indica a cor do contorno correspondente.
Nota
•
Uma área selecionável é limitada.
2.
Selecionar [Ligado]/[Desligado] para ativar/desativar uma imagem distribuída de [VIQS(H.264(1))] ou [VIQS(H.264(2))].
3.
Clique no botão [Definir].
→
Esta unidade é atualizada com o conteúdo da configuração. Clique no botão [Excluir] correspondente à área a ser apagada.
IMPORTANTE
•
Nenhum conteúdo da configuração é determinado exceto se o botão [Definir] for clicado.
•
Para verificar a configuração VIQS, exibir as imagens H.264 na página “Ao vivo”.