11.2 Configuração dos ajustes relativos ao formato da imagem (SW397B/SC387A)
Clique na guia [JPEG/H.264] na página “Imagem/Áudio”. (→9.1 Como exibir o menu de configuração, 9.2 Como operar o menu de configuração)
[Formato da imagem]
Configure o formato da imagem. Quando o formato da imagem é de 4:3, configurá-lo para usar VGA ou 800x600 porque “VGA” e “800x600” não podem ser usados simultaneamente.
4:3 (VGA)/4:3 (800x600)/16:9
•
Padrão: 16:9
IMPORTANTE
•
As posições das áreas podem ficar desalinhadas se a definição de “Formato da imagem” é mudada quando a definição de área de privacidade (→11.6.2 Definição das áreas de máscara) é configurada. Portanto, recomendamos configurar a definição de área de privacidade pós configurar o “Formato da imagem”.
Nota
•
Ao selecionar “Ligado” Para “VIQS” e o valor de configuração para a relação de aspecto for mudado de “4:3” a “16:9”, certificar-se de que o valor de configuração VIQS não exceda a faixa máxima designada.