2.2 Monitoramento de imagens em um terminal móvel
É possível acessar a câmera por meio dum terminal móvel via Internet e monitorar imagens (somente MJPEG) da câmera na tela do terminal móvel. As imagens serão automaticamente atualizadas para exibir a imagem mais recente.
Os terminais móveis compatíveis são indicados conforme o seguinte. (Em fevereiro de 2013)
–
iPad, iPhone, iPod touch (iOS 4.2.1 ou mais recente)
–
Terminais móveis Android™
Ao utilizar uma terminal Android, uma imagem de formato MJPEG é exibida pelo navegador Firefox®, mas uma imagem em formato JPEG é exibida num navegador convencional.
Para informações adicionais sobre dispositivos compatíveis, referir-se ao sítio (http://security.panasonic.com/support/info/).
IMPORTANTE
•
Quando a janela de autenticação for exibida, insira o nome do usuário e a senha. O nome de usuário e a senha padrão são os seguintes.
Nome do Usuário: admin
Senha: 12345
Para aumentar a segurança, troque a senha para o usuário “admin”. (→15.1 Configuração dos ajustes relativos à autenticação do usuário [Autent. do usuário])
•
Ao selecionar “2 mega pixel [16:9]” para o “Modo de captura de imagem”, o tamanho máximo de captura de imagem é 640x360.
Nota
•
É necessário configurar os ajustes da rede do terminal móvel antes de conectar-se à Internet e monitorar imagens da câmera. (→Seção 17 Configuração dos ajustes de rede [Rede])
1.
Acesse “http://endereço IP/cam”*1 ou “http://nome do host registrado no servidor DDNS/cam”*2 utilizando o terminal móvel.
→
As imagens da câmera serão exibidas.
Área de imagens ao vivo
Exibe as imagens da câmera.
Área dos botões de operação
Quando as funções forem selecionadas na área de seleção de função , os botões para operar estas funções serão exibidos.
Área de operação do zoom
Os botões para operar o zoom serão exibidos.
Área de seleção de função
Exibe as funções que podem ser operadas. Quando uma função é selecionada aqui, é exibida na área de botões de operação .
2.
Clique no botão da função a ser operada.
panoramização/Inclinação
Posições (Presets)
Controle de resolução
Controle AUX
Exibição do foco
Exibição do zoom
Cada uma das funções é explicada a seguir.
panoramização/Inclinação
Pressione o botão para exibir os botões utilizados para operar os movimentos de panoramização/inclinação na tela. Os movimentos de panoramização/inclinação podem ser ajustados em cada direção com os botões , , , e .
Posições (Presets)
Pressione o botão para exibir os botões utilizados para selecionar a posição predefinida na tela. As imagens da câmera serão exibidas das direções predefinidas registradas da câmera de acordo com os números predefinidos selecionados pelos botões.
•
Somente números de posições 1-4 para posições predefinida serão exibidos.
•
Somente as posições predefinidas registradas serão exibidas. Posições predefinidas não-registradas não serão exibidas.
Controle de resolução
Clique no botão para exibir os botões utilizados para selecionar a resolução na tela. A resolução pode ser mudada selecionando uma configuração de resolução por meio dos botões.
Modo de captura de imagem
•
Imagens “2 mega pixel [16:9]”: Comuta o tamanho de captura de imagem capturada entre 320x180 e 640x360 (padrão).
•
Imagens “1,3 mega pixel [16:9]”: Comuta o tamanho de captura de imagem entre 320x180, 640x360 (padrão) e 1280x720.
•
Imagens “1,3 mega pixel [4:3]”: Comuta o tamanho de captura de imagem entre 320x240, 640x480 (padrão) e 1280x960.
•
Imagem no formato da imagem de “4:3 (VGA)”: Comuta o tamanho de captura de imagem entre 320x240, 640x480 (padrão) e 1280x960.
•
Imagem no formato da imagem de “4:3 (800x600)”: Comuta o tamanho de captura de imagem entre 320x240, 800x600 (padrão) e 1280x960.
•
Imagem no formato da imagem de “16:9”: Comuta o tamanho de captura de imagem entre 320x180, 640x360 (padrão) e 1280x720.
Controle AUX
Clique no botão para exibir os botões utilizados para operar a saída AUX na tela. Os terminais de saída AUX podem ser controlados com os botões e .
Esta função é exibida somente quando “Terminal 3” é configurado à “Saída AUX” no menu de configuração. (→13.1 Configuração dos ajustes relativos à ação de alarme [Alarme])
Exibição do foco
Pressione o botão para exibir os botões utilizados para operar o foco na tela. O foco da câmera pode ser operado com os botões , e .
Exibição do zoom
A função zoom da câmera pode ser operada com os botões , e .
Nota
•
Pode-se mudar o tamanho da imagem exibido no terminal móvel acessando os endereços a seguir.
–
Tela ampla: http://Endereço IP/cam/dl
–
Tela média: http://Endereço IP/cam/dm
–
Tela pequena: http://Endereço IP/cam/ds
•
Ao mudar a resolução por meio do controle da resolução, a resolução exibida muda, mas o tamanho da imagem continua igual.
•
Quando o número da porta HTTP é mudado de “80”, inserir “http://endereço IP: (dois pontos) + número da porta/cam”*1 na caixa de endereço do navegador. Ao utilizar a função DDNS, acessar “http://nome de host registrado no servidor DDNS: (dois pontos) + número da porta/cam”*2.
•
Ao selecionar a opção “HTTPS” para “HTTPS” - “Conexão” na guia [Rede] da página “Rede”, lançar o seguinte.
“https://endereço IP: (dois pontos) + número de porta/cam” ou “https://Nome do host registrado no servidor DDNS: (dois pontos) + número de porto/cam”
•
Quando a janela de autenticação for exibida, lançar o nome do usuário dum administrador ou usuário e a senha. Dependendo do terminal móvel em uso, a senha poderá ser requerida cada vez que a tela for comutada.
•
É impossível transmitir/receber áudio utilizando um terminal móvel.
•
Dependendo do terminal móvel em uso, imagens de tamanho maior podem não ser exibidas. Neste caso, a seleção de “9 baixo” para a “Configuração de qualidade de imagem” de “JPEG” (→11.3 Configuração dos ajustes relativos às imagens JPEG [JPEG/H.264]) pode ocasionalmente solucionar este problema.
•
Dependendo do terminal móvel em uso ou do plano de contrato, o acesso pode não ser possível.
*1
O endereço IP é o endereço WAN IP global do roteador que pode ser acessado via Internet. Contudo, ao acessar a mesma LAN que a câmera com um terminal móvel compatível sem fio, o endereço IP é o endereço IP local.
*2
Somente ao acessar a câmera via Internet.