10.3 Ajuste da configuração relativa ao cartão de memória SD [Cartão de memória SD]
Clique na guia [Cartão de memória SD] na página “Básico”. (→9.1 Como exibir o menu de configuração, 9.2 Como operar o menu de configuração)
A configuração relativa ao cartão de memória SD pode ser ajustada nesta opção.
Cartão de memória SD
[Cartão de memória SD]
Selecionar “Utilizar” ou “Não utilizar” para determinar se a o cartão de memória SD será ou não utilizado.
•
Padrão: Utilizar
IMPORTANTE
•
Selecionar “Não utilizar” ao operar sem um cartão de memória SD.
•
Antes de remover o cartão de memória SD da câmera, é necessário selecionar “Não utilizar” em primeiro lugar. Os dados gravados podem ser corrompidos caso o cartão de memória SD seja removido com “Utilizar” selecionado.
•
Ao inserir um cartão de memória SD com “Utilizar” selecionado, os dados serão gravados de acordo com a configuração de “Gravar ação de disparo”.
•
Após inserir o cartão de memória SD, é necessário selecionar “Utilizar” para usar o cartão de memória SD.
•
Ao reproduzir ou descarregar imagens gravadas no cartão de memória SD, é necessário selecionar “Ligado” para “Salvar registros (Logs)” na guia [Registro] (→10.5 Configuração dos ajustes relativos aos registros [Registro]) previamente.
•
Quando o intervalo de atualização é curto, o horário ou intervalo de notificação/gravação pode estar incorreto. A notificação/gravação pode também não ser realizada corretamente como ajustada quando vários usuários estão recebendo imagens. Neste caso, alongar o intervalo de atualização.
•
Há tempos limitados para sobrescrever um cartão de memória SD. Quando há uma alta frequência de gravações, uma sobre a outra, a vida útil do cartão de memória SD pode ser encurtada.
•
A vida útil do cartão de memória SD pode ser influenciada pelo número de arquivos de imagem gravados e gravações de registro no cartão de memória SD. A seleção de “H.264(1)” ou “H.264(2)” para o “Formato de gravação” pode reduzir o número de arquivos que podem ser armazenados no cartão de memória SD.
•
No caso da velocidade de gravação de dados cair após dados serem repetidamente gravados num cartão de memória SD, recomenda-se substituir o cartão de memória SD.
[Formato de gravação]
Selecionar “JPEG”/“H.264(1)”/“H.264(2)” para o formato de codificação de vídeo dos dados de imagem a serem gravados no cartão de memória SD.
•
JPEG: Grava dados de imagem estática.
•
H.264(1): Grava dados de vídeo (H.264(1)) no formato de codificação de vídeo MP4. Os dados são gravados de acordo com a configuração de “H.264(1)” na guia [JPEG/H.264] da página “Imagem/Áudio”.
•
H.264(2): Grava dados de vídeo (H.264(2)) no formato de codificação de vídeo MP4. Os dados são gravados de acordo com a configuração de “H.264(2)” na guia [JPEG/H.264] da página “Imagem/Áudio”.
•
Padrão: JPEG
Nota
•
Ao gravar os mesmos dados que nas opções “Ao vivo”, recomenda-se fazer a mesma configuração tanto para as opções “Ao vivo” como para o “Formato de gravação”. Ao gravar dados outros que não opções “Ao vivo” (por exemplo, para reduzir o volume de dados reduzindo a qualidade da imagem e a resolução da imagem), selecionar dados de imagem outros que não opções “Ao vivo” no “Formato de gravação” e ajustar a configuração para gravar dados de vídeo.
•
Ao selecionar “H.264(1)”, a configuração para “H.264(1)” na guia [JPEG/H.264] da página “Imagem/Áudio” será mudada à configuração para “H.264(1) & gravação”.
Ao selecionar “H.264(2)”, a configuração para “H.264(2)” na guia [JPEG/H.264] da página “Imagem/Áudio” será mudada à configuração para “H.264(2) & gravação”.
•
Ao usar a função de gravação de memória SD dum gravador de disco de rede Panasonic, selecionar “JPEG” para o “Formato de gravação”.
•
Quando a configuração do “Formato de gravação” é comutada entre “JPEG” e “H.264(1)” ou “H.264(2)”, formatar o cartão de memória SD. (→Informações do cartão de memória SD)
•
Devido à diferença em formatos de arquivo, a indicação da capacidade restante do cartão de memória SD difere entre os casos em que “JPEG” é selecionado e quando “H.264(1)” ou “H.264(2)” é selecionado para o “Formato de gravação”.
•
Ao selecionar “H.264(1)” ou “H.264(2)” para o “Formato de gravação”, a seguinte configuração em “Gravando em H.264”; Tamanho da imagem, Taxa de quadros, Período tempo de controle, Máx. taxa de transferência, Qualidade de imagem e Intervalo de atualização serão lidos da configuração em “H.264(1)” ou “H.264(2)”.
•
Ao selecionar “H.264(1)” ou “H.264(2)”para o “Formato de gravação”, a configuração das seguintes funções pode ser corrigida.
–
Quando a opção “Melhor desempenho” é selecionada para “Prioridade de transmissão”, a “Taxa de quadros” é definida.
–
Quando “Alto” ou “Médio” é selecionado para “Nível tolerável de sincr.”, “Baixo” é definido.
–
Ao selecionar “2s”, “3s”, “4s” ou “5s” para “Intervalo de atualização”, “1s” é definido.
–
Ao selecionar “3072kbps”, “4096kbps”, “6144kbps”, “8192kbps”, “10240kbps”, “12288kbps” ou “14336kbps” para “Máx. taxa de transferência”, “2048kbps” é definido.
•
Ao mudar a seleção para “Formato de gravação” a “H.264(1)” ou “H.264(2)”, a configuração de “Salvar registros (Logs)” (a guia [Registro] na página “Básico” →10.5 Configuração dos ajustes relativos aos registros [Registro]) é comutada junto.
•
Ao selecionar “H.264(1)” ou “H.264(2)” para o “Formato de gravação”, imagens de alarme são gravadas de acordo com a configuração de “Pré Alarme” e “Duração da gravação pós alarme” na guia [Alarme] da página “Alarme”.
•
Ao selecionar “H.264(1)” ou “H.264(2)”para o “Formato de gravação”, o nome do arquivo gravado será definido automaticamente.
•
Ao selecionar “H.264(1)” ou “H.264(2)”para o “Formato de gravação”, o número de usuários que podem acessar a câmera pode ser reduzido.
Universal
[Notificação de capacidade restante]
Quando a função de notificação por e-mail ou a função de protocolo de alarme Panasonic é usada para a notificação da capacidade restante no cartão de memória SD, selecionar um nível a ser notificado a partir dos seguintes.
50%/ 20%/ 10%/ 5%/ 2%
•
Padrão: 50%
Nota
•
A notificação será dada cada vez que a capacidade restante do cartão de memória SD atingir os valores acima.
Por exemplo, a notificação será dada cada vez que a capacidade restante atingir 50%, 20%, 10%, 5% e 2% quando da seleção de “50%”. A notificação pode não ser sempre realizada no mesmo instante que a capacidade restante do cartão de memória SD atingir cada valor.
[Gravar ação de disparo]
Selecionar um disparador para gravar imagens no cartão de memória SD a partir dos seguintes.
•
Erro FTP: Grava imagens quando imagens não puderam ser transmitidas ao servidor FTP pela função de transmissão periódica de imagem FTP. Disponível somente para imagens JPEG.
•
Entrada de alarme: Grava imagens quando da ocorrência dum alarme.
•
Manual: Grava imagens manualmente.
•
Agenda: Grava imagens de acordo com a configuração para “Agenda” (→Seção 18 Configuração dos ajustes relativos às programações [Agenda]). Disponível somente para imagens H.264.
•
Padrão: Erro FTP
Nota
•
Ao selecionar “H.264(1)” ou “H.264(2)” para o “Formato de gravação”, o “Erro FTP” fica indisponível.
•
Selecionar o “Erro FTP” quando imagens devem ser transmitidas ao servidor quando da ocorrência dum alarme.
•
Ao selecionar “Manual” ou “Agenda” com “H.264(1)” ou “H.264(2)” selecionado para o “Formato de gravação”, mesmo quando “Salvar registros (Logs)” (→10.5 Configuração dos ajustes relativos aos registros [Registro]) de “Alarme” é ajustada a “Ligado”, os registros de alarmes detectados não são gravados na lista de registros.
•
Ao selecionar o “JPEG” para “Formato de gravação”, “Agenda” fica indisponível.
[Sobrescrever]
Determinar se se deve ou não reescrever quando a capacidade restante no cartão de memória SD tornar-se insuficiente.
Esta configuração é disponível somente ao selecionar-se “Manual” ou “Agenda” para “Gravar ação de disparo”.
•
Ligado: Reescreve quando a capacidade restante no cartão de memória SD tornar-se insuficiente. (A imagem mais antiga é a primeira a ser sobrescrita.)
•
Desligado: Para de gravar imagens no cartão de memória SD quando o cartão de memória SD fica cheio.
•
Padrão: Desligado
Nota
•
A configuração de sobrescrita será a seguinte conforme a configuração de “Gravar ação de disparo”.
•
Erro FTP: Não será sobrescrita.
•
Entrada de alarme: Será sobrescrita.
•
Manual, Agenda: Pode ser determinado selecionando “Ligado” ou “Desligado” para “Sobrescrever”.
Gravando em JPEG
Esta configuração é disponível somente ao selecionar-se “JPEG” como “Formato de gravação” do cartão de memória SD.
[Nome do arquivo]
Lançar o nome de arquivo usado para a imagem a ser gravada no cartão de memória SD. O nome do arquivo será como segue.
•
Nome do arquivo: [“Nome do arquivo inserido” + “Hora e data (ano/mês/dia/hora/minuto/segundo)”] + “Número serial”
•
Número disponível de caracteres: 1 - 8 caracteres
•
Caracteres indisponíveis: " & * / : ; < > ? \ |
Nota
•
Ao selecionar “H.264(1)” ou “H.264(2)”para o “Formato de gravação”, o nome do arquivo gravado será definido automaticamente.
•
Ao selecionar o “Erro FTP” para “Gravar ação de disparo”, o nome de arquivo lançado para o “Nome do arquivo” na guia [Envio FTP img] da página “Rede” será usado para o nome de arquivo da imagem gravada no cartão de memória SD.
[Intervalo de imagens/Numero de imagens a serem salvas(Pré-Alarme)] - [Intervalo de imagens]
Ao selecionar “Entrada de alarme” para “Gravar ação de disparo”, selecionar um intervalo de pré-alarme (taxa de quadros) de gravação de imagens no cartão de memória SD entre os seguintes.
0,1fps/0,2fps/0,33fps/0,5fps/1fps
•
Padrão: 1fps
Nota
•
Ao selecionar “1920x1080” para o tamanho de captura de imagem das imagens JPEG a serem gravadas, não se pode selecionar “1fps”.
[Intervalo de imagens/Numero de imagens a serem salvas(Pré-Alarme)] - [Número de imagens a serem salvas]
Selecionar um número de imagens de pré-alarme a serem gravadas no cartão de memória SD a partir dos seguintes.
Desligado/1pic/2pics/3pics/4pics/5pics
•
Padrão: Desligado
Nota
•
Ao selecionar “1920x1080” para o tamanho de captura de imagem das imagens JPEG a serem gravadas, não se pode selecionar “4 pics” e “5 pics”.
[Intervalo de imagens/Numero de imagens a serem salvas(Pós-alarme)] - [Intervalo de imagens]
Ao selecionar “Entrada de alarme” ou “Manual” para “Gravar ação de disparo”, selecionar um intervalo (taxa de quadros) de gravação de imagens no cartão de memória SD a partir dos seguintes.
0,1fps/ 0,2fps/ 0,33fps/ 0,5fps/ 1fps
•
Padrão: 1fps
Nota
•
Ao selecionar “1920x1080” para o tamanho de captura de imagem das imagens JPEG a serem gravadas, não se pode selecionar “1fps”.
[Intervalo de imagens/Numero de imagens a serem salvas(Pós-alarme)] - [Número de imagens a serem salvas]
Selecionar um número de imagens de alarme a serem gravadas no cartão de memória SD a partir dos seguintes.
10pics/ 20pics/ 30pics/ 50pics/ 100pics/ 200pics/ 300pics/ 500pics/ 1000pics/ 2000pics/ 3000pics
•
Padrão: 100pics
Nota
•
Ao selecionar “H.264(1)” o “H.264(2)” para o “Formato de gravação”, “Pré Alarme” e “Pós Alarme” podem ser selecionados em “Gravando em H.264” da guia [Alarme].
•
O “Número de imagens a serem salvas” pode ser configurado somente ao selecionar-se “Entrada de alarme” para “Gravar ação de disparo”.
[Tamanho da imagem]
Ao selecionar “Manual” para “Gravar ação de disparo” e “JPEG” estiver selecionado para o “Formato de gravação”, selecionar o tamanho de captura de imagens a serem gravadas no cartão de memória SD a partir dos seguintes.
Quando a opção “2 mega pixel [16:9]” for selecionada para “Modo de captura de imagem”
1920x1080/640x360/320x180
Quando a opção “1,3 mega pixel [16:9]” for selecionada para “Modo de captura de imagem”
1280x720/640x360/320x180
Quando a opção “1,3 mega pixel [4:3]” for selecionada para “Modo de captura de imagem”
1280x960/VGA/QVGA
Quando a opção “16:9” for selecionada para “Formato da imagem”
1280x720/640x360/320x180
Quando a opção “4:3 (VGA)” for selecionada para “Formato da imagem”
1280x960/VGA/QVGA
Quando a opção “4:3 (800x600)” for selecionada para “Formato da imagem”
1280x960/800x600/QVGA
•
Padrão: 640x360
Nota
•
Ao selecionar o “Erro FTP” para “Gravar ação de disparo”, imagens serão gravadas com o tamanho de captura de imagem selecionado na guia [Envio FTP img] da página “Rede”.
•
Ao selecionar “H.264(1)” ou “H.264(2)” para o “Formato de gravação”, selecionar o tamanho de captura de imagem para “Gravando em H.264” - “Tamanho da imagem” na guia [Cartão de memória SD].
•
Ao selecionar o “Entrada de alarme” para “Gravar ação de disparo”, imagens serão gravadas com o tamanho de captura de imagem selecionado na guia [Alarme] da página “Alarme”.
Gravando em H.264
Esta configuração é disponível somente ao selecionar-se “H.264(1)” ou “H.264(2)” para o “Formato de gravação” do cartão de memória SD.
Ao clique no botão [Definir] após selecionar “H.264(1)” o “H.264(2)” no “Formato de gravação”, a “Gravando em H.264” é exibida na parte inferior da tela.
[Tamanho da imagem]
Selecione o tamanho da imagem capturada entre as seguintes opções.
Quando a opção “2 mega pixel [16:9]” for selecionada para “Modo de captura de imagem”
–
H.264(1): 1920x1080/640x360/320x180
–
H.264(2): 640x360/320x180
Quando a opção “1,3 mega pixel [16:9]” for selecionada para “Modo de captura de imagem”
1280x720*1/640x360/320x180
Quando a opção “1,3 mega pixel [4:3]” for selecionada para “Modo de captura de imagem”
1280x960*1/VGA/QVGA
Quando a opção “16:9” for selecionada para “Formato da imagem”
1280x720/640x360/320x180
Quando a opção “4:3 (VGA)” for selecionada para “Formato da imagem”
1280x960/VGA/QVGA
Quando a opção “4:3 (800x600)” for selecionada para “Formato da imagem”
1280x960/800x600/QVGA
[Prioridade de gravação]
A partir do seguinte, selecionar uma prioridade de gravação para imagens H.264 a serem gravadas.
•
Taxa de bits constante: Imagens H.264 serão gravadas com a taxa de bits selecionada para a “Máx. taxa de transferência”.
•
Taxa de quadros: As imagens H.264 serão gravadas com a taxa de quadros selecionada para “Taxa de quadros*”.
•
VBR avançada: As imagens H.264 serão gravadas com a taxa de quadros selecionada para “Taxa de quadros*”. Imagens são gravadas de forma que a taxa de transmissão média durante o período especificado para o “Período tempo de controle” torna-se a taxa de bits selecionada para a “Máx. taxa de transferência”.
•
Padrão: Taxa de quadros
[Taxa de quadros*]
Selecionar a taxa de quadros para imagens a serem gravadas entre as seguintes opções.
1fps/ 3fps/ 5fps*/ 7,5fps*/ 10fps*/ 12fps*/ 15fps*/ 20fps*/ 30fps *
•
Padrão: 30fps *
Nota
•
Quando a opção “Taxa de quadros” ou “VBR avançada” for selecionada para “Prioridade de gravação”, este ajuste estará disponível.
•
A “Taxa de quadros*” será limitada por “Máx. taxa de transferência”. Por esta razão, a taxa de quadros pode ser inferior ao valor especificado quando qualquer valor acompanhado de um asterisco (*) for selecionado.
[Período tempo de controle]
Selecionar o período de tempo no qual a taxa de bits das imagens a serem gravadas será controlado a partir dos seguintes. Imagens são gravadas de forma que a taxa de transmissão média durante o período especificado torna-se a taxa de bits selecionada para a “Máx. taxa de transferência”.
1h/6h/24h/1 semana
Padrão: 24h
Nota
•
Esta configuração é disponível somente ao selecionar-se “VBR avançada” para “Prioridade de gravação”.
[Máx. taxa de transferência]
Selecionar a taxa de bits para imagens a serem transmitidas entre as seguintes opções.
64kbps/ 128kbps/ 256kbps/ 384kbps/ 512kbps/ 768kbps/ 1024kbps/ 1536kbps/ 2048kbps
•
Padrão:
–
H.264(1): 2048kbps
–
H.264(2): 1536kbps
[Qualidade de imagem]
Selecionar a qualidade para imagens H.264 a serem gravadas entre as seguintes opções.
Baixo(Prioridade de Movimento)/ Normal/ Fino (prioridade à qualidade de imagem)
•
Padrão: Normal
Nota
•
Quando a opção “Taxa de bits constante” for selecionada para “Prioridade de gravação”, este ajuste será disponibilizado.
[Intervalo de atualização]
Selecionar um intervalo (Intervalo de quadro I; 0,2 - 1 segundo) para reatualizar as imagens H.264 a serem gravadas a partir dos seguintes.
0,2s/ 0,25s/ 0,33s/ 0,5s/ 1s
•
Padrão: 1s
[Tamanho máximo de arquivo]
Selecione o tamanho máximo de arquivo para arquivos H.264 gravados (formato MP4).
2MB/20MB
Padrão: 20MB
[Gravação de áudio]
Selecione se os dados de áudio têm de salvar-se ao mesmo tempo em que as imagens H.264 são gravadas.
•
Ligado: Salva os dados de áudio.
•
Desligado: Não salva os dados de áudio.
Padrão: Desligado
Nota
•
O formato dos dados de áudio usado durante a gravação de áudio é AAC.
•
“Gravação de áudio” somente está disponível quando “20MB” está selecionado para “Tamanho máximo de arquivo”.
•
“Gravação de áudio” somente está disponível quando “Entrada de Microfone” ou “Interativo (simultâneo)” está selecionado para “Transmissão / Recepção de áudio” na guia [Áudio] da página “Imagem/Áudio”. (→11.7 Configuração dos ajustes relativos ao áudio [Áudio])
•
Mesmo se o áudio é gravado com as imagens, apenas as imagens são reproduzidas quando os dados são reproduzidos na página “Reprodução”. O áudio gravado deve ser descarregado para ser reproduzido. (→7.2 Ao selecionar “H.264(1)” ou “H.264(2)”para o “Formato de gravação” do cartão de memória SD)
•
O volume utilizado ao salvar os dados de áudio pode ser alterado em “Volume de entrada de Microfone (Câmera para o PC)” na guia [Áudio] da página “Imagem/Áudio”. (→11.7 Configuração dos ajustes relativos ao áudio [Áudio])
Informações do cartão de memória SD
[Capacidade restante]
A capacidade total e a capacidade estante do cartão de memória SD serão exibidas.
Dependendo das condições do cartão de memória SD, as indicações de tamanho diferirão conforme o seguinte.

Indicação | Descrição
--- | ---
--------KB/--------KB | Não há cartão de memória SD instalado. Falha na obtenção da capacidade disponível devido a erro, etc.
********KB/********KB | O cartão de memória SD não está formatado, ou está travado, etc.

Nota
•
Ao selecionar “Desligado” para “Sobrescrever” e o tamanho disponível do cartão de memória SD atingiu “0 KB”, as imagens não serão gravadas no cartão de memória SD. Com a função de notificação ativada, um e-mail será enviado aos endereços registrados quando o cartão de memória SD ficar cheio. (→13.9 Configuração dos ajustes relativos à notificação por e-mail [Notificação], 13.10 Configuração dos ajustes relativos ao protocolo de alarme Panasonic [Notificação])
[Formatar]
Para formatar o cartão de memória SD, clique no botão [Executar].
IMPORTANTE
•
Antes de formatar o cartão de memória SD, é necessário selecionar “Utilizar” para o “Cartão de memória SD” na guia [Cartão de memória SD] da página “Básico” (→10.3 Ajuste da configuração relativa ao cartão de memória SD [Cartão de memória SD]) e “Desligado” para a “Transmissão FTP Periódica de imagem” na guia [Envio FTP img] da página “Rede” (→Transmissão FTP Periódica de imagem).
•
Utilizar o cartão de memória SD após formatá-lo por meio da guia [Cartão de memória SD]. No caso de usar-se um cartão de memória SD não formatado por meio da guia [Cartão de memória SD], as seguintes funções podem não operar corretamente.
–
Gravação/obtenção de imagens que não puderam ser transmitidas ao servidor FTP por meio da função de transmissão periódica de imagem FTP
–
Gravação/obtenção de imagens de alarme
–
Gravação/obtenção de imagens gravadas manualmente
–
Gravação/obtenção de imagens conforme a configuração programada
–
Gravação/obtenção de registros de alarme, registros manuais/programados, registros de erro FTP e registros do sistema
–
Gravação/obtenção de imagens gravadas por meio da função de gravação de memória SD do gravador de disco de rede Panasonic
–
Reprodução/descarregamento de imagens no cartão de memória SD
•
Ao formatar um cartão de memória SD enquanto há outro usuário em operação, a operação será cancelada.
•
É impossível acessar o cartão de memória SD durante o processo de formatação.
•
Todos os dados gravados no cartão de memória SD serão apagados quando o cartão de memória SD for formatado.
•
Não desligar a alimentação da câmera durante o processo de formatação.
•
Quando da mudança de configuração do “Formato de gravação”, recomenda-se formatar o cartão de memória SD.
•
Formatado o cartão de memória SD, o tamanho disponível pode ser menor que o tamanho total, visto que a pasta padrão é criada automaticamente no cartão de memória SD.
•
Cartão de memória SD recomendado (classe de velocidade SD de 4 ou superior)
Fabricado pela Panasonic (opcional)
–
Cartão de memória SDXC: 64 GB
–
Cartão de memória SDHC: 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB
–
Cartão de memória SD: 2 GB (exceto cartão miniSD e cartão microSD)
•
Utilizar um cartão de memória SD formatado conforme o padrão original do cartão de memória SD.
Imagens no cartão de memória SD
[Acessar imagens]
Imagens do catão de memória SD podem ser obtidas. Clique no botão [Executar]. Referir-se Consulte a 10.4 Acesso a cópias de imagens gravadas no cartão de memória SD com o computador [Imagens no cartão de memória SD] para obter informações sobre a como acessar as imagens.
*1
Quando “H.264(1)” ou “H.264(2)” é selecionado para “Formato de gravação”, o tamanho de imagem que pode ser selecionado depende do tamanho de imagem selecionado para “H.264(1)” ou “H.264(2)” no guia [JPEG/H.264] da página “Imagem/Áudio”. (→11.4 Configuração dos ajustes relativos a imagens H.264 [JPEG/H.264])