13.2 Configuração dos ajustes relativos à ação da câmera na ocorrência de um alarme [Alarme]
Clique na guia [Alarme] na página “Alarme”. (→9.1 Como exibir o menu de configuração, 9.2 Como operar o menu de configuração)
Os ajustes relativos à ação da câmera na ocorrência de um alarme podem ser configurados nesta seção. Consulte as 13.1 Configuração dos ajustes relativos à ação de alarme [Alarme], 13.3 Configuração dos ajustes relativos à imagem de alarme [Alarme] e 13.5 Configuração dos ajustes relativos ao terminal de saída de alarme [Alarme] para informações adicionais sobre os ajustes relativos ao alarme, imagem de alarme e terminal de saída de alarme.
Ação da câmera em alarme
[Terminal de alarme 1]
Selecione uma ação a ser realizada quando um alarme no terminal 1 for detectado, entre as seguintes.
•
Desligado: Não executa qualquer ação mesmo que um alarme no terminal 1 seja detectado.
•
1-256: Se uma posição predefinida registrada anteriormente for selecionada, quando um alarme do terminal 1 é detectado, a câmera se moverá para essa posição.
•
Seguir movimento: Quando o alarme do terminal 1 é detectado, a câmera iniciará o rastreamento automático.
•
Patrulha 1: Quando o alarme do terminal 1 é detectado, a câmera iniciará o a patrulha.
* Se Patrulha 1 não está registrada, não é exibida na tela.
•
Padrão: Desligado
[Terminal de alarme 2]
Selecione uma ação a ser realizada quando um alarme no terminal 2 for detectado, entre as seguintes.
•
Desligado: Não executa qualquer ação mesmo que um alarme no terminal 2 seja detectado.
•
1-256: Se uma posição predefinida registrada anteriormente for selecionada, quando um alarme do terminal 2 é detectado, a câmera se moverá para essa posição.
•
Seguir movimento: Quando o alarme do terminal 2 é detectado, a câmera iniciará o rastreamento automático.
•
Patrulha 2: Quando o alarme do terminal 2 é detectado, a câmera iniciará o a patrulha.
* Se Patrulha 2 não está registrada, não é exibida na tela.
•
Padrão: Desligado
[Terminal de alarme 3]
Selecione uma ação a ser realizada quando um alarme no terminal 3 for detectado, entre as seguintes.
•
Desligado: Não executa qualquer ação mesmo que um alarme no terminal 3 seja detectado.
•
1-256: Se uma posição predefinida registrada anteriormente for selecionada, quando um alarme do terminal 3 é detectado, a câmera se moverá para essa posição.
•
Seguir movimento: Quando o alarme do terminal 3 é detectado, a câmera iniciará o rastreamento automático.
•
Patrulha 3: Quando o alarme do terminal 3 é detectado, a câmera iniciará o a patrulha.
* Se Patrulha 3 não está registrada, não é exibida na tela.
•
Padrão: Desligado
[Alarme de detecção de movimento (VMD)]
Selecione uma ação a ser executada quando um alarme VMD for detectado, entre as seguintes.
•
Desligado: Não executa qualquer ação mesmo que um alarme VMD seja detectado.
•
1-256: Se uma posição predefinida registrada anteriormente for selecionada, quando um alarme VMD é detectado, a câmera se moverá para essa posição.
•
Seguir movimento: Quando o alarme de detecção de movimento (VMD) é detectado, a câmera iniciará o rastreamento automático.
•
Patrulha 1: Quando o alarme de detecção de movimento (VMD) é detectado, a câmera iniciará a patrulha.
* Se Patrulha 1 não está registrada, não é exibida na tela.
•
Padrão: Desligado
[Alarme de detecção de áudio]
Selecione uma ação a ser executada quando um alarme de som for detectado entre as seguintes.
Desligado: Não executa nenhuma ação quando um alarme de som for detectado.
1-256: Se uma posição predefinida registrada anteriormente for selecionada, quando um alarme de som é detectado, a câmera se moverá para essa posição.
Seguir movimento: Quando um alarme de som é detectado, a câmera iniciará o rastreamento automático.
Patrulha 1: Quando um alarme de som é detectado, a câmera iniciará a patrulha.
* Se Patrulha 1 não está registrada, não é exibida na tela.
Padrão: Desligado
[Alarme do comando]
Selecione uma a ação a ser executada quando um alarme de comando for detectado entre as seguintes.
•
Desligado: Não executa qualquer ação quando um alarme de comando for detectado.
•
1-256: Se uma posição predefinida registrada anteriormente for selecionada, quando um alarme do comando é detectado, a câmera se moverá para essa posição.
•
Seguir movimento: Quando o alarme do comando é detectado, a câmera iniciará o rastreamento automático.
•
Patrulha 1: Quando o alarme do comando é detectado, a câmera iniciará a patrulha.
* Se Patrulha 1 não está registrada, não é exibida na tela.
•
Posição (Preset) por envio: Ao registrar o endereço do remetente para o alarme de comando e a posição predefinida para esse endereço, a câmera se move à posição predefinida quando um alarme é detectado a partir do alarme de comando.
Clique em “Posição (Preset) por envio >>” para abrir uma janela separada para definir as posições predefinidas para alarmes. (→13.2.1 Configure os ajustes relativos à Posição (Preset) por envio rastreamento (menu de configuração “Posição (Preset) por envio”))
•
Padrão: Desligado