16.3 Configuração dos ajustes relativos ao servidor NTP [NTP]
Clique na guia [NTP] na página “Servidor”. (→9.1 Como exibir o menu de configuração, 9.2 Como operar o menu de configuração)
Os ajustes relativos ao servidor NTP como, por exemplo, o servidor NTP, número de porta, etc. podem ser configurados nesta página.
IMPORTANTE
•
Utilize um servidor NTP quando um ajuste de hora e data mais preciso for necessário para a operação do sistema.
[Ajuste de hora]
Selecione o método de ajuste da hora entre as seguintes opções. A hora ajustada pelo método selecionado será utilizado como a hora padrão da câmera.
•
Manual: A hora ajustada na guia [Básico] na página “Básico” será utilizada como a hora padrão da câmera.
•
Sincronização com servidor NTP: A hora ajustada automaticamente sincronizando com o servidor NTP será utilizada como a hora padrão da câmera.
•
Padrão: Manual
[Configuração do endereço de servidor NTP]
Quando a opção “Sincronização com servidor NTP” for selecionada para “Ajuste de hora”, selecione o método para obtenção do endereço do servidor NTP entre as seguintes opções.
•
Auto: Obtém o endereço do servidor NTP do servidor DHCP.
•
Manual: O endereço do servidor NTP será inserido manualmente no “Endereço do servidor NTP”.
•
Padrão: Manual
IMPORTANTE
•
Quando o endereço do servidor NTP for obtido a partir do servidor DHCP, é necessário selecionar “DHCP” ou “Automático(IP Automático)” ou “Automático(avançado)” para “Configuração de rede” na guia [Rede] da página “Rede”. (→17.1 Configuração dos ajustes da rede [Rede])
[Endereço do servidor NTP]
Quando a opção “Manual” for selecionada para “Configuração do endereço de servidor NTP”, insira o endereço IP ou o nome do host do servidor NTP.
•
Número disponível de caracteres: 1 - 128 caracteres
•
Caracteres disponíveis: Caracteres alfanuméricos, dois pontos (:), ponto (.), sublinhado (_) e hífen (-).
•
Padrão: Nenhum (em branco)
IMPORTANTE
•
Quando inserir o nome do host para “Endereço do servidor NTP”, é necessário configurar os ajustes DNS na guia [Rede] da página “Rede”. (→17.1 Configuração dos ajustes da rede [Rede])
[Porta NTP]
Insira um número de porta do servidor NTP.
•
Números disponíveis de porta: 1 - 65535
•
Padrão: 123
Os números de porta a seguir estão indisponíveis já que são utilizados automaticamente pelo sistema.
20, 21, 23, 25, 42, 53, 67, 68, 69, 80, 110, 161, 162, 443, 995, 10669, 10670
[Intervalo de ajuste de hora]
Selecionar um intervalo (1 - 24 horas: em intervalos de 1 hora) de sincronização com o servidor NTP.
•
Padrão: 1h