11.5 Configuração dos ajustes relativos às operações da câmera [Funções câmera]
Clique na guia [Funções câmera] na página “Imagem/Áudio”. (→9.1 Como exibir o menu de configuração, 9.2 Como operar o menu de configuração)
Configure os ajustes relativos às operações da câmera.
[Posição inicial]
Uma posição predefinida (→11.6.3 Configuração dos ajustes relativos às posições predefinidas (menu de configuração “Posições predefinidas (Preset)”)) pode ser estabelecida como a posição inicial.
Quando uma posição predefinida for definida como a posição inicial, a indicação “H” será exibida próxima ao número da posição predefinida.
•
Padrão: Desligado
Nota
•
Para mover a câmera para a posição inicial quando a alimentação da câmera for ligada, selecione “Posição inicial” para “Retorno Automático”.
[Retorno Automático]
Quando o tempo estabelecido para “Tempo para retorno automático” tiver decorrido após operações manuais da câmera, esta retornará automaticamente ao modo selecionado.
•
Desligado: O retorno automático não será realizado.
•
Posição inicial: Quando o tempo definido tiver decorrido, a câmera se moverá para a posição inicial automaticamente.
•
Seguir movimento: Quando o tempo definido tiver decorrido, a câmera se moverá para a posição inicial e a função avançada de rastreamento automático será iniciada. Depois a câmera irá repetir essa ação (mudar para a posição inicial e iniciar a função de rastreamento automático).
•
Pan automático: Quando o tempo definido tiver decorrido, a câmera iniciará a função da panoramização automática.
•
Sequência (Presets): Quando o tempo definido tiver decorrido, a câmera iniciará a exibição em sequência.
•
Patrulha: Quando o tempo definido tiver decorrido, a câmera iniciará a patrulha.
•
Padrão: Desligado
Nota
•
Esta função é também útil para ajustar automaticamente a câmera em um modo específico quando a alimentação for ligada.
•
A função de retorno automático opera mesmo quando o menu de configuração for exibido.
[Tempo para retorno automático]
Selecione um tempo de espera (período de tempo até que a câmera inicie a operação selecionada após o término das operações manuais) entre as seguintes opções.
10s/ 20s/ 30s/ 1min/ 2min/ 3min/ 5min/ 10min/ 20min/ 30min/ 60min
•
Padrão: 1min
[Imagem de espera]
Selecione “Ligado” ou “Desligado” para determinar se a imagem será mantida na tela ou não (isto é, exibida no último momento antes que a câmera inicie o movimento para a posição predefinida) até que a câmera se mova para a posição predefinida.
•
Ligado: Uma foto será mantida na tela até que a câmera tenha se movido para a posição predefinida.
•
Desligado: As imagens da câmera serão exibidas mesmo quando a câmera se mover para a posição predefinida.
•
Padrão: Desligado
[Invertido]
Selecionar “Ligado” ou “Desligado” para determinar se a inversão ou não da imagem.
•
Ligado: A imagem é invertida.
•
Desligado: A imagem não é invertida.
•
Padrão: Desligado
IMPORTANTE
•
Só use a função de imagem invertida para verificar a imagem antes de instalar a câmera. Defina “Desligado” para esta função depois de instalar a câmera.
[HD Extra zoom ótico]
Selecione o ajuste de extra zoom óptico HD entre as seguintes opções.
•
Ligado (Max. X45): As imagens podem ser submetidas ao zoom de aproximação com o zoom ótico (1x - 30x) e com o extra zoom ótico HD (fatores de zoom mais altos, até 45x).
•
Desligado (Max. X30): Não utiliza o extra zoom ótico HD.
•
Padrão: Ligado (Max. X45)
Sobre o extra zoom ótico HD
Em uma área de captura de imagem de aproximadamente 2,07 megapixel do sensor de imagem MOS, a parte central de aproximadamente 0,92 megapixels é extraída para captura. Isto permite a captura com um efeito de zoom mais alto. Quando o tamanho da imagem de 1280x720 é aplicado, o fator de zoom pode ser ajustado para até 45x.
[Extra zoom ótico]
Selecione o ajuste de extra zoom óptico entre as seguintes opções.
•
Ligado (Max. X90): As imagens podem ser submetidas ao zoom de aproximação com o zoom ótico (1x - 30x) e com o extra zoom ótico (fatores de zoom mais altos, até 90x).
•
Desligado (Max. X30): Não utiliza o extra zoom ótico.
•
Padrão: Ligado (Max. X90)
Sobre o extra zoom ótico
Em uma área de captura de imagem de aproximadamente 2,07 megapixel do sensor de imagem MOS, a parte central de aproximadamente 0,23 megapixels é extraída para captura. Isto permite a captura com um efeito de zoom mais alto. Quando o tamanho da imagem de 640x360 é aplicado, o fator de zoom pode ser ajustado para até 90x.
[Zoom digital]
Selecione o ajuste do zoom digital entre as seguintes opções.
•
Ligado (Max. X1080): As imagens podem ser submetidas ao zoom de aproximação com o zoom ótico (1x - 30x), com o extra zoom ótico (até 90x) e com o zoom eletrônico (fatores de zoom mais altos, até 1080x).
•
Desligado: Não utiliza o zoom digital.
•
Padrão: Desligado
Nota
•
Ao selecionar “Ligado (Max. X1080)”, o zoom digital parará quando o fator de zoom atingiu 90x.
•
Quando o fator de zoom for 90x ou mais, o ajuste das posições predefinidas se tornará indisponível.
[Número de zona privada]
Selecione o número de zonas de privacidade que podem ser configuradas entre as seguintes opções.
•
8: Até 8 zonas de privacidade podem ser configuradas.
•
32: Até 32 zonas de privacidade podem ser configuradas.
•
Padrão: 8
Nota
•
Um máximo de 8 zonas de privacidade podem ser exibidas em 1 tela simultaneamente.
[Zona de privacidade]
Selecione um tipo de exibição da zona de privacidade, entre as seguintes opções.
•
Cinza: As zonas de privacidade serão exibidas em cinza.
•
Mosaico: As zonas de privacidade serão exibidas com um efeito de mosaico.
•
Desligado: Não exibe as zonas de privacidade.
•
Padrão: Cinza
[Mostrar a posição da câmera]
Quando a câmera é operada manualmente, é possível selecionar quais informações serão exibidas na imagem entre as seguintes opções.
•
Desligado: Informações não são exibidas na imagem.
•
Passo de -Pan e de Tilt/ Exibir magnitude de zoom: A exibição do grau de panoramização/grau de inclinação e da relação de zoom é exibida.
•
Exibição de direção: A exibição de direção é exibida.
•
Padrão: Passo de -Pan e de Tilt/ Exibir magnitude de zoom
Nota
•
Quando “Passo de -Pan e de Tilt/ Exibir magnitude de zoom” for selecionado, a exibição do grau de panoramização/inclinação e da relação de zoom são exibidos na posição especificada em “OSD” na guia [Básico]. (→[OSD] - [Posição])
•
Quando “Exibição de direção” for selecionado, a exibição de direção é exibida na posição especificada em “OSD” na guia [Básico]. (→[OSD] - [Posição])
•
Quando “Exibição de direção” é selecionada, configure a direção do norte em “Configuração do ponto Norte” de “Configuração de direção”. (→11.6.7 Configure os ajustes relativos à direção (menu de configuração “Direção”))
[Exibição do modo de operação]
Quando a câmera está funcionando automaticamente, o modo de operação é exibido.
•
Ligado: Exibe o modo de operação.
•
Desligado: Não exibe o modo de operação.
•
Padrão: Desligado

Modo de Operação | Exibição
--- | ---
A câmera está sendo inicializada. | INITIAL
A câmera realiza a panoramização automática. | AUTO PAN
A câmera está esperando para iniciar o rastreamento automático. | AUTO TRACK WAITING
A câmera realiza o rastreamento automático. | AUTO TRACKING
A câmera realiza a vigilância. | PATROL
A câmera está se movendo pelas sequências predefinidas. | PRESET SEQ

[Ângulo de inclinação (Tilt)]
Selecione o grau máximo de inclinação entre as seguintes opções. (Nível = 0°)
:
10°/ 5°/ 3°/ 0°/ –3°/ –5°/ –10°/ –15°
:
10°/ 5°/ 3°/ 0°/ –3°/ –5°/ –10°/ –15°/ –20°/ –25°
Padrão: 0°
Nota
:
•
Se “0°”, “–3°”, “–5°”, “–10°” ou “–15°” são selecionados, quando a câmera atinge o plano horizontal ou mais, aumenta a área da imagem bloqueada pela caixa da câmera. A área bloqueada pode ser aproximadamente a metade selecionando “-15°” para “Ângulo de inclinação (Tilt)”.
[Distância de foco]
Ao capturar um objeto através de um vidro ou quando outro objeto está perto da câmera ao gravar, pode ser difícil de focar sobre o objeto desejado. Neste caso, a distância mínima de foco pode ser limitada.
•
Ilimitado: A distância mínima de foco não é limitada.
•
Limitada (aprox. 1,5 m): A distância mínima de foco é limitada para que os objetos dentro de aproximadamente 1,5 m (4,9 ft) da câmera não sejam focados.
•
Padrão: Ilimitado
[Redução de imagem dupla]
Ao capturar objetos horizontalmente, a luz que penetra na lente pode ser limitada a fim de tornar as imagens mais claras.
•
Ligado: Limita a luz que penetra na lente.
•
Desligado: Não limita a luz que penetra na lente.
•
Padrão: Ligado