13.9 Configuração dos ajustes relativos à notificação por e-mail [Notificação]
Clique na guia [Notificação] na página “Alarme”. (→9.1 Como exibir o menu de configuração, 9.2 Como operar o menu de configuração)
Os ajustes relativos ao e-mail de alarme podem ser configurados. É necessário configurar os ajustes do servidor de e-mail para realizar a notificação por e-mail. (→16.1 Configuração dos ajustes relativos ao servidor de e-mail [E-mail])
Notificação por e-mail
[Servidor de e-mail >>]
Quando a opção “Servidor de e-mail >>” for clicada, a guia [E-mail] da página “Servidor” será exibida. (→16.1 Configuração dos ajustes relativos ao servidor de e-mail [E-mail])
[Notificação por e-mail]
Selecione “Ligado” ou “Desligado” para determinar se a notificação por e-mail será ativada de acordo com os ajustes para as caixas de verificação “Alarme” e “Diag.” de “Destino da notificação” abaixo.
–
Quando um alarme for detectado (“Alarme”)
–
Quando uma notificação da capacidade restante no cartão de memória SD foi provida (“Diag.”)
–
Quando o cartão de memória SD ficou cheio (“Diag.”)
–
Quando o cartão de memória SD não pode ser reconhecido (“Diag.”)
•
Padrão: Desligado
[Imagem de alarme anexada]
Selecione “Ligado” ou “Desligado” para determinar se a imagem será anexada ao e-mail a ser enviado quando um alarme for detectado.
•
Padrão: Desligado
Nota
•
Os ajustes para “Tamanho da imagem” da seção “Imagem de alarme” na guia [Alarme] (→13.3 Configuração dos ajustes relativos à imagem de alarme [Alarme]) serão aplicados ao tamanho da imagem a ser anexada.
Destino da notificação
[Endereço 1] - [Endereço 4]
Insira o endereço de destino. Até 4 endereços de destino podem ser registrados.
•
Caixa de verificação [Alarme]: Quando a caixa de verificação for selecionada, a notificação de e-mail será realizada na ocorrência de um alarme.
•
Caixa de verificação [Diag.]: Quando a caixa de verificação for selecionada, a notificação de e-mail será realizada nos seguintes casos.
–
Quando uma notificação da capacidade restante no cartão de memória SD foi provida
–
Quando o cartão de memória SD ficou cheio
–
Quando o cartão de memória SD não pode ser reconhecido
•
[Endereço de e-mail de destino]: Insira o endereço de destino.
–
Número disponível de caracteres: 3 - 128 caracteres
–
Caracteres disponíveis: Caracteres alfanuméricos, o caractere (@), o ponto (.), o sublinhado (_) e o hífen (-).
Para apagar o endereço registrado, clique no botão [Excluir] correspondente ao endereço desejado.
[Assunto de e-mail]
Insira o assunto do e-mail.
•
Número disponível de caracteres: 0 - 50 caracteres
[Corpo do e-mail]
Insira o corpo do e-mail.
•
Número disponível de caracteres: 0 - 200 caracteres
Nota
•
A notificação por correio eletrônico será enviada com a mensagem “The capacity of the SD memory card is full.” quando o cartão de memória SD ficar cheio, ou “The SD memory card cannot be detected.” quando da falha da montagem do cartão de memória SD.