13.2.1 Configure os ajustes relativos à Posição (Preset) por envio rastreamento (menu de configuração “Posição (Preset) por envio”)
Na guia [Alarme] da página “Alarme”(→13.2 Configuração dos ajustes relativos à ação da câmera na ocorrência de um alarme [Alarme]), clique em “Posição (Preset) por envio >>” para “Alarme do comando”.
O endereço do remetente para o alarme de comando, e a posição predefinida para esse endereço podem ser registrados nesta seção.
[Endereço de remetente 1] - [Endereço de remetente 8]
Defina o endereço IP do remetente para o alarme de comando e a posição predefinida para esse endereço. Até 8 endereços de notificação podem ser definidos.
•
Caixa de verificação [Cooperação de Seguir movimento]: Quando a caixa de verificação é selecionada, o rastreamento automático é iniciado após a direção da câmera se move à posição predefinida.
Botão [Fechar]
Clique neste botão para fechar o menu de configuração “Posição (Preset) por envio”.