Seção 12 Configuração dos ajustes de tela múltipla [Multi-telas]
As câmeras cujas imagens são exibidas em uma tela múltipla podem ser registradas na página “Multi-telas”. (→9.1 Como exibir o menu de configuração, 9.2 Como operar o menu de configuração)
[Endereço IP]
Insira o endereço IP ou o nome do host da câmera a ser utilizada para a tela múltipla. 4 câmeras podem ser registradas como um grupo e até 4 grupos (16 câmeras) podem ser registradas.
Quando o número da porta HTTP para a câmera cujas imagens serão exibidas tiver sido trocada, insira como segue:
Exemplo de inserção:
–
Exemplo ao inserir um endereço IPv4: http://192.168.0.10:8080
–
Exemplo ao inserir um endereço IPv6: http://[2001:db8:0:0:0:0:0:1]:8080
Para acessar as câmeras utilizando o protocolo HTTPS, insira como segue:
Exemplo de inserção: https://192.168.0.10/
•
Número disponível de caracteres: 1 - 128 caracteres
•
Padrão: (Cam. 1) selfcamera, (Cam. 2 - 16) não registrada
IMPORTANTE
•
Quando acessar a câmera utilizando o protocolo HTTPS, instale o certificado de segurança da câmera para exibir imagens no monitor. (→17.3.1 Instalação do certificado de segurança)
•
O aplicativo “Network Camera Recorder with Viewer Software Lite” que suporta o monitoramento ao vivo e a gravação de imagens de múltiplas câmeras está disponível. Para informações adicionais, refira-se ao nosso website (http://security.panasonic.com/support/info/).
•
Esta câmera é especificada quando “selfcamera” for exibida para endereço IP ou nome do host.
Nota
•
Quando utilizar o nome do host, é necessário configurar os ajustes DNS do computador a ser utilizado para a exibição da tela múltipla. Consulte o administrador da rede para informações sobre o ajuste DNS dos computadores.
[Título da câmera]
Insira o título da câmera. O título da câmera inserido será exibido em uma tela múltipla.
•
Número disponível de caracteres: 0 - 20 caracteres
•
Caracteres indisponíveis: " &
•
Padrão:
–
(Cam. 1) varia como segue dependendo do modelo em uso.
WV-SW598A /WV-SC588A /WV-SW397B /WV-SC387A
–
(Cam. 2 - 16) Nenhum (em branco)
Nota
•
Quando selecionar uma tela de 16 divisões, alguns caracteres do titulo da câmera a ser exibida poderão não ser exibidos.
•
Mesmo quando a opção “16:9” for selecionada para a relação de aspecto, a tela múltipla será exibida em 4:3.