15.3 Controllo dello stato [Stato]
Cliccare la scheda [Stato] della pagina “Manutenzione”. (→6.1 Come visualizzare il menu di configurazione, 6.2 Come utilizzare il menu di configurazione)
Su questa pagina si può controllare lo stato di questa telecamera.
Viewnetcam.com
Questo viene visualizzato soltanto quando si utilizza Viewnetcam.com.
[Server]
Verrà visualizzato l’URL del server del servizio “Viewnetcam.com”.
[Stato]
Verrà visualizzato lo stato della registrazione a “Viewnetcam.com”.
[URL riservata(Telecamera)]
Verrà visualizzato l’URL della telecamera registrata per “Viewnetcam.com”.
UPnP
[Numero della porta(HTTP), Numero della porta(HTTPS)]
Verrà visualizzato il numero della porta impostato per il port forwarding UPnP.
[Stato]
Verrà visualizzato lo stato del port forwarding.
[Indirizzo globale del router]
Verrà visualizzato l’indirizzo globale del router.
Nota
•
Far riferimento al nostro sito web (http://security.panasonic.com/support/info/) per ulteriori informazioni circa il contenuto degli stati visualizzati (riguardo al servizio “Viewnetcam.com”, alla funzione UPnP, all’autodiagnosi, alle informazioni sull’hardware o al contatore del tergicristallo).
Autodiagnosi
Verrà visualizzato il risultato dell’autodiagnosi dell’hardware. Se il numero contiene tutti 0, non sono stati rilevati problemi.
Informazioni sull’hardware
Verranno visualizzate le informazioni su PAN, TILT, ZOOM, Messa a fuoco, Giorno e notte(IR), contatore riavvii, tempo di funzionamento e sensore termico.
Nota
•
Le informazioni sull’hardware vengono aggiornate ogni 2 ore.
Conta-tergicristallo
[Conta-motorino tergi]
Visualizza il numero di volte per cui il motorino del tergicristallo è stato azionato.
[Spazzola tergi]
Visualizza le informazioni sulla spazzola del tergicristallo.
•
[Contatore]
Visualizza il numero di volte per cui la spazzola del tergicristallo è stata azionata e il contatore per i criteri di sostituzione.
•
[Ultima sostituz]
Visualizza la data dell’ultima sostituzione della spazzola del tergicristallo.
•
[Reset sostituz]
Quando si sostituisce una spazzola del tergicristallo, sostituisce la data per “Ultima sostituz” con la data in cui è stato eseguito il ripristino.
Nota
•
I contatori del motorino del tergicristallo e della spazzola del tergicristallo vengono aggiornati ogni 2 ore.