4.1 Trasmissione di un’immagine di allarme al verificarsi di un allarme (Trasmissione di immagini di allarme)
Al verificarsi di un allarme si può trasmettere un’immagine di allarme al server FTP. Per trasmettere immagini di allarme ad un server FTP, è necessario configurare anticipatamente le impostazioni.
Le impostazioni server FTP e quelle relative alla trasmissione dell’immagine di allarme, possono essere configurate nella sezione “FTP” della scheda [Avanzato] della pagina “Rete”. (→12.2.2 Configurazione delle impostazioni relative alla trasmissione dell’FTP) Le impostazioni possono anche essere configurate dalle impostazioni “Trasmissione all’FTP di immagini di allarme” di “Movimento della telecamera in caso di allarme” sulla scheda [Allarme] della pagina “Allarme”. (→10.2 Configurazione delle impostazioni riguardanti l’azione della telecamera al verificarsi di un allarme [Allarme])
Nota
•
A seconda del traffico di rete, il numero di immagini trasmesse può non raggiungere il numero di immagini impostato per la trasmissione.
•
Quando è selezionato “On” sia per la funzione di trasmissione di immagini di allarme sia per la funzione di trasmissione periodica di immagini all’FTP, alla funzione di trasmissione di immagini di allarme verrà data la priorità sulla funzione di trasmissione periodica di immagini all’FTP. Inoltre, quando è selezionato “On” per l’impostazione FTP “Ritenta trasmissione FTP” (→[Ritenta trasmissione FTP]), le immagini verranno ritrasmesse se si verifica un errore di trasmissione all’FTP. Pertanto, se si verifica una ritrasmissione continua a causa di problemi di rete o altri fattori, la trasmissione periodica non verrà eseguita.