3.2 Azione al verificarsi di un allarme
Visualizzazione del pulsante di indicazione del verificarsi dell’allarme sulla pagina “In diretta”
Il pulsante di indicazione del verificarsi di un allarme verrà visualizzato sulla pagina “In diretta” al verificarsi di un allarme. (→1.2 Riguardo alla pagina “In diretta”)
IMPORTANTE
•
Quando è selezionato “Polling(30s)” per “Modalità di aggiornamento dello stato dell’allarme” (→7.1 Configurazione delle impostazioni di base [Base]), il pulsante di indicazione del verificarsi di un allarme verrà rinfrescato ad intervalli di 30 secondi. Per questa ragione, possono occorrere un massimo di 30 secondi affinché venga visualizzato il pulsante di indicazione del verificarsi di un allarme sulla pagina “In diretta” al verificarsi di un allarme.
Notifica del verificarsi di allarmi al dispositivo collegato al connettore di allarme
È possibile inviare segnali dal terminale di uscita dell’allarme della telecamera e far suonare il cicalino quando si verifica un allarme. Le impostazioni per l’uscita dell’allarme possono essere configurate nella sezione “Configurazione del terminale di uscita dell’allarme” della scheda [Allarme] della pagina “Allarme”. (→10.3 Configurazione delle impostazioni riguardanti il terminale di uscita dell’allarme [Allarme])
Trasmissione automatica di un’immagine su un server
Al verificarsi di un allarme si può trasmettere un’immagine di allarme al server designato anticipatamente. Le impostazioni necessarie a trasmettere un’immagine di allarme ad un server, possono essere configurate nella scheda [Allarme] della pagina “Allarme” (→10.2 Configurazione delle impostazioni riguardanti l’azione della telecamera al verificarsi di un allarme [Allarme]) e nella scheda [Avanzato] della pagina “Rete”. (→12.2.2 Configurazione delle impostazioni relative alla trasmissione dell’FTP)
Notifica del verificarsi di allarmi via e-mail
Al verificarsi di un allarme si può inviare un’e-mail di allarme (notifica del verificarsi di un allarme) agli indirizzi e-mail registrati anticipatamente. Si possono registrare fino a 4 indirizzi come destinatari dell’e-mail di allarme. Un’immagine di allarme (immagine fissa) può essere inviata con l’e-mail di allarme come file allegato. Le impostazioni per l’e-mail di allarme possono essere configurate nella scheda [Allarme] della pagina “Allarme” (→10.2 Configurazione delle impostazioni riguardanti l’azione della telecamera al verificarsi di un allarme [Allarme]) e nella scheda [Avanzato] della pagina “Rete”. (→12.2.1 Configurazione delle impostazioni relative all’invio di e-mail)
Notifica del verificarsi dell’allarme agli indirizzi designati (Notifica del protocollo di allarme Panasonic)
Questa funzione è disponibile soltanto quando è collegato al sistema un dispositivo Panasonic, quale il registratore su disco di rete. Quando è selezionato “On” per “Notifica del protocollo di allarme Panasonic”, il dispositivo Panasonic collegato verrà notificato del fatto che la telecamera è in stato di allarme. Le impostazioni per il protocollo di allarme Panasonic possono essere configurate nella sezione del Protocollo di allarme Panasonic della scheda [Notifica] della pagina “Allarme”. (→10.7.1 Configurazione delle impostazioni riguardanti il protocollo di allarme Panasonic)
Notifica del verificarsi dell’allarme ai server HTTP designati (Notifica dell’allarme HTTP)
Le notifiche dell’allarme possono essere trasmesse al server HTTP registrato anticipatamente quando scatta l’allarme Possono essere registrati fino a 5 server HTTP come destinatari delle notifiche dell’allarme. Può essere specificato l’URL inviato ai server HTTP con le notifiche dell’allarme. Le impostazioni per la notifica dell’allarme HTTP possono essere configurate nella scheda [Notifica] della pagina “Allarme”. (→10.7.2 Configurazione delle impostazioni riguardanti la notifica dell’allarme HTTP)