12.3.1 Configurazione delle connessioni HTTPS
1.
Selezionare “HTTPS” per accedere alla telecamera in [HTTPS – Collegamento].
2.
Selezionare il certificato da utilizzare con HTTPS in [HTTPS – Seleziona certificato].
•
Quando si utilizza un certificato preinstallato: Selezionare “Preinstallato”.
•
Quando si utilizza un certificato CA: Selezionare “CA”.
Nota
•
“CA” può essere selezionato solo quando è stato aggiunto un certificato CA. Far riferimento a 12.3 Come configurare le impostazioni HTTPS per informazioni su come aggiungere un certificato CA.
3.
Designare il numero della porta HTTPS da utilizzare per [HTTPS – Porta HTTPS].
•
Numeri di porta disponibili: 1 - 65535
•
Regolazione predefinita: 443
I numeri di porta riportati di seguito non sono disponibili in quanto sono già utilizzati.
20, 21, 23, 25, 42, 53, 67, 68, 69, 80, 110, 123, 161, 162, 554, 995, 10669, 10670, 59000 - 61000
4.
Cliccare il pulsante [Imposta].
→
Sarà possibile accedere alle telecamere utilizzando il protocollo HTTPS.
Far riferimento a quanto segue per informazioni sui metodi per accedere alle telecamere utilizzando HTTPS.
•
Quando si utilizza un certificato preinstallato: 12.4 Accesso alla telecamera utilizzando il protocollo HTTPS (per il certificato preinstallato)
•
Quando si utilizza un certificato CA: 12.5 Accesso alla telecamera utilizzando il protocollo HTTPS (per la certificazione CA)
•
Monitoraggio delle immagini su un PC: Sezione 1 Monitoraggio delle immagini su un PC
•
Monitoraggio delle immagini su un telefono cellulare: 2.1 Monitoraggio delle immagini su un telefono cellulare
•
Monitoraggio delle immagini su un terminale mobile: 2.2 Monitoraggio delle immagini su un terminale mobile
Nota
•
Quando si modifica l’impostazione di connessione, dopo aver atteso qualche istante, accedere nuovamente alla telecamera con “http://indirizzo IP della telecamera” o “https://indirizzo IP della telecamera” in base all’impostazione modificata.
•
Quando si utilizza il certificato preinstallato:
Installare anticipatamente il certificato radice del Certificato preinstallato sul PC utilizzato. Far riferimento a 12.4.1 Installazione del certificato radice per informazioni sulla procedura di impostazione.
•
Quando si utilizza il certificato CA:
Installare anticipatamente il certificato radice ed il certificato intermedio sul PC utilizzato. Seguire le istruzioni della CA per come ottenere ed installare questi certificati.
•
Quando si accede alla telecamera utilizzando il protocollo HTTPS, l’intervallo di rinfresco ed il frame rate delle immagini possono diminuire.
•
Quando si accede alla telecamera utilizzando il protocollo HTTPS, può occorrere tempo per visualizzare le immagini.
•
Quando si accede alla telecamera utilizzando il protocollo HTTPS, le immagini possono essere distorte o l’audio può essere interrotto.
•
Il numero massimo di accessi contemporanei degli utenti varia a seconda della dimensione massima dell’immagine e del formato di trasmissione.