4.2 Trasmissione di immagini ad un intervallo o periodo designato (Trasmissione periodica di immagini all’FTP)
Si possono trasmettere le immagini ad un intervallo o periodo designato. Per trasmettere immagini ad un intervallo o per un periodo designato, è necessario configurare anticipatamente le impostazioni.
Le impostazioni del server FTP e quelle relative alla trasmissione periodica di immagini all’FTP, possono essere configurate nella sezione “FTP” della scheda [Avanzato] della pagina “Rete”. (→12.2.2 Configurazione delle impostazioni relative alla trasmissione dell’FTP)
Configurare le impostazioni standard della trasmissione periodica di immagini all’FTP nella pagina “Schedule”. (→13.1 Come impostare gli schedule)
Nota
•
A seconda della velocità di linea o del traffico, le immagini possono non essere trasmesse all’intervallo designato.
•
Quando è selezionato “On” sia per la funzione di trasmissione di immagini di allarme sia per la funzione di trasmissione periodica di immagini all’FTP, alla funzione di trasmissione di immagini di allarme verrà data la priorità sulla funzione di trasmissione periodica di immagini all’FTP. Pertanto, le immagini possono non essere trasmesse all’intervallo designato sull’impostazione “Trasmissione periodica di immagini all’FTP”.