7.1.1 Configurazione delle impostazioni del lavavetro (Menu di configurazione “Com lavavetro”)
Selezionare “Com lavavetro” per “Uscita relé” sulla scheda [Base] della pagina “Base”. Cliccare “Com lavavetro”. (Far riferimento a [Uscita relé])
[Durata dell'impulso]
Inserire la durata dell’impulso del lavavetro da 1 secondo a 60 secondi in intervalli di 1 secondo.
Impostazione dei tempi disponibile: 1 - 60
•
Regolazione predefinita: 5
[Totale tergicrist]
Una volta trascorso il periodo di durata dell’impulso del tergicristallo, specificare il totale delle corse del tergicristallo.
Numero di corse totali disponibile: 0 - 10
•
Regolazione predefinita: 2
Pulsante [Chiudi]
Cliccare questo pulsante per chiudere il menu di configurazione “Com lavavetro”.
Nota
•
Quando si seleziona “0” per “Totale tergicrist”, il controllo del tergicristallo non viene eseguito dopo il comando del lavavetro e la posizione della telecamera viene riportata alla posizione in cui si trovava prima dell’avvio delle operazioni del lavavetro.
•
Far riferimento alle Informazioni importanti per informazioni sull’installazione del lavavetro.