15.2 Aggiornamento del firmware [Aggiornamento]
Cliccare la scheda [Aggiornamento] della pagina “Manutenzione”. (→6.1 Come visualizzare il menu di configurazione, 6.2 Come utilizzare il menu di configurazione)
Su questa pagina si può controllare il firmware attuale e aggiornarlo all’ultima versione. Rivolgersi al rivenditore per ulteriori informazioni circa l’aggiornamento del firmware.
[Modello No.], [Indirizzo MAC], [Numero di serie], [Versione del firmware], [Indirizzo IPv6], [Numero di installazioni del software visualizzatore], [Tempo trascorso dalla data di produzione]
Verranno visualizzate le informazioni di ciascun elemento.
1.
Rivolgersi al rivenditore e scaricare il firmware più recente su un PC.
IMPORTANTE
•
Non si può utilizzare uno spazio vuoto per il nome della directory dove deve essere salvato il firmware scaricato.
2.
Cliccare il pulsante [Sfoglia...] e designare il firmware scaricato.
Nota
•
L’aggiornamento del firmware più recente è pubblicato sul nostro sito web. Il firmware è in un file zip. Dopo aver scaricato il file, scompattarlo e utilizzare il file con l’estensione “.img” per aggiornare il firmware.
–
Quando si utilizza la telecamera in Giappone
http://sol.panasonic.biz/security/support/index.html
–
Quando si utilizza la telecamera al di fuori del Giappone
http://security.panasonic.com/support/
•
Per visualizzare il sito web, è necessario essere collegati a Internet.
3.
Cliccare il pulsante di opzione corrispondente all’opzione desiderata per determinare se inizializzare o meno le impostazioni dopo aver completato l’aggiornamento del firmware.
Regolazione predefinita: Non ripristinare le regolazioni predefinite dopo l'aggiornamento.
Nota
•
Tenere presente che le impostazioni non possono essere ripristinate dopo aver eseguito un’inizializzazione.
4.
Cliccare il pulsante [Esegui].
→
Verrà visualizzata la finestra di conferma.
IMPORTANTE
•
Dopo che è stato completato l’aggiornamento, cancellare i file temporanei Internet. (→Sezione 18 Correzione dei difetti di funzionamento)
•
Aggiornare il firmware utilizzando un PC nella stessa sottorete dell’unità.
•
Seguire le istruzioni del rivenditore quando si aggiorna il firmware.
•
Quando si aggiorna il software applicativo, utilizzare il file designato (estensione: img) per l’aggiornamento del firmware.
Il nome del firmware da utilizzare per l’aggiornamento deve essere “nome del modello (Utilizzare lettere minuscole. “WV-” non è necessario.)_xxxxx.img”.
* (“xxxxx” indica la versione del firmware.)
•
Non spegnere la telecamera mentre è in corso l’aggiornamento.
•
Non eseguire nessuna operazione durante l’aggiornamento ed attendere finché non viene completato.
•
Le seguenti impostazioni di rete non verranno ripristinate quando si aggiorna il firmware dopo aver selezionato “Ripristina le regolazioni predefinite dopo aver completato l’aggiornamento. (Tranne le impostazioni di rete)”.
Impostazioni dell’indirizzo del server primario e dell’indirizzo del server secondario del DNS per IPv4, impostazioni dell’indirizzo del server DNS primario e dell’indirizzo del server DNS secondario per IPv6, On/Off per DHCP, indirizzo IP, maschera di sottorete, gateway predefinito, porta HTTP, porta HTTPS, protocollo di connessione (HTTP/HTTPS), chiave CRT, certificato del server, impostazione UPnP, velocità di linea, controllo della larghezza di banda (bit rate), ora e data, posizione preselezionata.
•
Il software visualizzatore utilizzato su ciascun PC deve essere concesso in licenza singolarmente. Rivolgersi al proprio rivenditore per la concessione di licenza del software.