8.3 Configurazione delle impostazioni riguardanti le immagini H.264 [JPEG/H.264]
Cliccare la scheda [JPEG/H.264] sulla pagina “Immagine/Audio”. (→6.1 Come visualizzare il menu di configurazione, 6.2 Come utilizzare il menu di configurazione)
In questa sezione configurare le impostazioni riguardanti le immagini H.264 quali “Massimo bit rate (per cliente)*”, “Dimensione di cattura dell’immagine”, “Qualità dell’immagine”, etc. Far riferimento a 8.2 Configurazione delle impostazioni riguardanti le immagini JPEG [JPEG/H.264] per le impostazioni riguardanti le immagini JPEG.
H.264(1)/H.264(2)/H.264(3)/H.264(4)
[Trasmissione di H.264]
Selezionare “On” o “Off” per determinare se trasmettere o meno le immagini H.264.
•
On: Le immagini H.264 vengono trasmesse.
•
Off: Le immagini H.264 non vengono trasmesse.
•
Regolazione predefinita: On
Nota
•
Quando si seleziona “On” per “Trasmissione di H.264” in “H.264(1)”, “H.264(2)”, “H.264(3)” o “H.264(4)”, si renderà disponibile la visualizzazione sia di immagini H.264 sia di immagini JPEG sulla pagina “In diretta”.
•
Quando si seleziona “On” per “Trasmissione di H.264” in “H.264(1)”, “H.264(2)”, “H.264(3)”, o “H.264(4)”, l’intervallo di trasmissione delle immagini JPEG può talvolta allungarsi.
[Modalità Internet (su HTTP)]
Selezionare “On” quando si trasmettono immagini H.264 via Internet. È possibile trasmettere immagini H.264 senza cambiare le impostazioni del router a banda larga configurate per la trasmissione di immagini JPEG.
•
On: Immagini e audio H.264 verranno trasmessi utilizzando la porta HTTP. Far riferimento a [Porta HTTP] per ulteriori informazioni circa le impostazioni del numero della porta HTTP.
•
Off: Immagini e audio H.264 verranno trasmessi utilizzando la porta UDP.
•
Regolazione predefinita: Off
Nota
•
Quando si seleziona “On”, sarà disponibile soltanto “Porta unicast (AUTO)” per “Tipo di trasmissione”.
•
Quando è selezionato “On”, può occorrere tempo per avviare la visualizzazione di immagini H.264.
•
Quando è selezionato “On”, le immagini H.264 potrebbero non essere visualizzate a seconda del numero di accessi contemporanei degli utenti, della disponibilità dei dati audio, etc.
•
Quando è selezionato “On”, soltanto l’accesso IPv4 è disponibile.
[Dimensione di cattura dell’immagine]
Selezionare la dimensione di cattura dell’immagine dalle seguenti. Ciò che è possibile selezionare potrebbe essere limitato a seconda della dimensione di cattura dell’immagine già selezionata.

Modalità di cattura dell’immagine | Dimensione di cattura dell’immagine
--- | ---
H.264(1) | H.264(2) | H.264(3) | H.264(4)
2 megapixel [16:9](modalità 30fps) | 1920x1080 1280x720 640x360 320x180 160x90 | 1920x1080 1280x720 640x360 320x180 160x90 | 1280x720 640x360 320x180 160x90 | 1280x720 640x360 320x180 160x90
2 megapixel [16:9](modalità 60fps) | 1920x1080 1280x720 | 1920x1080 1280x720 640x360 320x180 160x90 | 1280x720 640x360 320x180 160x90 | 1280x720 640x360 320x180 160x90
1,3 megapixel [4:3](modalità 30fps) | 1280x960 800x600 VGA 400x300 QVGA 160x120 | 1280x960 800x600 VGA 400x300 QVGA 160x120 | 1280x960 800x600 VGA 400x300 QVGA 160x120 | 1280x960 800x600 VGA 400x300 QVGA 160x120

•
Regolazione predefinita:
–
H.264(1): 1920x1080
–
H.264(2): 640x360
–
H.264(3): 320x180
–
H.264(4): 160x90
[Priorità di trasmissione]
Selezionare una priorità di trasmissione per le immagini H.264 dalle seguenti.
•
Bit rate costante: Le immagini H.264 verranno trasmesse con il bit rate selezionato per “Massimo bit rate (per cliente) *”.
•
VBR: Le immagini H.264 verranno trasmesse con il frame rate selezionato per “Frame rate*” mantenendo il livello di qualità dell’immagine selezionato in “Qualità dell’immagine”. Le immagini H.264 verranno trasmesse con il bit rate mantenuto entro il bit rate massimo impostato per “Massimo bit rate (per cliente)*”. La qualità dell’immagine è fissa e la capacità di registrazione varia a seconda dell’impostazione di “Qualità dell’immagine” e delle condizioni del soggetto. Quando il calcolo della capacità di registrazione è necessario anticipatamente, utilizzare “VBR avanzato”.
•
Priorità del frame rate: Le immagini H.264 verranno trasmesse con il frame rate selezionato per “Frame rate*”.
•
Miglior risultato: In conformità con la larghezza di banda della rete, le immagini H.264 verranno trasmesse con un bit rate che varia tra il bit rate massimo e minimo impostati per “Massimo bit rate (per cliente)*”.
•
VBR avanzato: Le immagini H.264 vengono trasmesse con il frame rate specificato per “Frame rate*” mentre la qualità dell’immagine viene controllata in modo che la velocità di trasmissione media durante il periodo specificato per “Tempo di controllo” corrisponda al bit rate selezionato per “Massimo bit rate (per cliente)*”.
•
Regolazione predefinita: Priorità del frame rate
Nota
•
Quando è selezionato “Priorità del frame rate” o “VBR avanzato” per “Priorità di trasmissione”, il numero degli utenti che possono accedere alla telecamera può essere ulteriormente limitato (può essere inferiore a 10).
[Frame rate*]
Selezionare un frame rate per le immagini H.264 dai seguenti.
1fps/ 3fps/ 5fps*/ 7,5fps*/ 10fps*/ 12fps*/ 15fps*/ 20fps*/ 30fps*/ 60fps*
•
Regolazione predefinita: 30fps*
Nota
•
Quando è selezionato “Priorità del frame rate”, “VBR avanzato” o “VBR” per “Priorità di trasmissione”, questa funzione è disponibile.
•
“Frame rate*” è limitato da “Massimo bit rate (per cliente)*”. Per questa ragione, il frame rate può essere inferiore al valore specificato quando viene selezionato qualsiasi valore con un asterisco (*). Quando è selezionato “VBR” per “Priorità di trasmissione”, a seconda delle impostazioni di “Massimo bit rate (per cliente)*” e “Qualità dell’immagine”, la trasmissione delle immagini può essere messa periodicamente in pausa. Verificare la trasmissione delle immagini dopo aver modificato le impostazioni.
•
H.264(1) sarà fissata a 60fps quando si seleziona “2 megapixel [16:9](modalità 60fps)” o “1,3 megapixel [16:9](modalità 60fps)” per “Modalità di cattura dell’immagine”.
[Tolleranza burst]
Selezionare dai livelli seguenti quanto il bit rate può superare “Massimo bit rate (per cliente)*”.
Alt/Med/Bas
•
Regolazione predefinita: Bas
Nota
•
Questa impostazione è disponibile soltanto quando è selezionato “VBR avanzato” per “Priorità di trasmissione”.
[Tempo di controllo]
Selezionare dai seguenti l’intervallo di tempo durante il quale verrà controllato il bit rate. Le immagini vengono trasmesse in modo che la velocità di trasmissione media durante il periodo selezionato corrisponda al bit rate selezionato per “Massimo bit rate (per cliente)*”.
1h/6h/24h/1 settimana
•
Regolazione predefinita: 24h
Nota
•
Questa impostazione è disponibile soltanto quando è selezionato “VBR avanzato” per “Priorità di trasmissione”.
[Massimo bit rate (per cliente)*]
Selezionare un bit rate H.264 per un cliente dai seguenti. Quando è selezionato “Miglior risultato” per “Priorità di trasmissione”, impostare il bit rate massimo e minimo.
64kbps/ 128kbps*/ 256kbps*/ 384kbps*/ 512kbps*/ 768kbps*/ 1024kbps*/ 1536kbps*/ 2048kbps*/ 3072kbps*/ 4096kbps*/ 6144kbps*/ 8192kbps*/ 10240kbps*/ 12288kbps*/ 14336kbps*/ 16384kbps*/ 20480kbps*/24576kbps*/ 30720kbps*/ 40960kbps*
•
Regolazione predefinita:
–
H.264(1): 4096kbps*
–
H.264(2): 1536kbps*
–
H.264(3): 1024kbps*
–
H.264(4): 512kbps*
* La gamma di bit rate che può essere configurata per i bit rate H.264 differisce a seconda di “Priorità di trasmissione” e “Dimensione di cattura dell’immagine”.
Quando è selezionato “Bit rate costante”, “Priorità del frame rate”, “VBR avanzato” o “Miglior risultato” per “Priorità di trasmissione”
•
160x120 e 160x90: 64kbps - 2048kbps*
•
QVGA, 400x300, VGA, 320x180, e 640x360: 64kbps - 4096kbps*
•
800x600: 128kbps* - 4096kbps*
•
1280x960 e 1280x720: 256kbps* - 8192kbps*
•
1920x1080: 512kbps* - 14336kbps*
•
1920x1080 (60fps) e 1280x720 (60fps): 1024kbps* - 24576kbps*
Quando è selezionato “VBR” per “Priorità di trasmissione”
•
160x120 e 160x90: 64kbps - 40960kbps*
•
QVGA, 400x300, VGA, 320x180, e 640x360: 64kbps - 40960kbps*
•
800x600: 128kbps* - 40960kbps*
•
1280x960 e 1280x720: 256kbps* - 40960kbps*
•
1920x1080: 512kbps* - 40960kbps*
•
1920x1080 (60fps) e 1280x720 (60fps): 1024kbps* - 40960kbps*
Nota
•
Il bit rate H.264 è limitato da “Controllo della larghezza di banda(bit rate)” sulla scheda [Rete] sulla pagina “Rete” (→12.1 Configurazione delle impostazioni di rete [Rete]). Per questa ragione, il bit rate può essere inferiore al valore quando viene selezionato qualsiasi valore con un asterisco (*) sulla destra.
[Qualità dell’immagine]
Selezionare una qualità dell’immagine delle immagini H.264 dalle seguenti.
•
Quando si imposta “Priorità di trasmissione” su “Bit rate costante” o “Miglior risultato”: Bas(Priorità del movimento)/ Normale/ Fine(Priorità della qualità dell’immagine)
•
VBR: 0 Super fine/ 1 Fine/ 2/ 3/ 4/ 5 Normale/ 6/ 7/ 8/ 9 Bassa
•
Regolazione predefinita: Normale
Nota
•
Quando è selezionato “Bit rate costante”, “Miglior risultato” o “VBR” per “Priorità di trasmissione”, questa funzione è disponibile.
[modalità Smart Coding]
Si può attivare e disattivare la regolazione della trasmissione di stream.
Questo consente di ridurre la quantità di dati trasmessi quando c’è poco movimento nell’immagine.
•
Regolazione predefinita: Off
Nota
•
Questa impostazione è disponibile quando “Priorità di trasmissione” è impostata su “VBR”.
•
Quando “modalità Smart Coding” è impostata su “On”, l’intervallo di aggiornamento massimo diventa 8s.
•
Quando si cambia l’impostazione di “modalità Smart Coding” da “On” a “Off”, l’impostazione di “Intervallo di rinfresco” ritorna sul valore “Off”.
•
L’impostazione di “modalità Smart Coding” su “On” renderà l’intervallo di aggiornamento variabile tra 1s e 8s. Se si utilizza soltanto I-Frame per riproduzione e visualizzazione, l’intervallo di visualizzazione cambierà.
[Intervallo di rinfresco]
Selezionare un intervallo (intervallo I-Frame; 0,2 - 5 secondi) per rinfrescare le immagini H.264 visualizzate.
Se si utilizza in un ambiente di rete nel quale si verificano frequentemente errori, accorciare l’intervallo di rinfresco per H.264 per diminuire le distorsioni dell’immagine. Tuttavia, l’intervallo di rinfresco può essere superiore al valore impostato.
0,2s/ 0,25s/ 0,33s/ 0,5s/ 1s/ 2s/ 3s/ 4s/ 5s
•
Regolazione predefinita: 1s
[Tipo di trasmissione]
Selezionare il tipo di trasmissione delle immagini H.264 dai seguenti.
•
Porta unicast (AUTO): Un massimo di 14 utenti può accedere contemporaneamente ad una singola telecamera. “Porta unicast1(Immagine)” e “Porta unicast2(Audio)” saranno selezionati automaticamente quando si trasmettono immagini e audio dalla telecamera. Quando non è necessario fissare il numero della porta per la trasmissione di immagini H.264, come quando l’utilizzo avviene in un particolare ambiente LAN, si consiglia di selezionare “Porta unicast (AUTO)”.
•
Porta unicast (MANUALE): Un massimo di 14 utenti può accedere contemporaneamente ad una singola telecamera. È necessario selezionare “Porta unicast1(Immagine)” e “Porta unicast2(Audio)” manualmente per trasmettere immagini e audio dalla telecamera.
È possibile fissare il numero della porta del router utilizzato per la trasmissione di immagini H.264 via Internet impostando “Porta unicast (MANUALE)” (→12.1 Configurazione delle impostazioni di rete [Rete]). Far riferimento al manuale di istruzioni del router utilizzato.
•
Multicast: Un numero illimitato di utenti può accedere contemporaneamente ad una singola telecamera. Completare il campo di inserimento di “Indirizzo di multicast”, “Porta di multicast” e “TTL multicast/Limite HOP” quando si trasmettono le immagini H.264 con il multicast.
* Far riferimento a 1.1 Monitoraggio di immagini da una singola telecamera per ulteriori informazioni circa il numero massimo di accessi contemporanei.
•
Regolazione predefinita: Porta unicast (AUTO)
[Porta unicast1(Immagine)]*2
Digitare il numero della porta unicast (utilizzata per trasmettere immagini dalla telecamera).
•
Numeri di porta disponibili: 1024 - 50000 (Sono disponibili soltanto i numeri pari.)
•
Regolazione predefinita:
–
H.264(1): 32004
–
H.264(2): 32014
–
H.264(3): 32024
–
H.264(4): 32034
[Porta unicast2(Audio)]*2
Digitare il numero della porta unicast (utilizzata per trasmettere audio dalla telecamera).
•
Numeri di porta disponibili: 1024 - 50000 (Sono disponibili soltanto i numeri pari.)
•
Regolazione predefinita:
–
H.264(1): 33004
–
H.264(2): 33014
–
H.264(3): 33024
–
H.264(4): 33034
[Indirizzo di multicast]*3
Digitare l’indirizzo IP di multicast. Le immagini e l’audio verranno trasmessi all’indirizzo IP designato.
•
Indirizzi IPv4 disponibili: 224.0.0.0 - 239.255.255.255
•
Indirizzi IPv6 disponibili: Indirizzo di multicast che comincia con “FF”
•
Regolazione predefinita:
–
H.264(1): 239.192.0.20
–
H.264(2): 239.192.0.21
–
H.264(3): 239.192.0.22
–
H.264(4): 239.192.0.23
Nota
•
Digitare un indirizzo IP di multicast dopo aver controllato l’indirizzo di multicast disponibile.
[Porta di multicast]*3
Digitare il numero della porta multicast (utilizzata per trasmettere immagini dalla telecamera).
•
Numeri di porta disponibili: 1024 - 50000 (Sono disponibili soltanto i numeri pari.)
•
Regolazione predefinita: 37004
Nota
•
Quando l’audio viene trasmesso dalla telecamera, il numero della porta da utilizzare sarà il numero della porta multicast più “1000”.
[TTL multicast/Limite HOP]*3
Digitare un valore per “TTL multicast/Limite HOP”.
•
Valori disponibili: 1 - 254
•
Regolazione predefinita: 16
IMPORTANTE
•
Quando si trasmette un’immagine H.264 tramite una rete, l’immagine trasmessa talvolta può non essere visualizzata a seconda delle impostazioni di un server proxy o di un firewall. In questo caso, rivolgersi all’amministratore della rete.
•
Quando due o più schede di interfaccia di rete sono installate sul PC che si sta utilizzando, le schede di interfaccia di rete non utilizzate per la ricezione di immagini devono essere disattivate quando si visualizzano immagini utilizzando la porta multicast.
*1
Utilizzato da tecniche ad elevata risoluzione.
*2
È necessario designare il numero della porta unicast quando si seleziona “Porta unicast (MANUALE)” per “Tipo di trasmissione”.
*3
È necessario designare l’indirizzo IP di multicast quando si seleziona “Multicast” per “Tipo di trasmissione”.