12.2.6 Configurazione delle impostazioni relative al DDNS
Per accedere a questa telecamera via Internet, è necessario configurare le impostazioni per la funzione DDNS.
Fare riferimento a 12.6 Come configurare le impostazioni relative a DDNS per il metodo di configurazione delle impostazioni relative al DDNS.
[Area]
Selezionare la regione dove è installata la telecamera.
Giappone/Globale
Nota
•
Se la telecamera è utilizzata al di fuori del Giappone, selezionare “Globale”. Se la telecamera viene utilizzata in Giappone, selezionare “Giappone”.
[Servizio]
Selezionare il servizio DDNS per determinare se utilizzare o meno il DDNS.
•
Off: La funzione DDNS non viene utilizzata.
•
Viewnetcam.com: Si utilizza il servizio “Viewnetcam.com”.
•
Aggiornamento DNS dinamico: Utilizza Aggiornamento DNS dinamico (conforme a RFC2136) senza la cooperazione del DHCP.
•
Aggiornamento DNS dinamico(DHCP): Utilizza Aggiornamento DNS dinamico (conforme a RFC2136) in cooperazione con il DHCP.
•
Regolazione predefinita: Off
Nota
•
Quando si utilizza Aggiornamento DNS dinamico (conforme a RFC2136), rivolgersi all’amministratore di rete per la cooperazione o meno con il DHCP.