10.5 Configurazione delle impostazioni del VMD [Area VMD]
Cliccare la scheda [Area VMD] sulla pagina “Allarme”. (→6.1 Come visualizzare il menu di configurazione, 6.2 Come utilizzare il menu di configurazione)
Su questa pagina si possono impostare le aree di rivelazione del movimento video.
Per le aree del VMD possono essere impostate fino a 4 aree per ciascuna posizione preselezionata (massimo 256 posizioni preselezionate). Quando viene rilevato movimento nell’area impostata, verranno eseguite le operazioni di allarme. La telecamera può essere configurata per compiere un’azione in seguito ad un allarme anche quando la telecamera non è nella posizione preselezionata.
IMPORTANTE
•
Il pulsante di indicazione del verificarsi di un allarme (→1.2 Riguardo alla pagina “In diretta”) verrà visualizzato quando viene rilevato movimento dalla funzione del VMD.
•
Il pulsante di indicazione del verificarsi di un allarme verrà visualizzato quando si riceve un allarme di comando.
•
A seconda dell’ambiente di rete, la notifica può essere ritardata anche quando è selezionato “Tempo reale” per “Modalità di aggiornamento dello stato dell’allarme” sulla scheda [Base] della pagina “Base” (→7.1 Configurazione delle impostazioni di base [Base]).
•
Dopo aver configurato l’area del VMD, l’area del VMD può spostarsi fuori allineamento quando viene modificata l’impostazione di “Modalità di cattura dell’immagine” di JPEG/H.264. Assicurarsi di verificare l’area del VMD dopo aver modificato l’impostazione di “Modalità di cattura dell’immagine”.
•
Se si seleziona “Avvia” dopo aver selezionato un’impostazione diversa da “Interrompi” per [Tergicr] sulla pagina “In diretta” durante le operazioni del tergicristallo, le operazioni di allarme non verranno eseguite. Non verrà visualizzato nemmeno il pulsante di indicazione del verificarsi dell’allarme sulla schermata di impostazione delle aree VMD. Interrompere le operazioni del tergicristallo durante la configurazione delle impostazioni dell’allarme.
•
La funzione della rivelazione di movimento non è una funzione dedicata alla prevenzione di furti, incendi, etc. Non si assume nessuna responsabilità nel caso si verificasse qualsiasi incidente o danno.
Impostazione delle aree VMD
[Selezionare una posizione preselezionata]
Selezionare il numero di una posizione preselezionata per il quale si deve impostare l’area VMD e cliccare il pulsante [Avvia].
Quando si imposta un’area che non è nella posizione preselezionata per l’area VMD, selezionare l’attivazione del VMD nell’area “tranne le posizioni preselezionate”.
Aggiunta informazioni del VMD
[Aggiunta informazioni]
Selezionare “On” o “Off” per determinare se aggiungere o meno le informazioni del VMD ai dati di immagine sovrapposti.
Le informazioni del VMD possono essere ricercate con alcuni registratori su disco di rete Panasonic. Far riferimento al manuale di istruzioni dei dispositivi collegati per ulteriori informazioni riguardo alle funzioni ed alle impostazioni.
•
Regolazione predefinita: Off
Procedura per l’impostazione delle aree VMD
Impostare le aree in cui attivare la funzione VMD.
IMPORTANTE
•
Mentre si stanno configurando le impostazioni sul menu di configurazione, talvolta la funzione VMD può non funzionare correttamente.
[Area]
Quando si seleziona un’area sullo schermo, questa verrà numerata come area 1. (Le aree successive saranno numerate nell’ordine della selezione.)
Pulsante [Tutte]
Quando viene cliccato il pulsante [Tutte], l’intera area diventerà un’area del VMD e verrà applicato automaticamente “1(Bianco)” a “Area”.
[Stato]
Selezionare “On” o “Off” per determinare se eseguire o meno la rivelazione di movimento video.
•
On: Esegue la rivelazione di movimento video.
•
Off: Non esegue la rivelazione di movimento video.
•
Regolazione predefinita: Off
[Area di rivelazione]
Regolare la dimensione dell’area del VMD utilizzando il cursore di scorrimento. Minore è il valore selezionato, maggiore diventa la sensibilità dell’area del VMD. Il valore attuale (1-10) verrà visualizzato sulla parte destra del cursore di scorrimento.
•
Regolazione predefinita: 1
[Sensibilità di rivelazione]
Regolare la sensibilità della rivelazione di movimento dell’area del VMD utilizzando il cursore di scorrimento. Le impostazioni possono essere configurate singolarmente per ciascuna area. Maggiore è il valore impostato, più aumenta il livello di sensibilità.
Il valore attuale (1 (Bas) - 15 (Alt)) verrà visualizzato sotto al cursore di scorrimento.
•
Regolazione predefinita: 8
Pulsante [Cancella]
Cliccare il pulsante [Cancella] corrispondente all’area da cancellare. Verrà cancellato il contorno dell’area selezionata.
[Controllo della rivelazione della luce]
Selezionare “On” o “Off” per determinare se sospendere o meno la rivelazione di movimento video influenzata da cambiamenti di luminosità come quelli eseguiti con un dispositivo di controllo del livello di regolazione della luminosità.
•
Regolazione predefinita: Off
IMPORTANTE
•
“Controllo della rivelazione della luce” può non funzionare quando il cambiamento della luminosità è troppo piccolo.
•
Quando si seleziona “On” per “Controllo della rivelazione della luce”, la rivelazione di movimento video può non essere eseguita anche quando viene rilevato un soggetto che si sposta su tutto lo schermo.
[Notifica No. area]
Quando viene cliccato “Notifica del protocollo di allarme Panasonic >>”, verrà visualizzata la scheda [Notifica] della pagina “Allarme”. (→10.7 Configurazione delle impostazioni relative alla notifica dell’allarme [Notifica])
1.
Impostare l’area di rilevamento del movimento video trascinando il mouse sullo schermo.
Quando viene cliccato il pulsante [Tutte], l’intera area diventerà un’area del VMD e verrà applicato automaticamente “1(Bianco)” a “Area”.
→
L’area designata diventerà l’area del VMD “1(Bianco)” e verrà visualizzato il contorno. Quando si impostano 2 - 4 aree del VMD, ciascuna area verrà numerata in ordine. Le aree verranno identificate con i rispettivi colori del contorno. Lo “Stato” del contorno da impostare per l’area diventerà “On”.
2.
Regolare “Area di rivelazione” e “Sensibilità di rivelazione” utilizzando il cursore di scorrimento.
Far riferimento a Impostazione delle aree VMD per ulteriori informazioni circa la “Sensibilità di rivelazione” e l’“Area di rivelazione”.
L’area attualmente visualizzata e la sua sensibilità di rivelazione verranno visualizzate nella sezione “Area di rivelazione”. Modificare le aree e le impostazioni di “Area di rivelazione” e “Sensibilità di rivelazione” in base alla necessità.
3.
Cliccare il pulsante [Imposta] dopo aver completato le impostazioni.
IMPORTANTE
•
L’impostazione non verrà applicata finché non verrà cliccato il pulsante [Imposta].
4.
Per disattivare l’area del VMD, cliccare il pulsante [Imposta] dopo aver selezionato “Off” per “Stato” dell’area del VMD da disattivare.
→
Il contorno dell’area del VMD disattivata cambierà con una linea punteggiata. Quando l’area del VMD viene disattivata, non si verificherà nessun allarme nemmeno quando verrà riconosciuto un movimento nell’area.
5.
Per cancellare l’area del VMD, cliccare il pulsante [Cancella] corrispondente all’area da cancellare.
→
Il contorno della rispettiva area del VMD scomparirà.
6.
Cliccare il pulsante [Imposta].
→
Verranno applicate le impostazioni modificate.
7.
Cliccare il pulsante [Indietro] per ritornare alla schermata per selezionare una posizione preselezionata.