10.7.1 Configurazione delle impostazioni riguardanti il protocollo di allarme Panasonic
Notifica del protocollo di allarme Panasonic
[Protocollo di allarme Panasonic]
Selezionare “On” o “Off” per determinare se inviare o meno la notifica mediante il protocollo di allarme Panasonic.
•
Regolazione predefinita: Off
Nota
•
Le notifiche del Protocollo di allarme Panasonic vengono inviate in ordine da “Indirizzo 1”. (Le notifiche vengono inviate soltanto agli indirizzi le cui caselle di opzione “Allarme” sono selezionate.)
[Dati di allarme supplementari]
Determinare se inviare o meno notifiche per i numeri delle aree di allarme dell’allarme del VMD e per i numeri delle aree di allarme dell’allarme della localizzazione automatica con il protocollo di allarme Panasonic selezionando On/Off.
•
Regolazione predefinita: Off
[Porta di destinazione]
Selezionare una porta di destinazione per il protocollo di allarme Panasonic dalle seguenti.
•
Intervallo disponibile: 1 - 65535
•
Regolazione predefinita: 1818
I numeri di porta riportati di seguito non sono disponibili in quanto sono già utilizzati.
20, 21, 23, 25, 42, 53, 67, 68, 69, 80, 110, 123, 161, 162, 443, 995, 10669, 10670
[Numero di tentativi]
Selezionare un numero di tentativi per il protocollo di allarme Panasonic.
•
Intervallo disponibile: 0-30
•
Regolazione predefinita: 2
Destinatario della notifica
[Indirizzo 1] - [Indirizzo 8]
Digitare l’indirizzo IP di destinazione o il nome dell’ospite del protocollo di allarme Panasonic dai seguenti. Si possono registrare fino a 8 indirizzi dei server di destinazione.
•
Casella di opzione [Allarme]: Quando la casella di opzione è spuntata, verrà eseguita la notifica di allarme Panasonic al verificarsi di un allarme.
•
[Indirizzo del server di destinazione]: Digitare l’indirizzo del server di destinazione o il nome dell’ospite.
–
Caratteri disponibili: Caratteri alfanumerici, i due punti (:), il punto (.), il segno di sottolineatura (_) e il trattino (-).
Per cancellare l’indirizzo del server di destinazione registrato, cliccare il pulsante [Cancella] rispettivo all’indirizzo del server di destinazione desiderato.
[Cooperazione localizzazione automatica]
Selezionare se eseguire la configurazione della cooperazione della localizzazione automatica selezionando On/Off.
Quando si seleziona “On” per “Cooperazione localizzazione automatica”, la notifica dell’allarme è implementata soltanto quando il numero dell’“Area dell’allarme” impostato nell’allarme della localizzazione automatica corrisponde al numero dell’area di allarme. Le notifiche di allarme diverse da quelle degli allarmi della localizzazione automatica non sono implementate. Quando si utilizza la cooperazione della localizzazione automatica, impostare “Allarme localizzazione automatica” su “On (Nell’area dell’allarme preselezionata)” nelle impostazioni della localizzazione automatica. (→[Allarme localizzazione automatica])
•
Regolazione predefinita: Off
[Area ALM No.]
•
Intervallo disponibile: 1-4
•
Regolazione predefinita: 1
IMPORTANTE
•
Quando si digita il nome dell’ospite per “Indirizzo del server di destinazione”, si devono configurare le impostazioni del DNS sulla scheda [Rete] della pagina “Rete”. (→12.1 Configurazione delle impostazioni di rete [Rete])
•
Confermare che gli indirizzi IP di destinazione siano registrati correttamente. Se un destinatario registrato non esiste, la notifica può essere ritardata.