8.5.1 Configurazione delle impostazioni riguardanti la qualità dell’immagine (Menu di configurazione “Regolazione dell’immagine”)
Cliccare il pulsante [Configurazione>>] di “Regolazione dell’immagine” sulla scheda [Immagine/Posizione] della pagina “Immagine/Audio”. (→8.5 Configurazione delle impostazioni riguardanti la posizione dell’immagine [Immagine/Posizione])
Le impostazioni riguardanti la qualità dell’immagine possono essere configurate con il menu di configurazione visualizzato in una nuova finestra che viene aperta. Quando i valori vengono modificati, i valori modificati verranno applicati all’immagine attualmente visualizzata sulla scheda [Immagine/Posizione].
[Super Dynamic(SD)]
Selezionare “On”, o “Off” per determinare se attivare o meno la funzione Super Dynamic.
La funzione Super Dynamic non può essere selezionata quando è selezionato “2 megapixel [16:9](modalità 60fps)” per “Modalità di cattura dell’immagine”.
Far riferimento alla descrizione di “Funzione Super Dynamic” (→Funzione Super Dynamic) riguardo alla funzione Super Dynamic.
•
On: La funzione Super Dynamic sarà in funzione.
•
Off: La funzione Super Dynamic non sarà in funzione.
•
Regolazione predefinita: Off
Nota
•
Quando si osserva quanto segue a seconda delle condizioni di illuminazione, selezionare “Off” per “Super Dynamic(SD)”.
–
Quando appaiono sfarfallio o cambiamenti di colore sullo schermo
–
Quando appare rumore nell’area più luminosa sullo schermo
Funzione Super Dynamic
Quando è presente una forte differenza tra l’illuminazione di aree illuminate e buie della posizione che si sta monitorando, la telecamera regola il diaframma dell’obiettivo conformemente alle aree più luminose. Questo causa una perdita di dettaglio nelle aree più buie. Viceversa, la regolazione della luminosità dell’obiettivo per le aree buie causa lo scolorimento delle aree più luminose.
Per immagini con un elevato contrasto, il Super Dynamic combina digitalmente un’immagine che è configurata per una visione nitida delle aree più luminose con un’immagine che è configurata per una visione nitida delle aree più buie, creando un’immagine finale che preserva i dettagli complessivi.

| A. Il soggetto nell’area buia è difficile da notare... B. Il soggetto nell’area luminosa è scolorito... C. Crea un’immagine più nitida combinando digitalmente le immagini

[SD per vólto]
Con l’impostazione “SD per vólto”, qualora il volto di un individuo fosse scuro e difficile da distinguere, combinando le funzioni di rilevamento del volto e Super Dynamic, l’area con il volto nell’immagine può essere corretta e resa più luminosa e visibile.
Selezionare “On” o “Off” per determinare se interagire o meno con la funzione Super Dynamic.
•
On: Il controllo interattivo con il rilevamento del volto è in funzione.
•
Off: Il controllo interattivo con il rilevamento del volto non è in funzione.
•
Regolazione predefinita: Off
Nota
•
Il controllo interattivo con il rilevamento del volto è disponibile anche quando è selezionato “Off” per “Super Dynamic(SD)”. Nelle impostazioni della qualità dell’immagine di ciascuna posizione preselezionata, il rilevamento del volto viene applicato quando è selezionato “On” per “Super Dynamic(SD)”.
[Adaptive Black Stretch]
Selezionare “On” o “Off” per determinare se attivare o meno la funzione di compensazione dell’oscurità. La funzione di compensazione dell’oscurità può rendere più luminose le parti più scure mediante l’elaborazione digitale dell’immagine.
•
On: Attiva la funzione di compensazione dell’oscurità.
•
Off: Disattiva la funzione di compensazione dell’oscurità.
•
Regolazione predefinita: Off
IMPORTANTE
•
Quando si seleziona “On” per “Adaptive Black Stretch”, può aumentare il rumore nelle parti più scure e le parti attorno ai margini tra le parti più scure e le parti più chiare possono scurirsi/schiarirsi rispetto alle altre parti più scure/più chiare.
[Compensazione del controluce(BLC)]
Selezionare “On” o “Off” per determinare se attivare o meno la funzione di compensazione del controluce (BLC). Quando è selezionato “On” per “Super Dynamic(SD)”, questa impostazione non è disponibile.
La funzione di compensazione del controluce può compensare il controluce impostando aree di mascheratura sulle parti più luminose delle immagini.
•
On: Le aree di mascheratura verranno impostate automaticamente.
•
Off: Le aree di mascheratura non verranno impostate automaticamente. È necessario impostarle manualmente.
•
Regolazione predefinita: Off
[Area di mascheratura]
Quando è selezionato “Off” per “Super Dynamic(SD)” e “Compensazione del controluce(BLC)”, è possibile compensare il controluce mascherando le aree più luminose.
Far riferimento a 8.5.2 Impostazione delle aree di mascheratura per informazioni su come impostare l’area di mascheratura.
[Modalità di controllo della luce]
Selezionare la modalità di controllo della luce dalle seguenti.
•
Scena all’esterno: A seconda del livello di luminosità (illuminazione), il diaframma verrà controllato automaticamente insieme alla regolazione della velocità dell’otturatore per il controllo della luce. Quando si filma un soggetto luminoso, come all’esterno, etc., selezionare questo parametro. Si tenga presente che può verificarsi sfarfallio quando un soggetto si trova sotto a illuminazione fluorescente.
•
Scena all’interno (50 Hz) / Scena all’interno (60 Hz): La velocità dell’otturatore verrà regolata automaticamente per prevenire lo sfarfallio causato da illuminazione fluorescente. Selezionare 50 Hz o 60 Hz in corrispondenza con la località in cui viene utilizzata la telecamera.
•
Otturatore fisso: Il valore selezionato verrà impostato come velocità fissa dell’otturatore.
–
Quando è selezionato “2 megapixel [16:9](modalità 60fps)” per “Modalità di cattura dell’immagine”:
1/60 fisso, 1/100 fisso, 1/120 fisso, 1/250 fisso, 1/500 fisso, 1/1000 fisso, 1/2000 fisso, 1/4000 fisso, 1/10000 fisso
–
Quando un’impostazione diversa da “2 megapixel [16:9](modalità 60fps)” è selezionata per “Modalità di cattura dell’immagine”
1/30 fisso, 3/100 fisso, 3/120 fisso, 2/100 fisso, 2/120 fisso, 1/100 fisso, 1/120 fisso, 1/250 fisso, 1/500 fisso, 1/1000 fisso, 1/2000 fisso, 1/4000 fisso, 1/10000 fisso
–
Regolazione predefinita: Scena all’esterno
Nota
•
Quando si seleziona una velocità dell’otturatore più elevata (fino a 1/10000 fisso), è possibile catturare un oggetto che si muove velocemente con una sfocatura minore.
•
Quando si seleziona una velocità dell’otturatore più elevata, la sensibilità diminuirà.
•
Quando è selezionato “On” per “Super Dynamic(SD)”, “Otturatore fisso” non è disponibile.
Per configurare “Otturatore fisso”, impostare “Super Dynamic(SD)” su “Off”.
•
Quando si utilizza “Otturatore fisso”, se il tempo è sereno (circa 60.000 lx o più), i soggetti possono essere sovraesposti.
In caso di sovraesposizione, è possibile ridurla aumentando la velocità dell’otturatore (fino a 1/10000 fisso).
[AGC]
Selezionare un metodo di regolazione del guadagno dai seguenti.
•
On(Alto)/ On(Medio)/ On(Basso): Quando l’illuminazione del soggetto si scurisce, il guadagno verrà incrementato automaticamente e la schermata diventerà più luminosa. “Alt”, “Med” e “Bas” sono le indicazioni del livello di guadagno.
•
Off: Le immagini verranno catturate con il livello di guadagno fisso.
•
Regolazione predefinita: On(Alto)
[Otturatore massimo]
Il tempo dell’otturatore massimo regola il tempo di memorizzazione del sensore. Sono disponibili le seguenti durate di registrazione.
Max 1/1000s, Max 1/500s, Max 1/250s, Max 1/120s, Max 2/120s, Max 1/100s, Max 2/100s, Max 1/60s, Max 1/30s, Max 2/30s, Max 4/30s, Max 6/30s, Max 10/30s, Max 16/30s
•
Regolazione predefinita: Max 1/30s
IMPORTANTE
•
Quando si seleziona un valore con un intervallo maggiore rispetto a “Max.1/30s” (Max 2/30s/ Max 4/30s/ Max 6/30s/ Max 10/30s/ Max 16/30s) per “Otturatore massimo”, il frame rate si riduce. Talvolta possono apparire rumore o macchie bianche (imperfezioni).
Nota
•
“Max 1/60s” può essere selezionato soltanto quando è impostato “2 megapixel [16:9](modalità 60fps)” per “Modalità di cattura dell’immagine”.
•
Se si seleziona “Max 16/30s”, ad esempio, la sensibilità verrà incrementata automaticamente fino ad un massimo di x16.
•
Quando è selezionato “Off” per “AGC”, i valori con un intervallo maggiore di “Max 1/30s” (Max 2/30s/ Max 4/30s/ Max 6/30s/ Max 10/30s/ Max 16/30s) non saranno disponibili.
Quando è selezionato “2 megapixel [16:9](modalità 60fps)” per “Modalità di cattura dell’immagine”, anche “Max 1/30s” non sarà disponibile.
•
I valori disponibili variano a seconda delle impostazioni della modalità di controllo della luce.
[Giorno e notte(IR)]
Selezionare il passaggio tra la modalità colore e la modalità bianco e nero dai seguenti.
•
Off: Viene selezionata la modalità colore.
•
On: Viene selezionata la modalità bianco e nero.
•
Auto 1 (Normale): La telecamera effettua automaticamente il passaggio tra la modalità colore e la modalità bianco e nero conformemente alla luminosità dell’immagine (illuminazione). Verrà selezionata automaticamente la modalità bianco e nero quando la condizione dell’illuminazione si scurisce, mentre verrà selezionata automaticamente la modalità colore quando si schiarisce.
•
Auto 2 (Luce IR): Adatto quando si utilizza una fonte di luce a infrarosso vicino di notte.
•
Auto 3(SCC (Super compensazione cromatica)): Adatto per mantenere la modalità colore anche in condizioni di scarsa illuminazione. La modalità colore verrà portata avanti dalla funzione Super Compensazione Cromatica (SCC) anche quando l’illuminazione è inferiore a Auto 1 (Normale).
•
Regolazione predefinita: Auto 1 (Normale)
Super Compensazione Cromatica (SCC)
Questa funzione consente di ottenere immagini a colori fedeli utilizzando la tecnologia di compensazione del colore brevettata, che riproduce immagini anche in condizioni di scarsa illuminazione nelle quali normalmente è difficile catturare fedelmente gli oggetti.
Nota
•
Si può udire il rumore di funzionamento quando si passa alla modalità bianco e nero, tuttavia questo non indica alcun cattivo funzionamento.
•
Poiché viene utilizzata la tecnologia di compensazione del colore per Auto 3(SCC (Super compensazione cromatica)), alcuni colori possono apparire differenti da quelli degli oggetti reali a seconda delle condizioni di illuminazione.
[Livello]
Selezionare il livello della soglia di illuminazione (luminosità) per il passaggio tra la modalità colore e la modalità bianco e nero.
Le descrizioni riguardanti i seguenti livelli di soglia di illuminazione vengono fornite nel caso in cui è selezionato “Off” per “Super Dynamic(SD)”.
Quando “Giorno e notte(IR)” è impostato su “Auto 1 (Normale)” o “Auto 2 (Luce IR)”
–
Alt: Passaggio dalla modalità colore alla modalità bianco e nero quando la luminosità dell’ambiente (illuminazione) della telecamera è di circa 6 lx o inferiore.
–
Bas: Passaggio dalla modalità colore alla modalità bianco e nero quando la luminosità dell’ambiente (illuminazione) della telecamera è di circa 2 lx o inferiore.
Quando “Giorno e notte(IR)” è impostato su “Auto 3(SCC (Super compensazione cromatica))”
–
Alt: La modalità colore viene mantenuta attivando la funzione di super compensazione cromatica quando la luminosità dell’ambiente (illuminazione) della telecamera è di circa 6 lx o inferiore.
Quando la temperatura del colore dell’oggetto diventa di circa 3.500 K o inferiore, dalla modalità colore si passerà alla modalità bianco e nero.
–
Bas: La modalità colore viene mantenuta attivando la funzione di super compensazione cromatica quando la luminosità dell’ambiente (illuminazione) della telecamera è di circa 2 lx o inferiore.
Quando la temperatura del colore dell’oggetto diventa di circa 3.500 K o inferiore, dalla modalità colore si passerà alla modalità bianco e nero.
•
Regolazione predefinita: Alt
[Tempo di sosta]
Selezionare un tempo di attesa per il passaggio tra la modalità colore e la modalità bianco e nero dai seguenti.
2s/ 10s/ 30s/ 1min
•
Regolazione predefinita: 10s
[Bilanciamento del bianco]
Selezionare un metodo di regolazione del bilanciamento del bianco dai seguenti.
Il colore bianco può essere regolato mediante “Guadagno del rosso” e “Guadagno del blu”.
•
ATW1: Seleziona la modalità di individuazione automatica del bilanciamento del bianco. La telecamera controllerà costantemente la temperatura del colore della fonte di luce e regolerà automaticamente il bilanciamento del bianco. La gamma di temperatura del colore di funzionamento è circa da 2.700 K a 6.000 K.
•
ATW2: Seleziona la modalità di individuazione automatica del bilanciamento del bianco sotto ad una lampada a vapori di sodio. La telecamera regolerà automaticamente il bilanciamento del bianco sotto ad una lampada a vapori di sodio. La gamma di temperatura del colore di funzionamento è circa da 2.000 K a 6.000 K.
•
AWC: Seleziona la modalità di controllo del bilanciamento del bianco automatico. Questa regolazione è adatta ad una posizione dove la fonte di luce è stabile. La gamma di temperatura del colore di funzionamento è circa da 2.000 K a 10.000 K.
•
Regolazione predefinita: ATW1
Nota
•
Nelle seguenti condizioni, il colore può non essere elaborato fedelmente. In questi casi, selezionare “AWC”.
–
Quando si filma un soggetto la cui maggior parte è di colore intenso
–
Quando si filma un cielo azzurro o il sole al tramonto
–
Quando si filma un soggetto la cui illuminazione è troppo bassa
•
Quando si seleziona “AWC”, cliccare il pulsante [Imposta].
[Guadagno del rosso]
Regolare il colore rosso delle immagini.
Quando si sposta il cursore nella direzione “+”, il colore rosso diventerà più intenso. Quando si sposta il cursore nella direzione “-”, il colore rosso diventerà più tenue. Cliccare il pulsante [Reset] per ripristinare il colore alla regolazione predefinita.
•
Regolazione predefinita: 128
[Guadagno del blu]
Regolare il colore blu delle immagini.
Quando si sposta il cursore nella direzione “+”, il colore blu diventerà più intenso. Quando si sposta il cursore nella direzione “-”, il colore blu diventerà più tenue. Cliccare il pulsante [Reset] per ripristinare il colore alla regolazione predefinita.
•
Regolazione predefinita: 128
[DNR]
La funzione di riduzione del rumore digitale riduce automaticamente il rumore in condizioni di scarsa illuminazione. Selezionare un livello dell’effetto “Alt” o “Bas” per la riduzione del rumore digitale.
•
Alt: DNR alto, aumenta l’immagine residua
•
Bas: DNR basso, riduce l’immagine residua
•
Regolazione predefinita: Alt
[Stabilizzatore]
Selezionare “On” o “Off” per determinare se attivare o meno la funzione dello stabilizzatore che utilizza un sistema di correzione ibrido di “stabilizzazione elettronica” e “stabilizzazione pan/tilt”.
•
Regolazione predefinita: Off
Sistema di correzione ibrido di “stabilizzazione elettronica” e “stabilizzazione pan/tilt”
La correzione ibrida corregge le distorsioni di immagine causate dallo spostamento della telecamera a causa di vento, vibrazioni nell’area di installazione della telecamera, etc.
•
Stabilizzazione elettronica
La stabilizzazione elettronica utilizza la tecnologia del calcolo aritmetico per individuare le immagini che sono state interessate da vibrazioni e ridurre le distorsioni in quelle immagini prima di visualizzarle. Questo è efficace per correggere distorsioni minori su una vasta gamma di frequenze.
•
Stabilizzazione pan/tilt
La stabilizzazione pan/tilt riduce le distorsioni nelle immagini. È efficace per la correzione di distorsioni di grandi dimensioni, con movimento lento.
IMPORTANTE
•
Se si utilizza “Stabilizzatore”, l’angolo visuale si restringerà e la risoluzione diminuirà. In questo caso, controllare l’angolo visuale e la risoluzione durante l’installazione della telecamera. La funzione di stabilizzazione dell’immagine può diventare meno efficace nelle seguenti condizioni.
–
Tremolio dell’immagine a ciclo breve come una vibrazione meccanica
–
Tremolio dell’immagine di forte ampiezza
•
Se si utilizza “Stabilizzatore”, il rumore nelle immagini può aumentare.
Nota
•
Se si verifica tremolio di notte o in condizioni di buio, la stabilizzazione delle immagini può essere resa più efficace utilizzando un’impostazione dell’otturatore ad alta velocità di “Max 1/100s” o più per “Otturatore massimo”. Configurare “Otturatore massimo” secondo l’ambiente di installazione.
•
La stabilizzazione delle immagini non funziona durante la modalità automatica (Localizzazione auto, Pan automatico, Sequenza presel., Scatto-mappa 360, Scatto-mappa presel., Perlustrazione), Rinfresco della posizione, Lavavet, Impostazione delle aree VMD, impostazione di immagine/posizione e operazioni di pan/tilt.
•
Quando viene attivata la stabilizzazione dell’immagine, viene modificato l’angolo del campo dell’area di rilevamento dell’allarme configurata nell’area del VMD e nell’area del VIQS. Pertanto, è necessario riconfigurare le impostazioni delle aree VMD.
[Livello del guadagno cromatico]
Regolare il livello cromatico (densità del colore).
Quando si sposta il cursore nella direzione “+”, i colori diventeranno più intensi. Quando si sposta il cursore nella direzione “-”, i colori diventeranno più tenui. Cliccare il pulsante [Reset] per ripristinare il colore alla regolazione predefinita.
•
Regolazione predefinita: 128
[Livello di apertura]
Regolare il livello di apertura (compensazione del contorno).
Le immagini saranno più nitide quando si sposta il cursore nella direzione “+” e saranno più morbide quando si sposta il cursore nella direzione “-”. Cliccare il pulsante [Reset] per ripristinare il colore alla regolazione predefinita.
•
Regolazione predefinita: 16
[Livello di spegnimento]
Regolare il livello del nero delle immagini spostando il cursore.
Quando si sposta il cursore nella direzione “+”, le immagini si schiariranno. Quando si sposta il cursore nella direzione “-”, le immagini si scuriranno. Cliccare il pulsante [Reset] per ripristinare il colore alla regolazione predefinita.
•
Regolazione predefinita: 128
[Compensazione nebbia]
Selezionare “On” o “Off” per determinare se attivare o meno la funzione di compensazione della nebbia (velatura). Quando è selezionato “On” per “Super Dynamic(SD)”, oppure quando è selezionato “On” per “Adaptive Black Stretch”, questa impostazione non è disponibile.
La funzione di compensazione della nebbia può rendere più nitide le immagini buie che hanno risentito di nebbia o altre condizioni, utilizzando l’elaborazione digitale dell’immagine.
•
On: Attiva la funzione di compensazione della nebbia.
•
Off: Interrompe la funzione di compensazione della nebbia.
•
Regolazione predefinita: Off
[Livello]
Regolare il livello di compensazione della nebbia.
Il livello di compensazione della nebbia aumenterà quando si sposta il cursore nella direzione “+” e diminuirà quando si sposta il cursore nella direzione “-”. Cliccare il pulsante [Reset] per ripristinare la regolazione predefinita.
•
Regolazione predefinita: 64
[Compensazione sovraesposizione (HLC)]
Selezionare “On” o “Off” per determinare se attivare o meno la funzione di compensazione delle luci forti. Quando è selezionato “On” per “Super Dynamic(SD)”, oppure quando è selezionato “On” per “Compensazione del controluce(BLC)”, questa impostazione non è disponibile.
Quando è attivata la funzione di compensazione delle luci forti, se sono presenti luci di forte intensità (come ad esempio fari di automobili) di notte, si possono limitare le alte luci bruciate dei soggetti.
•
On: Attiva la funzione di compensazione delle luci forti.
•
Off: Disattiva la funzione di compensazione delle luci forti.
•
Regolazione predefinita: Off
[Livello]
Regolare il livello di compensazione delle luci forti.
Il livello di compensazione delle luci forti aumenterà quando si sposta il cursore nella direzione “+” e diminuirà quando si sposta il cursore nella direzione “-”. Cliccare il pulsante [Reset] per ripristinare la regolazione predefinita.
•
Regolazione predefinita: 16
[File di scena]
La combinazione di impostazioni utilizzate per regolare la qualità dell’immagine può essere salvata come file di scena. Il file di scena può essere selezionato qui.
Disattiva la funzione di compensazione delle luci forti. I file di scena registrati possono essere configurati nella pagina “Schedule”. (→Sezione 13 Configurazione delle impostazioni riguardanti gli schedule [Schedule]) Se l’orario in cui si osservano le immagini influenza enormemente l’area in cui le immagini vengono visualizzate, la registrazione di file di scena su schedule consente di far corrispondere una combinazione di impostazioni a diversi orari del giorno in modo da visualizzare le immagini nel miglior modo possibile.
[Titolo del file di scena]
Il nome del file di scena (fino a 10 caratteri) visualizzato in “File di scena”, può essere modificato. Solo i nomi dei file visualizzati in “1:” e “2:” possono essere modificati.
Caratteri non disponibili: " &
Pulsante [Carica]
Carica i dati impostazione selezionati in “File di scena” e modifica l’immagine attuale di conseguenza.
Pulsante [Registra]
La combinazione di impostazioni utilizzate per regolare la qualità dell’immagine attualmente visualizzata, può essere registrata sul file di scena visualizzato in “File di scena”.
Pulsante [Chiudi]
Cliccare questo pulsante per uscire dal menu di configurazione “Regolazione dell’immagine”.