3.1 Tipo di allarme
•
Allarme del terminale: Quando si collega un dispositivo di allarme, quale un sensore, al terminale di ingresso dell’allarme della telecamera, l’azione in seguito ad un allarme verrà eseguita quando viene attivato il dispositivo di allarme collegato.
•
Allarme del VMD: Quando viene rilevato movimento nell’area del VMD impostata, verrà eseguita l’azione in seguito ad un allarme.
*VMD indica “Rivelazione di movimento video”.
•
Allarme di comando: Quando viene ricevuto un protocollo di allarme Panasonic dal dispositivo collegato tramite una rete, verrà eseguita l’azione in seguito ad un allarme.
•
Allarme localizzazione automatica: A seconda delle condizioni impostate in precedenza, l’azione in seguito ad un allarme verrà eseguita nelle operazioni di localizzazione automatica.
•
Allarme rilevamento sonoro: Quando si supera la soglia di rilevamento sonoro configurata, verrà eseguita l’azione in seguito ad un allarme.