8.5.3 Configurazione delle impostazioni riguardanti le posizioni preselezionate (Menu di configurazione “Posizione preselezionata”)
Cliccare il pulsante [Configurazione>>] di “Posizione preselezionata” sulla scheda [Immagine/Posizione] della pagina “Immagine/Audio” (→8.5 Configurazione delle impostazioni riguardanti la posizione dell’immagine [Immagine/Posizione]).
Su questa pagina è possibile registrare, modificare e cancellare le posizioni preselezionate.
Quando vengono regolati messa a fuoco, luminosità, fattore di zoom, le regolazioni verranno applicate immediatamente all’immagine attualmente visualizzata sulla scheda [Immagine/Posizione].
IMPORTANTE
•
Quando il fattore di zoom è 45x o superiore, l’impostazione delle posizioni preselezionate si renderà non disponibile.
•
Si possono impostare fino ad un massimo di 256 posizioni preselezionate.
Nota
•
A seconda dell’ambiente (come quando la temperatura è inferiore a 5° C (41 °F), ad esempio), la velocità di spostamento della telecamera nella posizione preselezionata può diminuire.
•
Riconfigurare la posizione preselezionata se si cambia il modo in cui viene fissata la telecamera dopo aver registrato le posizioni preselezionate.
Posizione No.
[ID della preselezione]
Selezionare “On” o “Off” per determinare se attivare o disattivare la visualizzazione dell’ID della preselezione. Questa funzione può essere applicata a ciascuna posizione preselezionata.
•
On: Si visualizza l’ID della preselezione.
•
Off: L’ID della preselezione non viene visualizzato.
•
Regolazione predefinita: Off
IMPORTANTE
•
Quando vengono configurati “ID della preselezione(0-9,A-Z)” o “ID della preselezione”, è necessario cliccare il pulsante [Imposta] per applicarli.
Nota
•
Quando è selezionato “On”, l’ID della preselezione digitato verrà visualizzato nella posizione selezionata per “OSD” sulla scheda [Base] della pagina “Base”. (→[OSD] - [Posizione data/ora])
[ID della preselezione(0-9,A-Z)]
Digitare l’ID della preselezione da visualizzare sulle immagini. Questa funzione può essere applicata a ciascuna posizione preselezionata.
•
Numero di caratteri disponibile: Da 0 a 20 caratteri
•
Caratteri disponibili: 0-9, A-Z ed i simboli seguenti. ! " # $ % & ' ( ) * + - , . / ; : = ?
•
Regolazione predefinita: Nessuno (vuoto)
Nota
•
L’ID della preselezione digitato verrà visualizzato accanto al numero della posizione preselezionata sul menu a discesa. Quando è selezionato “On” per “ID della preselezione”, l’ID della preselezione verrà visualizzato sulle immagini.
[Messa a fuoco automatica]
Selezionare “Auto” o “Off” per determinare se attivare o disattivare la funzione della messa a fuoco automatica dopo lo spostamento della telecamera in una posizione preselezionata. Questa funzione può essere applicata a ciascuna posizione preselezionata.
•
Auto: La funzione della messa a fuoco automatica verrà attivata dopo lo spostamento in una posizione preselezionata.
•
Off: Non verrà attivata la funzione della messa a fuoco automatica dopo lo spostamento in una posizione preselezionata.
•
Regolazione predefinita: Off
Nota
•
Quando la posizione preselezionata è impostata per filmare i seguenti oggetti, si consiglia di selezionare “Off” e regolare la messa a fuoco prima di registrare le posizioni preselezionate.
–
Un oggetto il cui contrasto è basso
–
Un oggetto la cui profondità non cambia mai
–
Un oggetto con forte illuminazione come un riflettore
[Tempo di sosta]
Selezionare un tempo di sosta (durata per la quale la telecamera si ferma in ciascuna posizione preselezionata) per l’operazione della sequenza preselezionata.
Off/ 5s/ 10s/ 15s/ 20s/ 25s/ 30s
•
Regolazione predefinita: 10s
Nota
•
Quando è in funzione la sequenza preselezionata, non verrà eseguito lo spostamento nelle posizioni preselezionate che sono impostate su “Off” e la sequenza avanzerà alla posizione successiva.
[Super Dynamic]
Selezionare “On” o “Off” per determinare se attivare o meno la funzione Super Dynamic. Questa funzione può essere applicata a ciascuna posizione preselezionata.
•
On: La funzione Super Dynamic sarà in funzione.
•
Off: La funzione Super Dynamic non sarà in funzione.
•
Regolazione predefinita: Off
[Compensazione del controluce(BLC)]
Selezionare “On” o “Off” per determinare se attivare o meno la funzione di compensazione del controluce (BLC). Quando è selezionato “On” per “Super Dynamic”, questa impostazione non è disponibile. La funzione di compensazione del controluce può compensare il controluce impostando aree di mascheratura sulle parti più luminose delle immagini.
•
On: Le aree di mascheratura verranno impostate automaticamente.
•
Off: Le aree di mascheratura non verranno impostate automaticamente. È necessario impostarle manualmente.
•
Regolazione predefinita: Off
[Area di mascheratura]
Quando è selezionato “Off” per “Super Dynamic” e “Compensazione del controluce(BLC)”, è possibile compensare il controluce mascherando le aree più luminose.
Far riferimento a 8.5.2 Impostazione delle aree di mascheratura per le descrizioni di come mascherare.
Pulsanti [Zoom], pulsanti [Messa a fuoco], pulsanti [Luminosità], quadro/pulsanti di controllo
Far riferimento a 1.2 Riguardo alla pagina “In diretta” per le descrizioni di come utilizzare questi pulsanti/quadro.
Pulsante [Imposta]
Registra le posizioni preselezionate.
Pulsante [Cancella]
Cancella la posizione preselezionata specificata con il numero della posizione.
Pulsante [Chiudi]
Cliccare questo pulsante per chiudere il menu di configurazione “Posizione preselezionata”.
Registrazione delle posizioni preselezionate
1.
Selezionare il numero di una posizione preselezionata.
→
Il numero della posizione preselezionata selezionato verrà visualizzato nell’area “Posizione No.”.
Quando il numero selezionato è già stato registrato, la telecamera si sposterà nella posizione preselezionata selezionata.
2.
Spostare la telecamera nella direzione desiderata.
3.
Per visualizzare l’ID della preselezione sulla pagina “In diretta”, selezionare “On” per “ID della preselezione” e digitare il titolo della posizione che si desidera visualizzare.
4.
Le impostazioni di “Messa a fuoco automatica” e “Tempo di sosta” possono essere configurate indipendentemente per ciascuna posizione.
5.
Cliccare il pulsante [Imposta].
6.
Le impostazioni per ciascun elemento, come ad esempio “Super Dynamic”, possono essere configurate indipendentemente per ciascuna posizione. Le impostazioni per “Super Dynamic”, “Compensazione del controluce(BLC)” e “Area di mascheratura” vengono aggiornate immediatamente.
Nota
•
Quando si registra la posizione preselezionata, la direzione della telecamera si può spostare leggermente.
•
Quando viene selezionata un’impostazione diversa da “File di scena non applicato” per “File di scena” di “Regolazione dell’immagine”, “Super Dynamic”, “Compensazione del controluce(BLC)” e “Area di mascheratura” non possono essere utilizzati.