10.2 Configurazione delle impostazioni riguardanti l’azione della telecamera al verificarsi di un allarme [Allarme]
Cliccare la scheda [Allarme] sulla pagina “Allarme”. (→6.1 Come visualizzare il menu di configurazione, 6.2 Come utilizzare il menu di configurazione)
Le impostazioni relative all’azione della telecamera in caso di allarme possono essere configurate in questa sezione.
Movimento della telecamera in caso di allarme
[Allarme del terminale 1]
Selezionare un’azione da compiere quando viene rilevato un allarme del terminale 1 dalle seguenti. Questa impostazione è disponibile quando è selezionato “Terminale 1” per “Ingresso dell’allarme” sulla scheda [Allarme].
•
Off: Non viene compiuta alcuna azione anche quando viene rilevato un allarme del terminale 1.
•
1-256: Se si seleziona una posizione preselezionata registrata in precedenza, quando viene rilevato un allarme del terminale 1, la telecamera si sposterà in quella posizione.
•
Localizzazione auto: Quando viene rilevato un allarme del terminale 1, la telecamera avvierà la localizzazione automatica.
•
Perlustrazione 1: Quando viene rilevato un allarme del terminale 1, la telecamera avvierà la perlustrazione.
* Se la Perlustrazione 1 non è registrata, non viene visualizzata sullo schermo.
•
Regolazione predefinita: Off
[Allarme del terminale 2]
Selezionare un’azione da compiere quando viene rilevato un allarme del terminale 2 dalle seguenti. Questa impostazione è disponibile quando è selezionato “Terminale 2” per “Ingresso dell’allarme” sulla scheda [Allarme].
•
Off: Non viene compiuta alcuna azione anche quando viene rilevato un allarme del terminale 2.
•
1-256: Se si seleziona una posizione preselezionata registrata in precedenza, quando viene rilevato un allarme del terminale 2, la telecamera si sposterà in quella posizione.
•
Localizzazione auto: Quando viene rilevato un allarme del terminale 2, la telecamera avvierà la localizzazione automatica.
•
Perlustrazione 2: Quando viene rilevato un allarme del terminale 2, la telecamera avvierà la perlustrazione.
* Se la Perlustrazione 2 non è registrata, non viene visualizzata sullo schermo.
•
Regolazione predefinita: Off
[Allarme del terminale 3]
Selezionare un’azione da compiere quando viene rilevato un allarme del terminale 3 dalle seguenti. Questa impostazione è disponibile quando è selezionato “Terminale 3” per “Ingresso dell’allarme” sulla scheda [Allarme].
•
Off: Non viene compiuta alcuna azione anche quando viene rilevato un allarme del terminale 3.
•
1-256: Se si seleziona una posizione preselezionata registrata in precedenza, quando viene rilevato un allarme del terminale 3, la telecamera si sposterà in quella posizione.
•
Localizzazione auto: Quando viene rilevato un allarme del terminale 3, la telecamera avvierà la localizzazione automatica.
•
Perlustrazione 3: Quando viene rilevato un allarme del terminale 3, la telecamera avvierà la perlustrazione.
* Se la Perlustrazione 3 non è registrata, non viene visualizzata sullo schermo.
•
Regolazione predefinita: Off
[Allarme del VMD]
Selezionare un’azione da compiere quando viene rilevato un allarme del VMD dalle seguenti.
•
Off: Non viene compiuta alcuna azione anche quando viene rilevato un allarme del VMD.
•
1-256: Se si seleziona una posizione preselezionata registrata in precedenza, quando viene rilevato un allarme del VMD, la telecamera si sposterà in quella posizione.
•
Localizzazione auto: Quando viene rilevato un allarme del VMD, la telecamera avvierà la localizzazione automatica.
•
Perlustrazione 1: Quando viene rilevato un allarme del VMD, la telecamera avvierà la perlustrazione.
* Se la Perlustrazione 1 non è registrata, non viene visualizzata sullo schermo.
•
Regolazione predefinita: Off
[Allarme rilevamento sonoro]
Selezionare un’azione da compiere quando viene rilevato un allarme sonoro dalle seguenti.
•
Off: Non viene compiuta alcuna azione anche quando viene rilevato un allarme sonoro.
•
1-256: Se si seleziona una posizione preselezionata registrata in precedenza, quando viene rilevato un allarme sonoro, la telecamera si sposterà in quella posizione.
•
Localizzazione auto: Quando viene rilevato un allarme sonoro, la telecamera avvierà la localizzazione automatica.
•
Perlustrazione 1: Quando viene rilevato un allarme sonoro, la telecamera avvierà la perlustrazione.
* Se la Perlustrazione 1 non è registrata, non viene visualizzata sullo schermo.
•
Regolazione predefinita: Off
[Allarme di comando]
Selezionare un’azione da compiere quando viene rilevato un allarme di comando dalle seguenti. Questa impostazione è disponibile quando è selezionato “On” per “Allarme di comando”.
•
Off: Non viene compiuta alcuna azione anche quando viene rilevato un allarme di comando.
•
1-256: Se si seleziona una posizione preselezionata registrata in precedenza, quando viene rilevato un allarme di comando, la telecamera si sposterà in quella posizione.
•
Localizzazione auto: Quando viene rilevato un allarme di comando, la telecamera avvierà la localizzazione automatica.
•
Perlustrazione 1: Quando viene rilevato un allarme di comando, la telecamera avvierà la perlustrazione.
* Se la Perlustrazione 1 non è registrata, non viene visualizzata sullo schermo.
•
Preset per fonte allarme: Registrando l’indirizzo del mittente per l’allarme di comando e la posizione preselezionata per quell’indirizzo, la telecamera si sposterà nella posizione preselezionata quando viene rilevato un allarme dall’allarme di comando.
Cliccare “Preset per fonte allarme >>” per aprire una finestra indipendente per l’impostazione delle posizioni preselezionate per gli allarmi. (→10.2.1 Configurazione delle impostazioni riguardanti la preselezione per fonte di allarme (menu di configurazione “Preset per fonte allarme”))
•
Regolazione predefinita: Off
[Tasso di compressione dell’immagine alla rivelazione di un allarme]
Cliccare su “Tasso di compressione dell'immagine alla rivelazione di un allarme >>” per visualizzare il menu di configurazione che consente di configurare le impostazioni relative alla qualità dell’immagine quando si verifica un allarme. Il menu di configurazione verrà visualizzato su una nuova finestra che viene aperta. (→10.2.2 Configurare le impostazioni relative alla qualità dell’immagine in caso di allarme)
[Notifica allarme via e-mail]
Cliccare su “Server di e-mail >>” per visualizzare il menu di configurazione che consente di configurare le impostazioni relative alla notifica via e-mail quando si verifica un allarme. Il menu di configurazione verrà visualizzato su una nuova finestra che viene aperta. (→10.2.3 Configurare le impostazioni relative alle notifiche allarme via e-mail)
[Trasmissione all’FTP di immagini di allarme]
Cliccare su “FTP >>” per visualizzare il menu di configurazione che consente di configurare le impostazioni relative alla trasmissione dell’FTP quando si verifica un allarme. Il menu di configurazione verrà visualizzato su una nuova finestra che viene aperta. (→10.2.4 Configurare le impostazioni relative alle trasmissioni dell’FTP delle immagini di allarme)
[Protocollo di allarme Panasonic]
Cliccare su “Notifica del protocollo di allarme Panasonic >>” per visualizzare il menu di configurazione che consente di configurare le impostazioni relative alla trasmissione delle notifiche del protocollo di allarme Panasonic quando si verifica un allarme. Il menu di configurazione verrà visualizzato su una nuova finestra che viene aperta. (→10.2.5 Configurare le impostazioni relative alla notifica del protocollo di allarme Panasonic quando si verifica un allarme)
[Notifica dell'allarme HTTP]
Cliccare su “Notifica dell'allarme HTTP >>” per visualizzare il menu di configurazione che consente di configurare le impostazioni relative alla trasmissione delle notifiche dell’allarme HTTP quando si verifica un allarme. Il menu di configurazione verrà visualizzato su una nuova finestra che viene aperta. (→10.2.6 Configurare le impostazioni relative alla notifica dell’allarme HTTP quando si verifica un allarme)