8.4 Configurazione delle impostazioni riguardanti le operazioni della telecamera [Telecamera]
Cliccare la scheda [Telecamera] sulla pagina “Immagine/Audio”. (→6.1 Come visualizzare il menu di configurazione, 6.2 Come utilizzare il menu di configurazione)
Configurare le impostazioni riguardanti le operazioni della telecamera.
[Posizione iniziale]
Una posizione preselezionata (→8.5.3 Configurazione delle impostazioni riguardanti le posizioni preselezionate (Menu di configurazione “Posizione preselezionata”)) può essere impostata come posizione iniziale.
Quando una posizione preselezionata viene impostata come posizione iniziale, verrà visualizzata una “H” accanto al numero della posizione preselezionata.
•
Regolazione predefinita: Off
Nota
•
Per spostare la telecamera nella posizione iniziale quando la telecamera viene accesa, selezionare “Posizione iniziale” per “Ritorno automatico”.
[Ritorno automatico]
Quando sarà trascorso il tempo impostato per “Tempi del ritorno automatico” in seguito ad operazioni manuali della telecamera, la telecamera si troverà automaticamente nella modalità selezionata.
•
Off: Non viene eseguito il ritorno automatico.
•
Posizione iniziale: Quando sarà trascorso il tempo impostato, la telecamera si sposterà automaticamente nella posizione iniziale.
•
Localizzazione auto: Quando sarà trascorso il tempo impostato, la telecamera si sposterà nella posizione iniziale e verrà avviata la funzione di localizzazione automatica avanzata. La telecamera ripeterà successivamente questa azione (spostamento nella posizione iniziale ed avvio della funzione di localizzazione automatica).
•
Pan automatico: Quando sarà trascorso il tempo impostato, la telecamera avvierà la funzione di Pan automatico.
•
Sequenza presel.: Quando sarà trascorso il tempo impostato, la telecamera avvierà la visualizzazione della sequenza.
•
Perlustrazione: Quando sarà trascorso il tempo impostato, la telecamera avvierà la perlustrazione.
•
Regolazione predefinita: Off
Nota
•
Questa funzione è utile anche per impostare automaticamente la telecamera in una modalità specifica quando la telecamera viene accesa.
•
La funzione di ritorno automatico funziona anche quando è visualizzato il menu di configurazione.
[Tempi del ritorno automatico]
Selezionare un tempo di attesa (quantità di tempo finché la telecamera non avvia l’operazione selezionata dopo il termine delle operazioni manuali) dai seguenti.
10s/ 20s/ 30s/ 1min/ 2min/ 3min/ 5min/ 10min/ 20min/ 30min/ 60min
•
Regolazione predefinita: 1min
[HD Zoom ottico supplementare]
Selezionare l’impostazione dello zoom ottico supplementare HD dalle seguenti.
•
On (Max X45): Le immagini possono essere avvicinate con lo zoom mediante lo zoom ottico (1x - 30x) e mediante lo zoom ottico supplementare HD (fattori di zoom superiori, fino a 45x).
•
Off (Max X30): Non si utilizza lo zoom ottico supplementare HD.
•
Regolazione predefinita: On (Max X45)
Riguardo allo zoom ottico supplementare HD
Nell’area di cattura dell’immagine di 2,07 megapixel del sensore di immagine MOS, viene estratta per la ripresa la parte centrale di circa 0,92 megapixel. Questo consente di riprendere con un effetto di zoom superiore. Quando è applicata la dimensione di cattura dell’immagine 1280x720 o inferiore, il fattore di zoom può essere regolato fino a 45x.
[Zoom digitale]
Selezionare l’impostazione dello zoom digitale dalle seguenti.
•
On (Max X1080): Le immagini possono essere avvicinate con lo zoom mediante lo zoom ottico (1x - 30x), lo zoom ottico supplementare (fino a 45x) e lo zoom elettronico (fattori di zoom superiori, fino a 1080x).
•
Off: Non si utilizza lo zoom digitale.
•
Regolazione predefinita: Off
Nota
•
Quando è selezionato“On (Max X1080)”, l’operazione di zoom digitale verrà interrotta quando il fattore di zoom raggiunge 45x.
•
Quando il fattore di zoom è 45x o superiore, l’impostazione delle posizioni preselezionate si renderà non disponibile.
[Numero zona di privacy]
Selezionare il numero di zone di privacy che è possibile configurare dai seguenti.
•
8: Si possono configurare fino a 8 zone di privacy.
•
32: Si possono configurare fino a 32 zone di privacy.
•
Regolazione predefinita: 8
Nota
•
Si può visualizzare simultaneamente un massimo di 8 zone di privacy su 1 schermata.
[Zona di privacy]
Selezionare un tipo di visualizzazione della zona di privacy dai seguenti.
•
Grigio: Le zone di privacy verranno visualizzate in grigio.
•
Mosaico: Le zone di privacy verranno visualizzate con un effetto a mosaico.
•
Off: Le zone di privacy non vengono visualizzate.
•
Regolazione predefinita: Grigio
[Visualizzazione della posizione della telecamera]
Quando si controlla la telecamera manualmente, si può selezionare quali informazioni visualizzare nell’immagine dalle seguenti.
•
Off: Non vengono visualizzate informazioni nell’immagine.
•
Visualizzazione gradi di Pan-Tilt/rapporto di zoom: Viene riportata la visualizzazione di gradi di brandeggio orizzontale/gradi di brandeggio verticale/rapporto di zoom.
•
Visualizzazione della direzione: Viene riportata la visualizzazione della direzione.
•
Regolazione predefinita: Visualizzazione gradi di Pan-Tilt/rapporto di zoom
Nota
•
Quando si seleziona “Visualizzazione gradi di Pan-Tilt/rapporto di zoom”, la visualizzazione gradi di Pan-Tilt/rapporto di zoom viene riportata nella posizione specificata in “OSD”sulla scheda [Base]. (→[OSD] - [Posizione data/ora])
•
Quando si seleziona “Visualizzazione della direzione”, la visualizzazione della direzione viene riportata nella posizione specificata in “OSD” sulla scheda [Base]. (→[OSD] - [Posizione data/ora])
•
Quando si seleziona “Visualizzazione della direzione”, configurare la direzione del nord in “Impostazione punto nord” di “Impostazione direzione/angolo”. (→Impostazione direzione/angolo)
[Visualizzazione della modalità operativa]
Quando la telecamera sta funzionando automaticamente, viene visualizzata la modalità operativa.
•
On: Viene visualizzata la modalità operativa.
•
Off: La modalità operativa non viene visualizzata.
•
Regolazione predefinita: Off

Modalità operativa | Visualizzazione
--- | ---
La telecamera si sta inizializzando. | INITIAL
La telecamera sta eseguendo il brandeggio orizzontale automatico. | AUTO PAN
La telecamera è in attesa di avviare la localizzazione automatica. | AUTO TRACK WAITING
La telecamera sta eseguendo la localizzazione automatica. | AUTO TRACKING
La telecamera sta eseguendo la perlustrazione. | PATROL
La telecamera si sta spostando seguendo le sequenze preselezionate. | PRESET SEQ

[Tilt flip]
Selezionare l’impostazione di tilt flip (capovolgimento del brandeggio verticale) dalle seguenti.
•
On: Quando la telecamera raggiunge il punto terminale di brandeggio verticale con operazioni manuali, il brandeggio orizzontale ad alta velocità ruota automaticamente la telecamera in modo che non si fermi nel punto terminale del brandeggio verticale e permette alle operazioni di continuare.
•
Off: Il tilt flip non è in funzione.
•
Regolazione predefinita: On
Nota
•
Quando il tilt flip viene eseguito sul lato “Tele”, possono esserci alcune aree non visibili.
•
Cliccare il punto desiderato nell’area principale sulla pagina “In diretta” che deve essere il centro dell’angolo visuale. La telecamera si sposta per regolare la posizione in modo che il punto cliccato sia impostato come centro. Anche in questo caso, la telecamera non si ferma nel punto terminale del brandeggio verticale e le operazioni possono continuare.