Kapitel 18 Einstellung der Zeitpläne [Zeitplan]
Auf der “Zeitplan”-Seite können folgende Festlegungen für Zeitpläne getroffen werden.
•
Alarmerlaubnis (Alarmeingang wird nur innerhalb des festgelegten Zeitplans empfangen.)
•
VMD-Erlaubnis (der Video-Bewegungsmelder wird nur innerhalb des festgelegten Zeitplans aktiv.)
•
Erlaubnis zur Tonerkennung (die Tonerkennung wird nur innerhalb des festgelegten Zeitplans aktiv.)
•
Zugriffserlaubnis (Zugriff ist nur innerhalb des festgelegten Zeitplans zulässig.)
•
H.264-Aufzeichnung (Die Aufzeichnung erfolgt nur innerhalb des vorgegebenen Zeitplans.)
•
Position auffrischen (Das Aktualisieren der Kameraposition erfolgt nur innerhalb des vorgegebenen Zeitplans.)
Die “Zeitplan”-Seite weist nur das [Zeitplan]-Register auf.
Bis zu 5 Zeitpläne können eingestellt werden.
1.
Unter “Zeitplanmodus” eine dem Zeitplan zuzuweisende Operation auswählen.
Die Vorgabe ist “Aus”.
•
Aus: Innerhalb des Zeitplans wird keine Operation durchgeführt.
•
Alarmerlaubnis: Alarmeingang (Schnittstellenalarm) wird für die Dauer des Zeitplans empfangen.
•
VDM-Erlaubnis: Der Video-Bewegungsmelder (VMD) ist für die Dauer des Zeitplans aktiv.
•
Tonerkennungserlaubnis: Die Tonerkennung ist für die Dauer des Zeitplans aktiv.
•
Zugriffserlaubnis: Benutzer, deren Berechtigungsebene auf dem [Benutzer-Auth.]-Register (→15.1 Einstellung der Benutzer-Authentifizierung [Benutzer-Auth.]), auf 2 und 3 festgelegt worden ist, können nur für die im Zeitplan vorgesehene Dauer auf die Kamera zugreifen.
•
H.264-Aufzeichnung: Die SD-Aufzeichnung erfolgt zu dem im Zeitplan festgelegten Zeitpunkt.
•
Position auffrischen: Die Position der Kamera wird zu dem im Zeitplan festgelegten Zeitpunkt aktualisiert.
•
1-256: Die Kamera bewegt sich zu dem im Zeitplan festgelegten Zeitpunkt in die vorgegebene Presetposition.
Anmerkung
•
Um “Zugriffserlaubnis” nutzen zu können, auf der “Benutzerverw.”-Seite, [Benutzer-Auth.]-Regiswter (→15.1 Einstellung der Benutzer-Authentifizierung [Benutzer-Auth.]), “Benutzer-Auth.” auf “An” und auf der “Host-Auth.”-Seite (→15.2 Einstellung der Host-Authentifizierung [Host-Auth.]) “Host-Auth.” auf “Aus” setzen.
•
Wenn “H.264-Aufzeichnung” gewählt ist, auf dem [SD-Speicherkarte]-Register den Posten “Aufzeichnungsformat” auf “H.264(1)” oder “H.264(2)” setzen und “Speicher-Trigger” auf “Zeitplan”. (→10.3 Einstellung der SD-Speicherkarte [SD-Speicherkarte])
2.
Durch Markieren der entsprechenden Ankreuzfelder Wochentage wählen.
3.
Im Pull-Down-Menü eine Start- und eine Endzeit für den Zeitplan wählen.
Soll die Zeit nicht vorgegeben werden, das Ankreuzfeld für “24h” markieren.
4.
Nach der Einstellung die [Einst.]-Taste anklicken.
→
Das Ergebnis wird im unteren Teil des Fensters dargestellt.
Anmerkung
•
Die unten im Fenster angezeigten Zeitpläne können durch Zuweisung unterschiedlicher Farben gekennzeichnet werden.